# NVDA 2014.2 المرجع السريع للاختصارات

## لمحة عامة عن البرنامج

### اختصارات اللمس مع NVDA

#### أنماط اللمس

للانتقال بين أنماط اللمس, قم بلمسة واحدة ب3 أصابع.

### أوامر NVDA الأساسية

اسم الوظيفة |مفتاح الحاسوب المكتبي |مفتاح الحاسوب المحمول | اختصار اللمس | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
إيقاف النطق | ctrl | ctrl | 2-finger tap | للإيقاف الفوري للنطق
إيقاف مؤقت للنطق | shift | shift | لا شيء | لإيقاف النطق إيقافا مؤقتا، وبالضغط عليه مرة أخرى يستأنف النطق من نقطة التوقف (إذا كان التوقف المؤقت مدعوما من قبل آلة النطق المستخدمة)
قائمة NVDA | NVDA+n | NVDA+n | 2-finger double tap | لفتح قائمة برنامج NVDA لاستعراض عناصر البرنامج وإعداداته المختلفة
التنقل بين أوضاع نمط النطق | NVDA+s | NVDA+s | لا شيء | التنقل بين تشغيل نمط النطق في وضع الكلام أو الصفير أو الصمت
تشغيل المساعدة التفاعلية | NVDA+1 | NVDA+1 | لا شيء | لتشغيل خاصية إرشادات اختصارات لوحة المفاتيح أو تعطيلها
الخروج من NVDA | NVDA+q | NVDA+q | لا شيء | للخروج نهائيا من برنامج NVDA
مرور المفتاح | NVDA+f2 | NVDA+f2 | لا شيء | إخبار NVDA بأن يسمح بتنفيذ المفتاح لوظيفة أخرى في التطبيق النشط وتعطيل وظيفته إذا كان له وظيفة معينة في NVDA بمعنى حتى إذا كان هذا المفتاح يتم التعامل معه على أنه أحد أوامر NVDA|
الانتقال بين تشغيل وتعطيل وضع الصمت | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | لا شيء | المقصود بوضع الصمت هو تعطيل كل الأوامر والمخرجات الصوتية أو البرايل ببرنامج NVDA داخل التطبيق الحالي وهذا يفيد في التطبيقات أو البرامج التي تحتوي على آلة نطق أو صوت خاص بها أو خصائص قراءة شاشة تميزها. ولتعطيل وضع الصمت قم بالضغط على نفس مفتاح الاختصار مرة أخرى

### الإعلان عن معلومات النظام

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
إعلان الوقت والتاريخ | NVDA+f12 | بالضغط عليه مرة واحدة يعلن الوقت وبالضغط عليه مرتين يعلن التاريخ
الإعلان عن حالة البطارية | NVDA+shift+b | الإعلان عن حالة البطارية بمعنى الإعلان عما إذا كان مصدر الطاقة متصل أو الإعلان عن النسبة المئوية الحالية لقوة البطارية
الإعلان عن النص الموجود بالحافظة | NVDA+c | الإعلان عن النص الموجود بالحافظة إذا كانت تحتوي على أي نص تم نسخه أو قصه

## كيفية التنقّل باستخدام NVDA

### كيفيّة التنقّل باستخدام مؤشر النظام System Focus

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
الإعلان عن التحديد الحالي | NVDA+tab | NVDA+tab | للإعلان عن الكائن المحدد حاليا (أي العنصر الذي يقع عليه مؤشِّر النظام بالضبط) وبضغط المفتاح مرتين متتاليتين يتهجى البرنامج المعلومة
إعلان العنوان | NVDA+t | NVDA+t | لقراءة عنوان النافذة النشطة، والضغط مرتين متتاليتين يتهجى العنوان، وبالضغط ثلاث مرات يقوم بنسخه إلى الحافظة
قراءة النافذة النشطة | NVDA+b | NVDA+b | لنطق جميع الكائنات بالنافذة النشطة حاليا (وهو يفيد في قراءة المحاورات)
الإعلان عن شريط الحالة | NVDA+end | NVDA+shift+end | الإعلان عن شريط الحالة إذا كان موجود كما أنه يقوم بتحريك مؤشر حركة الكائن إلى هذا المكان

### التنقّل باستخدام مؤشِّر التحرير System Caret

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
قراءة كامل النص | NVDA+downArrow| NVDA+a | لبدء القراءة من نقطة تواجد مؤشِّر التحرير حتى نهاية النصّ ويتمّ تحديث موضع المؤشِّر بالتزامن مع استمرار القراءة
قراءة السطر الحالي | NVDA+upArrow | NVDA+l | لقراءة السطر الحالي حيث يكون موضع مؤشِّر التحرير أو الحركة، وبضغط المفتاح مرتين يتهجى NVDA السطر
قراءة النص المظلل | NVDA+Shift+upArrow | NVDA+shift+s | لقراءة النصّ المظلَّل إذا كان هناك نصّ مظلَّل.

في حالة وجود جدولٍ ما، فإن البرنامج يوفّر أيضًا أوامر مفاتيح الاختصار التالية كي تساعدك على التنقّل داخل هذا الجدول:

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
الانتقال للعمود السابق | control+alt+leftArrow | للانتقال إلى العمود السابق (مع البقاء في الصفّ نفسه).
الانتقال للعمود التالي | control+alt+rightArrow | للانتقال إلى العمود التالي (مع البقاء في الصفّ نفسه).
الانتقال للصف السابق | control+alt+upArrow | للانتقال إلى الصفّ السابق (مع البقاء في العمود نفسه).
الانتقال للصف التالي | control+alt+downArrow | للانتقال إلى الصفّ التالي (مع البقاء في العمود نفسه).

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | اختصار اللمس | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | --- | ---
الإعلان عن الكائن الحالي | NVDA + numpad5 | NVDA+shift+o | لا شيء | لنطق الكائن الحالي وبضغطه مرتين يقوم بتهجئة محتوى الكائن وبضغطه ثلاث مرات ينسخ اسم الكائن وقيمته إلى الحافظة
الانتقال إلى الكائن الذي يندرج تحته الكائن الحالي | NVDA+numpad8 | NVDA+shift+upArrow | flick up (نمط الكائن) | للانتقال إلى الكائن الذي يندرج تحته الكائن الحالي أو الكائن الأعلى منه في التسلسل الهرمي
الانتقال للكائن السابق | NVDA+numpad4 | NVDA+shift+leftArrow |flick left (نمط الكائن) | للانتقال إلى الكائن السابق (أي الكائن الذي يوجد قبل الكائن الحالي ويكون على نفس المستوى في التسلسل الهرمي)
الانتقال للكائن التالي | NVDA+numpad6 | NVDA+shift+rightArrow | flick right (نمط الكائن) | للانتقال إلى الكائن التالي (أي الكائن الذي يوجد بعد الكائن الحالي ويكون على نفس المستوى في التسلسل الهرمي)
الانتقال إلى أول كائن مندرج تحت الكائن الحالي | NVDA+numpad2 | NVDA+shift+downArrow | flick down (نمط الكائن) | للانتقال إلى أول كائن مندرج تحت الكائن الحالي
الانتقال للعنصر المحدد | NVDA + minus | NVDA + backSpace | لا شيء | للانتقال إلى الكائن الذي يقع عليه مؤشر النظام، كما يجعل مؤشر الاستعراض في موضع مؤشر التحرير إذا كان موجودا
تفعيل الكائن الحالي | NVDA + numpadEnter | NVDA + Enter | double tap | لتفعيل وتنشيط الكائن الحالي مثلما تضغط على مفتاح الإدخال أو تقوم بالنقر باستخدام الفأرة أو الضغط على مسطرة المسافة عندما يكون مؤشر النظام واقع على الكائن
تحريك مؤشر النظام أو مؤشر التحرير إلى مؤشر NVDA | NVDA+shift+numpadMinus | NVDA+shift+backspace | لا شيء | تحريك مؤشر النظام إلى الكائن الحالي, وبالضغط عليه مرتين يقوم بتحريك مؤشر التحرير إلى مؤشر الاستعراض
إعلان أبعاد الكائن الحالي | NVDA+numpadDelete | NVDA+delete | لا شيء | لنطق الأبعاد الخاصة بالكائن الحالي على الشاشة بالنسبة المئوية بما في ذلك المسافة من اليسار وأعلى الشاشة وعرضه وارتفاعه

### استعراض النصّ

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | اختصار اللمس | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | --- | ---
الانتقال إلى السطر الأول | shift+numpad7 | NVDA+control+home | لا شيء | للانتقال إلى واستعراض السطر الأول في الكائن الحالي
الانتقال إلى السطر السابق | numpad7 | NVDA+upArrow | flick up (نمط النصوص) | للانتقال إلى واستعراض السطر السابق في الكائن الحالي
استعراض السطر الحالي | numpad8 |NVDA+shift+. | لا شيء | لاستعراض السطر الحالي في الكائن الحالي وبالضغط مرتين يقوم بتهجئة السطر وبالضغط عليه ثلاث مرات يقوم بتهجئة السطر تهجئة صوتية
الانتقال إلى السطر التالي | numpad9 | NVDA+downArrow | flick down (النمط النصي) | للانتقال إلى واستعراض السطر التالي في الكائن الحالي
الانتقال إلى السطر الأخير | shift+numpad9 | NVDA+control+end | لا شيء | للانتقال إلى واستعراض السطر الأخير في الكائن الحالي
الانتقال إلى الكلمة السابقة | numpad4 | NVDA+control+leftArrow | 2-finger flick left (النمط النصي) | للانتقال إلى واستعراض الكلمة السابقة في الكائن الحالي
استعراض الكلمة الحالية | numpad5 | NVDA+control+. | لا شيء | لاستعراض الكلمة الحالية في الكائن الحالي وبضغط المفتاح مرتين يقوم بتهجئة الكلمة وبالضغط عليه ثلاث مرات يقوم بتهجئة الكلمة تهجئة صوتية
الانتقال إلى الكلمة التالية | numpad6 | NVDA+control+rightArrow | 2-finger flick right (النمط النصي) | للانتقال إلى واستعراض الكلمة التالية في الكائن الحالي
الانتقال إلى بداية السطر | shift+numpad1 | NVDA+home | لا شيء | للانتقال إلى واستعراض بداية السطر الحالي في الكائن الحالي
الانتقال إلى الحرف السابق | numpad1 | NVDA+leftArrow | flick left (النمط النصي) | للانتقال إلى واستعراض الحرف السابق في الكائن الحالي
استعراض الحرف الحالي | numpad2 | NVDA+. | لا شيء | لاستعراض الحرف الحالي في الكائن الحالي والضغط عليه مرتين ينطق التهجئة الصوتية أو مثال على الحرف وبالضغط عليه ثلاث مرات يقوم بنطق القيمة الرقمية للحرف
الانتقال إلى الحرف التالي | numpad3 | NVDA+rightArrow | flick right (النمط النصي) | للانتقال إلى واستعراض الحرف التالي في الكائن الحالي
الانتقال إلى آخر السطر | shift+numpad3 | NVDA+end | لا شيء | للانتقال إلى واستعراض آخر السطر الحالي في الكائن الحالي
استعراض كامل النص | numpadPlus | NVDA+shift+a | 3-finger flick down (النمط النصي) | لاستعراض كامل النصّ
النسخ من مؤشر الاستعراض | NVDA+f9 | NVDA+f9 | لا شيء | يبدأ في نسخ النص من الموضع الحالي لمؤشر الاستعراض. ولا يتم النسخ فعليا إلا عندما تخبر NVDA بالمكان الذي سينسخ إليه
النسخ إلى مؤشر الاستعراض | NVDA+f10 | NVDA+f10 | لا شيء | للنسخ بدءً من مكان مؤشر الاستعراض الذي قمت بتحديده حاليا عن طريق النسخ من مؤشر الاستعراض وحتى الموقع الحالي لمؤشر الاستعراض. وبعد الضغط على هذا المفتاح سيتم نسخ النص إلى حافظة الويندوز
الإعلان عن تنسيق النص | NVDA+F | NVDA+f | لا شيء | للإخبار بتنسيق النصّ Format الذي يقع تحت مؤشِّر الاستعراض.

### أنماط الاستعراض

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | اختصار اللمس | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | --- | ---
الانتقال إلى نمط الاستعراض التالي | NVDA+numpad7 | NVDA+pageUp | 2-finger flick up | الانتقال إلى نمط الاستعراض التالي المتاح.
الانتقال إلى نمط الاستعراض السابق | NVDA+numpad1 | NVDA+pageDown | 2-finger flick down | الانتقال إلى نمط الاستعراض السابق المتاح.

### التحرك باستخدام مؤشِّر الفأرة

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
نقر زر الفأرة الأيسر | numpadDivide | NVDA+[ | للنقر بزر الفأرة الأيسر مرة واحدة. وللنقر المزدوج قم بالضغط على المفتاح مرتين متتاليتين بسرعة
تثبيت زر الفأرة الأيسر | shift+numpadDivide | NVDA+control+[ | لتثبيت زر الفأرة الأيسر. اضغط المفتاح مرة أخرى لتحريره. ولسحب مؤشر الفأرة اضغط على هذا المفتاح لتثبيت الزر الأيسر ثم قم بتحريك مؤشر الفأرة سواء كان مؤشر الفأرة الفعلي أو باستخدام أوامر حركة مؤشر الفأرة الأخرى
نقر زر الفأرة الأيمن | numpadMultiply | NVDA+] | للنقر بزر الفأرة الأيمن مرة واحدة
تثبيت زر الفأرة الأيمن | shift+numpadMultiply | NVDA+control+] | لتثبيت زر الفأرة الأيمن. اضغط المفتاح مرة أخرى لتحريره. ولسحب مؤشر الفأرة اضغط على هذا المفتاح لتثبيت الزر الأيمن ثم قم بتحريك مؤشر الفأرة سواء كان مؤشر الفأرة الفعلي أو باستخدام أوامر حركة مؤشر الفأرة الأخرى
تحريك مؤشر الفأرة إلى الكائن الحالي | NVDA+numpadDivide | NVDA+shift+m | لتحريك مؤشر الفأرة إلى موقع الكائن الحالي وموقع مؤشر الاستعراض
الانتقال إلى الكائن الواقع تحت مؤشر الفأرة | NVDA+numpadMultiply | NVDA+shift+n | لنقل الكائن الحالي إلى الكائن الواقع في مكان مؤشر الفأرة

## نمط التصفح Browse Mode

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
التحول بين نمط التصفح والنمط التفاعلي | NVDA + space | للتحول بين نمط التصفح والنمط التفاعلي
الخروج من النمط التفاعلي | escape| للخروج من النمط التفاعلي إلى نمط التصفح إذا كنت موجودا بالنمط التفاعلي مسبقا
تنشيط نمط التصفح | NVDA+f5 | لإعادة تحميل محتوى الصفحة الحالية (يفيد إذا كان هناك محتوى معين يبدو مفقودا في الصفحة)
البحث | NVDA+control+f | لفتح محاورة يمكنك من خلالها كتابة جزء من نص للبحث عنه في المستند الحالي
البحث التالي | NVDA+f3 | للبحث عن تالي ظهور للنص الذي قمت بالبحث عنه في المستند مسبقا
البحث السابق | NVDA+shift+f3 | للبحث عن سابق ظهور للنص الذي قمت بالبحث عنه في المستند مسبقا
فتح نافذة بالوصف المطول | NVDA+d | فتح نافذة مستقلة بالوصف المطول للعنصر الذي أنت عليه إذا كان له وصف.

### التحرك ما بين عناصر المستند باستخدام أحرف لوحة المفاتيح

باستخدام المفاتيح التالية يمكنك القفز إلى العنصر التالي المتاح، بينما إضافة مفتاح shift إلى هذه المفاتيح التالية يقفز بك إلى العنصر السابق:

- H: للتنقل ما بين رؤوس الموضوعات (العناوين).
- الأرقام من 1 إلى 6: للتنقل ما بين مستويات رؤوس الموضوعات حسب مستوياتها من الأكبر فالأصغر بالصفحة.
- L: للتنقل ما بين القوائم.
- I: للتنقل ما بين عناصر القوائم.
- T: للتنقل ما بين الجداول.
- K: للتنقل ما بين الروابط.
- N: للتنقل ما بين النصوص العادية (أى التى لا تشتمل على روابط)
- F: للتنقل ما بين حقول نماذج الاستمارات.
- U: للتنقل ما بين الروابط التي لم يفتحها المستخدم بالصفحة بعد.
- V: للتنقل ما بين الروابط التي قام المستخدم بفتحها من قبل بالصفحة.
- E: للتنقل ما بين مربعات التحرير.
- B: للتنقل ما بين أزرار التشغيل.
- X: للتنقل ما بين مربعات التحديد.
- C: للتنقل ما بين مربعات الاختيار.
- R: للتنقل ما بين أزرار الاختيار.
- Q: للتنقل ما بين فقرات الاقتباس.
- S: للتنقل ما بين فواصل الصفحات.
- M: للتنقل ما بين الإطارات.
- G: للتنقل ما بين الأشكال الرسومية.
- D: للتنقل ما بين العلامات الدليلية landmarks.
- O: للتنقل ما بين الكائنات المدرجة.

كي تتمكن من القفز إلى بداية أو إلى نهاية الكائنات التي تحتوي على عناصر كالقوائم والجداول:

اسم الوظيفة | المفتاح | الوصف
--- | --- | ---
القفز إلى بداية الكائن الذي يحوي عناصر | shift+comma | للتحرك إلى بداية الكائن الذي يحوي عناصر (كالقوائم والجداول وهكذا) حيث موضع مؤشر الحاسوب
تخطي الكائن الذي يحوي عناصر | comma | تخطي الكائن بما يحتويه من عناصر (كالقوائم والجداول وهكذا) حيث موضع مؤشر الحاسوب

### قائمة العناصر

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
عرض قائمة بعناصر نمط التصفح | NVDA+f7 | تفعيل قائمة العناصر التي تحتوي على روابط ورؤوس موضوعات وعلامات دليلية landmarks بصفحة الإنترنت الحالية

### الكائنات المدرجة Embedded Objects

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
الانتقال إلى نمط التصفح | NVDA+control+space | الخروج بمؤشر النظام من الكائن المدرج إلى نمط التصفح الذي يحتوي عليه

## اختصارات nvda مع التطبيقات الأخرى

### microsoft Excel

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
ضبط عناوين الأعمدة | NVDA+shift+c | بالضغط على هذا الاختصار مرة واحدة يخبر NVDA بأن هذا هو الصف الذي يحتوي على عناوين الأعمدة, التي ينبغي الإعلان عنها آليا عند الحركة بين الأعمدة أسفل هذا الصف. بالضغط عليه مرتين سيلغي هذا الإعداد.
ضبط عناوين الصفوف | NVDA+shift+r | بالضغط عليه مرة واحدة يخبر NVDA بأن هذا هو العمود الذي يحتوي على عناوين الصفوف, التي ينبغي الإعلان عنها آليا عند الحركة بين الصفوف بعد هذا العمود. بالضغط عليه مرتين سيلغي الإعداد.

### Microsoft PowerPoint

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
الانتقال بين تشغيل وتعطيل قراءة ملاحظات منشئ العرض التقديمي | control+shift+s | عندما تكون في نمط عرض الشرائح, فإن هذا الأمر سينقلك بين قراءة ملاحظات منشئ العرض التقديمي للشريحة وبين محتواها

### foobar2000

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
الإعلان عن الوقت المتبقي | control+shift+r | للإعلان عن الوقت المتبقي من الملف الصوتي المشغل حاليا.

### Miranda IM

اسم الوظيفة | المفتاح | وصف الوظيفة
--- | --- | ---
قراءة أحدث الرسائل | NVDA+control+1-4 | قراءة أحد أحدث الرسائل, حسب الرقم المستخدم; فمثلا الضغط على NVDA+control+2 يقرأ ثاني أحدث الرسائل.

### Poedit

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
قراءة نافذة التعليقات | control+shift+c | لقراءة التعليقات الموجودة بنافذة التعليقات.
قراءة ملاحظات للمترجمين | control+shift+a | لقراءة التعليقات الموجودة بنافذة التعليقات الآلية.

## ضبط إعدادات NVDA Configuring NVDA

### قائمة التفضيلات Preferences

#### إعدادات الصوت %ltr{NVDA+ctrl+v}

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
مستوى قراءة علامات الترقيم أو الرموز Punctuation/Symbol Level | NVDA+p | NVDA+p | هذا الخيار عبارةٌ عن صندوق خيارات، يمكن المستخدم من الاختيار من بين 4 مستويات لقراءة الرموز أو علامات الترقيم.

#### دائرة إعدادات النطق

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
الانتقال إلى إعداد النطق التالي | NVDA+control+rightArrow | NVDA+shift+control+rightArrow | الانتقال إلى إعداد النطق التالي المتاح بعد الإعداد الحالي والدوران حتى الوصول إلى أول إعداد مرة أخرى بعد الإعداد الأخير
الانتقال إلى إعداد النطق السابق | NVDA+control+leftArrow | NVDA+shift+control+leftArrow | الانتقال إلى إعداد النطق التالي المتاح قبل الإعداد الحالي والدوران حتى الوصول إلى الإعداد الأخير بعد الإعداد الأول
زيادة إعداد الناطق الحالي | NVDA+control+upArrow | NVDA+shift+control+upArrow | زيادة إعداد آلة النطق الحالية فمثلا زيادة سرعة النطق أو اختيار صوت المتحدث التالي أو زيادة مستوى ارتفاع الصوت
خفض إعداد الناطق الحالي | NVDA+control+downArrow | NVDA+shift+control+downArrow | خفض إعداد آلة النطق الحالية الذي أنت عليه حاليا فمثلا خفض سرعة النطق أو اختيار صوت المتحدث السابق أو خفض مستوى ارتفاع الصوت

#### إعدادات الخط البارز برايل

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
تبعية مؤشِّر السطر الإلكتروني | NVDA+control+t | NVDA+control+t | يتيح مربع الخيار هذا تحديد ما إذا كان السطر الإلكتروني سيتبع مؤشر النظام system focus أم أنه سيتبع مؤشر الاستعراض review cursor والمقصود بمؤشر النظام إنه يعرض لنا على شاشة السطر الإلكتروني ما يظهر عند الحركة بالأسهم أو مفتاح الانتقال، أما المقصود بمؤشر الاستعراض فإنه يمكنك من خلاله استعراض الكائنات المختلفة المعروضة على النافذة الحالية دون تحريك مؤشر النظام. ويمكنك التحرك بالأسهم الأعلى والأسفل للتنقل بين هذين الخيارين.

#### إعدادات لوحة المفاتيح NVDA+conyrol+k

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
نطق الحروف أثناء الكتابة | NVDA+2 | NVDA+2 | هذا الخيار هو عبارة عن مربع تحديد عند تحديده سيقوم البرنامج بنطق جميع الحروف أثناء عملية الكتابة.
نطق الكلمات أثناء الكتابة | NVDA+3 | NVDA+3 | هذا الخيار هو عبارة عن مربع تحديد عند تحديده سيقوم البرنامج بنطق جميع الكلمات أثناء عملية الكتابة.
نطق مفاتيح أوامر برنامج NVDA | NVDA+4 | NVDA+4 | هذا الخيار هو عبارة عن مربع تحديد عند تحديده سيقوم البرنامج بنطق المفاتيح الأخرى والتي لا تشمل مفاتيح الحروف، ويضم ذلك مفاتيح الاختصارات التي نستخدمها في لوحة المفاتيح مثل: مفتاح التحكم زائد أي حرف آخر.

#### إعدادات مؤشِّر الفأرة NVDA+ctrl+m

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
تفعيل تتبع مسار الفأرة | NVDA+m | NVDA+m | هذا الخيار عبارة عن مربع تحديد عند تحديده يقوم البرنامج بنطق النص الواقع تحت مؤشِّر الفأرة كلما قمت بالتحرك حول أجزاء الشاشة المختلفة، وهذا الاختيار يتيح لك إمكانية الوصول إلى كائنات موجودة على الشاشة بتحريك مؤشر الفأرة فِعليّاً بدلا من الوصول إلى هذه الكائنات من خلال استخدام خاصية التحرك حول الكائنات الموجودة بالبرنامج.

#### إعدادات مؤشر الاستعراض Review Cursor settings

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
تتبع مؤشر النظام Follow System Focus | NVDA+7 | NVDA+7 | هو مربع تحديد عند تحديده يوضع مؤشر الاستعراض في نفس موقع الكائن الذي يوجد عليه مؤشر النظام, أي أنه يتحرك وفقا لحركة مؤشر النظام.
تتبع مؤشر التحرير Follow System Caret | NVDA+6 | NVDA+6 | عند تفعيله يتحرك مؤشر الاستعراض كلما تحرك مؤشر التحرير.

#### إعدادات عرض الكائنات NVDA+CONTROL+O) Object Presentation Setting)

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
نطق شريط التقدم Progress bar output | NVDA+u | NVDA+u | شريط التقدم هو عبارة عن شريط يشبه المسطرة وعندما يقوم نظام التشغيل أو أي تطبيق بأي مهمة يبدأ شريط التقدم في الظهور بشكل تدريجي طبقا لمدى التقدم الذي يحرزه التطبيق في أداء مهمة معينة. كما أنه يعرض النسبة المئوية لمدى التقدم في أتمام المهمة التي يقوم بها التطبيق. وعادة ما تظهر أشرطة التقدم عند تحميل صفحة إنترنت أو عرض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو عند معالجة ملف صوتي، وما إلى ذلك.
الإعلان عن التغيرات في المحتوى المتحرك | NVDA+5 | NVDA+5 | يتيح هذا الخيار عند تحديده بالانتقال بين تشغيل وتعطيل الإعلان عن المحتوى الجديد في كائنات معينة مثل تطبيقات الأوامر النصية ومربع تاريخ الرسائل ببرامج المحادثة

#### إعدادات نمط التصفح (browse mode Settings NVDA+ctrl+b)

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
استخدام تنسيق عرض الشاشة | NVDA+v | NVDA+v | هذا الخيار يتيح لك إمكانية عرض محتوى صفحة الإنترنت من حقول وروابط إما في أسطر مستقلة بذاتها أو أن تكون معروضة حسب تنسيق الصفحة المرئي على الشاشة (أي سيتم عرضها داخل سياق النص المعروض). فإن تم تحديد هذا الاختيار فسيتم عرض هذه الحقول والروابط طبقا لتنسيق الصفحة المرئي على الشاشة، وإن تم تعطيله فسيتم عرض كل حقل منها في سطر مستقل.

### كيفية حفظ الإعدادات وإعادة تحميلها Saving and Reloading the configuration

اسم الوظيفة | مفتاح الحاسوب المكتبي | مفتاح الحاسوب المحمول | وصف الوظيفة
--- | --- | --- | ---
حفظ الإعدادات | NVDA+control+c | NVDA+control+c | حفظ الإعدادات الحالية حتى لا يتم فقدها عند الخروج من البرنامج
استرجاع الإعدادات | NVDA+control+r | NVDA+control+r |بالضغط عليه مرة واحدة سيقوم باسترجاع إعدادات البرنامج إلى آخر مرة قمت فيها بحفظ الإعدادات وبالضغط عليه ثلاث مرات متعاقبة سيعود بالبرنامج إلى إعداداته الافتراضية

### الأوضاع

#### إدارة الأوضاع

- NVDA+control+p: إظهار محاورة الأوضاع.

## الأسطر الإلكترونية المدعومة

### سلسلة Freedom Scientific Focus/PAC Mate

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | topRouting1 (أول خلية برايل بالسطر)
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | topRouting20/40/80 (آخر خلية برايل بالسطر)
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | leftAdvanceBar
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | rightAdvanceBar
إرفاق مؤشر البرايل ب | leftGDFButton+rightGDFButton
التنقل بين تحريك العجلة أعلى وأسفل وعدم تحريكها | leftWizWheelPress
تحريك العجلة للخلف باستخدام العجلة اليسرى | leftWizWheelUp
تحريك العجلة للأمام باستخدام العجلة اليسرى | leftWizWheelDown
التنقل بين تحريك العجلة يمينا ويسارا وعدم تحريكها | rightWizWheelPress
تحريك العجلة للخلف باستخدام العجلة اليمنى | rightWizWheelUp
تحريك العجلة للأمام باستخدام العجلة اليمنى | rightWizWheelDown
تحريك المؤشر لخلية البرايل | routing
مفتاح backspace | dot7
مفتاح enter | dot8
مفتاح shift+tab | brailleSpaceBar+dot1+dot2
مفتاح tab | brailleSpaceBar+dot4+dot5
مفتاح upArrow | brailleSpaceBar+dot1
مفتاح downArrow | brailleSpaceBar+dot4
مفتاح control+leftArrow | brailleSpaceBar+dot2
مفتاح control+rightArrow key | brailleSpaceBar+dot5
leftArrow | brailleSpaceBar+dot3
مفتاح rightArrow | brailleSpaceBar+dot6
مفتاح home | brailleSpaceBar+dot1+dot3
مفتاح end | brailleSpaceBar+dot4+dot6
مفتاح control+home | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
مفتاح control+end | brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
مفتاح alt | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
مفتاح alt+tab | brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
مفتاح escape | brailleSpaceBar+dot1+dot5
مفتاح windows | brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
مفتاح space | brailleSpaceBar
مفتاح windows+d (تصغير كافة التطبيقات العاملة) | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
قراءة السطر الحالي | brailleSpaceBar+dot1+dot4
قائمة NVDA | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4+dot5

ومفاتيح الاختصار التالية تخص الأسطر الإلكترونية الجديدة من طراز فوكس والتي تحتوي على مفاتيح rocker bar (focus 40, focus 80 and focus blue):

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

وتلك المفاتيح تخص focus 80 فقط:

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### Optelec ALVA BC640/680

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | t1
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | t2
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | T4
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | T5
تحريك المؤشر لخلية البرايل | routing
ضغط shift+tab | sp1
ضغط مفتاح alt | sp2
ضغط مفتاح escape | sp3
ضغط مفتاح tab | sp4
ضغط مفتاح uparrow | spUp
ضغط مفتاح down arrow | spDown
ضغط مفتاح left arrow | spLeft
ضغط مفتاح right arrow | spRight
ضغط مفتاح enter | spEnter
قائمة NVDA الرئيسية | sp1+sp3
ضغط مفتاحي windows+d (تصغير كل البرامج العاملة) | sp1+sp4
ضغط مفتاح windows | sp2+sp3
ضغط مفتاحي alt+tab | sp2+sp4

### أسطر Handy Tech

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | left, up
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | right, down
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | b4
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | b5
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
ضغط shift+tab | esc
ضغط مفتاح alt | b2+b4+b5
ضغط مفتاح esc | b4+b6
ضغط tab | enter
ضغط مفتاح enter | esc+enter
ضغط up arrow | leftSpace
ضغط down arrow | rightSpace
قائمة nvda الرئيسية | b2+b4+b5+b6
إعدادات هاندي تيك | b4+b8

### MDV Lilli

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | LF
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | RG
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | UP
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | DN
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
ضغط مفتاحي shift+tab | SLF
ضغط مفتاح tab | SRG
ضغط مفتاحي alt+tab | SDN
ضغط مفاتيح alt+shift+tab | SUP

### الأسطر الإلكترونية من طراز Baumأو Humanwareأو APH

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | d2
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | d5
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | d1
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | d3
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing

أما مفاتيح اختصار الأسطر التي تحتوي على عمود للتوجيه (joystick) فهي:

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
ضغط upArrow | up
ضغط downArrow | down
ضغط leftArrow | left
ضغط rightArrow | right
ضغط مفتاح Enter | select

### hedo ProfiLine USB

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | K1
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | K3
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | B2
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | B5
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
إرفاق مؤشر البرايل ب | K2
قراءة كامل النص | B6

### hedo MobilLine USB

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | K1
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | K3
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | B2
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | B5
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
إرفاق مؤشر البرايل ب | K2
قراءة كامل النص | B6

### سلسلة الأسطر الإلكترونية HumanWare Brailliant BI/B

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | left
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | up
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | down
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
تشغيل وتعطيل إرفاق مؤشر البرايل ب | up+down
ضغط upArrow | space+dot1
ضغط downArrow | space+dot4
ضغط leftArrow | space+dot3
ضغط rightArrow | space+dot6
قائمة nvda الرئيسية | c1+c3+c4+c5 (command n)
ضغط مفتاحي shift+tab | space+dot1+dot3
ضغط مفتاح tab | space+dot4+dot6
ضغط مفتاح alt | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
ضغط مفتاح escape | space+dot1+dot5 (space+e)
ضغط مفتاح enter | dot8
ضغط مفتاحي windows+d (تصغير كل التطبيقات العاملة) | c1+c4+c5 (command d)
ضغط مفتاح windows | space+dot3+dot4
ضغط alt+tab key | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
قراءة كامل النص | c1+c2+c3+c4+c5+c6

### سلسلة HIMS Braille Sense/Braille EDGE

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | left side scroll down
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | right side scroll down
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | left side scroll up
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | right side scroll up
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
ضغط مفتاحي shift+tab | dot1+dot2+space
ضغط مفتاح alt | dot1+dot3+dot4+Space
ضغط مفتاح escape | dot1+dot5+Space
ضغط مفتاح tab | dot4+dot5+Space
ضغط مفتاح enter | dot8
ضغط مفتاح backspace | dot7
ضغط مفتاح upArrow | dot1+Space
ضغط مفتاح downArrow | dot4+Space
ضغط مفتاح capsLock | dot1+dot3+dot6+space
ضغط مفتاح shift+alt+tab | advance2+advance3+advance1
ضغط مفتاح alt+tab | advance2+advance3
ضغط مفتاح end | dot4+dot6+space
ضغط مفتاح Control+end | dot4+dot5+dot6+space
ضغط مفتاح home | dot1+dot3+space
ضغط مفتاح control+home | dot1+dot2+dot3+space
ضغط مفتاح leftArrow | dot3+space
ضغط مفتاح control+shift+leftArrow | dot2+dot8+space+advance1
ضغط مفتاح control+leftArrow | dot2+space
ضغط مفتاح shift+alt+leftArrow | dot2+dot7+advance1
ضغط مفتاح alt+leftArrow | dot2+dot7
ضغط مفتاح rightArrow | dot6+space
ضغط مفتاح control+shift+rightArrow | dot5+dot8+space+advance1
ضغط مفتاح control+rightArrow | dot5+space
ضغط مفتاح shift+alt+rightArrow | dot5+dot7+advance1
ضغط مفتاح alt+rightArrow | dot5+dot7
ضغط مفتاح pageUp | dot1+dot2+dot6+space
ضغط مفتاح control+pageUp | dot1+dot2+dot6+dot8+space
ضغط مفتاح control+shift+upArrow | dot2+dot3+dot8+space+advance1
ضغط مفتاح control+upArrow | dot2+dot3+space
ضغط مفتاح shift+alt+upArrow | dot2+dot3+dot7+advance1
ضغط مفتاح alt+upArrow | dot2+dot3+dot7
ضغط مفتاح shift+upArrow | left side scroll down + space
ضغط مفتاح pageDown | dot3+dot4+dot5+space
ضغط مفتاح control+pagedown | dot3+dot4+dot5+dot8+space
ضغط مفتاح control+shift+downArrow | dot5+dot6+dot8+space+advance1
ضغط مفتاح control+downArrow | dot5+dot6+space
ضغط مفتاح shift+alt+downArrow | dot5+dot6+dot7+advance1
ضغط مفتاح alt+downArrow | dot5+dot6+dot7
ضغط مفتاح shift+downArrow | right side scroll down + space
ضغط مفتاح delete | dot1+dot3+dot5+space
ضغط مفتاح f1 | dot1+dot2+dot5+space
ضغط مفتاح f3 | dot1+dot2+dot4+dot8
ضغط مفتاح f4 | dot7+advance3
ضغط مفتاح windows+b | dot1+dot2+advance1
ضغط مفتاح windows+d | dot1+dot4+dot5+advance1

### HIMS SyncBraille

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | left side scroll down
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | right side scroll down
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing

### الأسطر الإلكترونية Seika

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | left
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | b3
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | b4
إرفاق مؤشر البرايل ب | b5
قراءة كامل النص | b6
tab | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
قائمة NVDA | left+right
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing

### الأسطر الإلكترونية الحديثة من Papenmeier

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | left
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | up
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | dn
تنشيط خلية البرايل | routing
الإعلان عن الحرف الحالي في الاستعراض | l1
تنشيط الكائن الحالي | l2
الإعلان عن شريط العنوان | l1+up
الإعلان عن شريط الحالة | l2+down
التحرك للكائن الموجود بداخل الكائن الحالي | up2
التحرك لأول كائن داخل الكائن الحالي | dn2
التحرك للكائن السابق | left2
التحرك للكائن التالي | right2
الإعلان عن تنسيق النص | upper routing row

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
ضغط مفتاح backspace | dot 7
ضغط مفتاح enter | dot 8
ضغط مفتاح escape | space with dot 7
ضغط مفتاح upArrow | space with dot 2
ضغط مفتاح leftArrow | space with dot 1
ضغط مفتاح rightArrow | space with dot 4
ضغط مفتاح downArrow | space with dot 5
ضغط مفتاح control | lt+dot2
ضغط مفتاح alt | lt+dot3
ضغط مفتاح control+escape | space with dot 1 2 3 4 5 6
ضغط مفتاح tab | space with dot 3 7

### دعم الأجهزة الأحدث من الأسطر الإلكترونية من طراز Papenmeier BRAILLEX

المفاتيح التي يستخدمها NVDA مع الأسطر التي تحتوي على شريط الوصول السريع:

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
تحريك السطر الإلكتروني للخلف | left
تحريك السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | up
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | dn
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing
استعراض الحرف الحالي | l1
تنشيط الكائن الحالي بمؤشر الاستعراض | l2
قراءة شريط العنوان | l1up
قراءة شريط الحالة | l2down
الانتقال للكائن المندرج تحته الكائن الحالي | up2
الانتقال إلى أول كائن مندرج تحته الكائن الحالي | dn2
الانتقال للكائن التالي | right2
الانتقال للكائن السابق | left2
قراءة تنسيق النص | Upper routing strip

المفاتيح التي يستخدمها NVDA مع BRAILLEX Tiny:

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
استعراض الحرف الحالي | l1
تنشيط الكائن الحالي بمؤشر الاستعراض | l2
تحريك السطر الإلكتروني للخلف | left
تحريك السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | up
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | dn
إرفاق مؤشر البرايل ب | r2
الانتقال إلى الكائن الذي يندرج تحته الكائن الحالي | r1+up
الانتقال إلى أول كائن مندرج تحته الكائن الحالي | r1+dn
الانتقال إلى الكائ السابق | r1+left
الانتقال للكائن التالي | r1+right
قراءة تنسيق النص | reportf

المفاتيح التي يستخدمها NVDA مع BRAILLEX 2D Screen:

اسم الوظيفة | المفتاح
--- | ---
استعراض الحرف الحالي | l1
تنشيط الكائن الحالي بمؤشر الاستعراض | l2
إرفاق مؤشر البرايل ب | r2
قراءة تنسيق النص | reportf
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | up
تحريك السطر الإلكتروني للخلف | left
تحريك السطر الإلكتروني للأمام | right
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | dn
الانتقال للكائن التالي | left2
الانتقال للكائن الذي يندرج تحت الكائن الحالي | up2
الانتقال إلى أول كائن يندرج تحته الكائن الحالي | dn2
الانتقال للكائن السابق | right2

### HumanWare BrailleNote

اسم الوظيفة | مفتاح الاختصار
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | back
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | advance
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | previous
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | next
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | routing (تحريك المؤشر إلى الحرف)
إرفاق مؤشر البرايل ب | previous+next
ضغط مفتاح Up arrow | space+dot1
ضغط مفتاح Down arrow | space+dot4
ضغط مفتاح Left Arrow | space+dot3
ضغط مفتاح Right arrow | space+dot6
ضغط مفتاح Page up | space+dot1+dot3
ضغط مفتاح Page down | space+dot4+dot6
ضغط مفتاح Home | space+dot1+dot2
ضغط مفتاح End | space+dot4+dot5
ضغط مفتاحي Control+home | space+dot1+dot2+dot3
ضغط مفتاحي Control+end | space+dot4+dot5+dot6
ضغط مفتاح Space | space
ضغط مفتاح Enter | space+dot8
ضغط مفتاح Backspace | space+dot7
ضغطمفتاح Tab | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
ضغط مفتاحي Shift+tab | space+dot1+dot2+dot5+dot6
ضغط مفتاح Windows | space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
ضغط مفتاح Alt | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
تشغيل وتعطيل المساعدة التفاعلية | space+dot2+dot3+dot6 (space+lower h)

### BRLTTY

اسم الوظيفة | مفتاح اختصار BRLTTY
--- | ---
تمرير السطر الإلكتروني للخلف | fwinlt (الانتقال نافذة جهة اليسار)
تمرير السطر الإلكتروني للأمام | fwinrt (الانتقال نافذة جهة اليمين)
تحريك السطر الإلكتروني للسطر السابق | lnup (التحرك سطر لأعلى)
تحريك السطر الإلكتروني للسطر التالي | lndn (التحرك سطر لأسفل)
تحريك المؤشر إلى خلية البرايل | route (تحريك المؤشر إلى الحرف)