# NVDA 2014.2 Résumé des commandes

## Prendre en main NVDA

### Gestes tactiles de NVDA

#### Modes tactiles

Pour basculer entre les modes, faites une tape avec trois doigts.

### Commandes de base

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Tactile | Description
--- | --- | --- | --- | ---
Arrêt parole | Control | Control | tape 2-doigts | Arrêt instantané de la parole
Pause parole | Maj | Maj | Aucun | Pause instantanée de la parole, un second appui reprend la parole là où elle s'était arrêtée
Menu NVDA | NVDA+n | NVDA+n | Double-tape 2-doigts | Affiche le menu NVDA pour vous permettre d'accéder aux préférences, outils, aide etc
Choix du Mode de Parole | NVDA+s | NVDA+s | Aucun | Permet de choisir le mode de parole : parole, bips, silence.
Passage en mode aide à la saisie | NVDA+1 | NVDA+1 | Aucun | Dans ce mode, l'appui sur n'importe quelle touche donnera son nom et la description de la commande NVDA qui lui est éventuellement associée
Quitter NVDA | NVDA+q | NVDA+q | Aucun | Quitter NVDA
Ignorer la touche suivante | NVDA+f2 | NVDA+f2 | Aucun | Indique à NVDA de passer la touche suivante directement à l'application, même si cette touche correspond normalement à une commande NVDA
Bascule du mode veille | NVDA+maj+s | NVDA+maj+z | Aucun | Le mode veille désactive toutes les commandes NVDA ainsi que la parole et le braille pour l'application en cours. Ceci est utile dans les applications fournissant leur propre système de revue d'écran. Appuyez à nouveau la combinaison pour désactiver le mode veille.

### Annonce des informations système

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Annoncer date/heure | NVDA+f12 | Un appui annonce l'heure, deux appuis annoncent la date
Annoncer l'état de la batterie | NVDA+maj+b | Annonce le pourcentage de charge de la batterie ou si l'adaptateur secteur est connectée
Annoncer le contenu du presse-papier | NVDA+c | Lit le contenu du presse-papier s'il y a lieu

## Naviguer avec NVDA

### Naviguer avec le focus système

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Annonce du focus courant | NVDA+tab | NVDA+tab | Annonce l'objet en cours ou le contrôle qui a le focus système. Un double appui épelle l'information
Annonce du titre | NVDA+t | NVDA+t | Annonce le titre de la fenêtre active. Un double appui épelle l'information, un triple appui la copie dans le presse-papier
Lecture de la fenêtre active | NVDA+b | NVDA+b | lit tous les contrôles de la fenêtre active (utile pour les dialogues)
Annonce de la barre d'état | NVDA+fin | NVDA+maj+fin | Lit la barre d'état si NVDA en trouve une. Déplace aussi l'objet navigateur à la barre d'état

### Naviguer avec le curseur système

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Dire tout | NVDA+flècheBas | NVDA+a | Démarre la lecture depuis la position du curseur système en lui faisant suivre la lecture
Lire ligne courante | NVDA+flècheHaut | NVDA+l | Lit la ligne où se trouve le curseur système. Un double appui épelle la ligne.
Lire texte sélectionné | NVDA+Maj+flècheHaut | NVDA+Maj+s | Lit tout le texte actuellement sélectionné

Dans un tableau, vous disposez également des touches de commandes suivantes :

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Aller à la colonne précédente | control+alt+flècheGauche | Déplace le curseur système à la colonne précédente en restant sur la même ligne
Aller à la colonne suivante | control+alt+flècheDroite | Déplace le curseur système à la colonne suivante en restant sur la même ligne
Aller à la ligne précédente | control+alt+flècheHaut | Déplace le curseur système à la ligne précédente en restant sur la même colonne
Aller à la ligne suivante | control+alt+flècheBas | Déplace le curseur système à la ligne suivante en restant sur la même colonne

### Naviguer par objet

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Tactile | Description
--- | --- | --- | --- | ---
Annonce de l'objet courant | NVDA+pavnum5 | NVDA+Maj+o | Aucun | Annonce l'objet navigateur courant, deux appuis épellent l'information, trois appuis copient le nom et le contenu de l'objet dans le presse-papier
Aller à l'objet parent | NVDA+pavnum8 | NVDA+maj+flècheHaut | Glisser vers le haut (mode objet) | Va à l'objet parent (qui contient l'objet navigateur courant)
Aller à l'objet précédent | NVDA+pavnum4 | NVDA+maj+flècheGauche | Glisser vers la gauche (mode objet) | Va à l'objet précédent de l'objet navigateur courant
Aller à l'objet suivant | NVDA+pavnum6 | maj+NVDA+flècheDroite | Glisser vers la droite (mode objet) | Va à l'objet suivant de l'objet navigateur courant
Aller au premier objet inclus | NVDA+pavnum2 | NVDA+maj+flècheBas | Glisser vers le bas (mode objet) | Va au premier objet inclus dans l'objet navigateur courant
Aller à l'objet en focus | NVDA+pavnumMoins | NVDA+retourArrière | Aucun | Va à l'objet ayant le focus système, et place le curseur de revue sur le curseur système s'il est présent
Activer l'objet navigateur courant | NVDA+pavnumEntrer | NVDA+entrer | Double-tape | Active l'objet navigateur courant (similaire à un clic de souris ou à appuyer la barre d'espace quand l'objet a le focus système)
Amener le focus système à l'objet navigateur courant | NVDA+maj+pavnumMoins | NVDA+maj+retourArrière | Aucun | Amène le focus système à l'objet navigateur courant si c'est possible
Annoncer les dimensions de l'objet navigateur courant | NVDA+pavnumEffacement | NVDA+effacement | Aucun | Annonce les dimensions de l'objet navigateur courant à l'écran (en incluant sa distance par rapport au haut et à la gauche de l'écran ainsi que sa hauteur et sa largeur)

### Revue de texte

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Tactile | Description
--- | --- | --- | --- | ---
Aller à la première ligne en revue | Maj+pavnum7 | NVDA+control+début | Aucun | Amène le curseur de revue à la première ligne du texte
Aller à la ligne précédente en revue | pavnum7 | NVDA+flècheHaut | Glisser vers le haut (mode texte) | Amène le curseur de revue sur la ligne de texte précédente
Annoncer la ligne courante en revue | pavnum8 | NVDA+maj+point | Aucun | Lit la ligne de texte sous le curseur de revue, un double appui épelle la ligne
Aller à la ligne suivante en revue | pavnum9 | NVDA+flècheBas | Glisser vers le bas (mode texte) | Amène le curseur de revue à la ligne de texte suivante
Aller à la dernière ligne en revue | maj+pavnum9 | NVDA+control+fin | Aucun | Amène le curseur de revue à la dernière ligne de texte
Aller au mot précédent en revue | pavnum4 | NVDA+control+flècheGauche | Glisser vers la gauche 2-doigts (mode texte) | Amène le curseur de revue au mot précédent dans le texte
Annoncer le mot courant en revue | pavnum5 | NVDA+control+point-virgule | Aucun | Lit le mot à la position du curseur de revue, un double appui épelle le mot
Aller au mot suivant en revue | pavnum6 | NVDA+ctrl+flècheDroite | Glisser vers la droite 2-doigts (mode texte) | Amène le curseur de revue au mot suivant
Aller au début de la ligne en revue | maj+pavnum1 | NVDA+début | Aucun | Amène le curseur de revue au début de la ligne courante
Aller au caractère précédent en revue | pavnum1 | NVDA+flècheGauche | Glisser vers la gauche (mode texte) | Amène le curseur de revue au caractère précédent de la ligne courante
Annoncer le caractère courant en revue | pavnum2 | NVDA+point-virgule | Aucun | Annonce le caractère courant sous le curseur de revue, un double appui annonce la valeur du caractère en décimal et hexadécimal
Aller au caractère suivant en revue | pavnum3 | NVDA+flècheDroite | Glisser vers la droite (mode texte) | Amène le curseur de revue au caractère suivant de la ligne courante
Aller en fin de ligne en revue | maj+pavnum3 | NVDA+fin | Aucun | Amène le curseur de revue à la fin de la ligne courante
Dire tout en revue | pavnumPlus | NVDA+maj+a | Glisser vers le bas 3-doigts (mode texte) | Lit en partant de la position du curseur de revue, celui-ci suivant la lecture
Copier à partir du curseur de revue | NVDA+f9 | NVDA+f9 | Aucun | Commence à copier le texte depuis la position du curseur de revue. La copie ne s'effectue pas jusqu'à ce qu'on indique la fin du texte à copier
Copier jusqu'au curseur de revue | NVDA+f10 | NVDA+f10 | Aucun | Copie depuis la position du curseur de revue préalablement définie par "copier à partir du curseur de revue" jusqu'à la position actuelle du curseur de revue. Après l'appui sur cette touche, le texte est copié dans le presse-papier de Windows.
Annonce du formatage du texte | NVDA+f | NVDA+f | Aucun | Annonce le formatage du texte à la position du curseur de revue

### Modes de revue

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Tactile | Description
--- | --- | --- | --- | ---
Passer au mode revue suivant | NVDA+pavnum7 | NVDA+PagePrec | Glisser vers le haut 2-doigts | Passe au mode de revue suivant disponible supérieur au mode actuel.
Passer au mode revue précédent | NVDA+pavnum1 | NVDA+PageSuiv | Glisser vers le bas 2-doigts | Passe au mode de revue suivant disponible inférieur au mode actuel.

### Naviguer avec la souris

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Clic gauche | pavnumDiviser | NVDA+uAccentGrave | Simple clic gauche. Le double clic s'obtient par deux appuis rapides
Verrouillage du bouton gauche de la souris | maj+pavnumDiviser | NVDA+maj+uAccentGrave | Verrouille le bouton gauche de la souris en position enfoncée. Un second appui déverrouille le bouton. Pour glisser-déposer avec la souris, verrouillez le bouton puis déplacez la souris soit physiquement ou par l'une des commandes NVDA prévues à cet effet
Clic droit | pavnumMultiplier | NVDA+astérisque | Simple clic droit
Verrouillage du bouton droit de la souris | maj+pavnumMultiplier | NVDA+maj+astérisque | Verrouille le bouton droit de la souris en position enfoncée, un second appui déverrouille le bouton. Pour glisser-déposer avec la souris, verrouillez le bouton puis déplacez la souris soit physiquement ou par l'une des commandes NVDA prévues à cet effet
Amener la souris à l'objet navigateur courant | NVDA+pavnumDiviser | NVDA+maj+m | Amène la souris à la position de l'objet navigateur courant puis au curseur de revue
Aller à l'objet sous la souris | NVDA+pavnumMultiplier | NVDA+maj+n | Amène l'objet navigateur à l'objet situé à la position de la souris

## Le mode navigation

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Bascule entre mode formulaire et mode navigation | NVDA+espace | Bascule entre le mode formulaire et le mode navigation
Quitter le mode formulaire | échap | Retourne en mode navigation si lemode formulaire a préalablement été activé automatiquement
Réactualiser le document | NVDA+f5 | Recharge le document en cours, (utile si le contenu de la page semble incomplet)
Rechercher | NVDA+control+f | Affiche un dialogue qui vous permet de rechercher du texte dans le document courant
Rechercher suivant | NVDA+f3 | Recherche l'occurrence suivante du texte que vous avez préalablement recherché dans le document
Rechercher précédent | NVDA+maj+f3 | Recherche l'occurrence précédente du texte que vous avez préalablement recherché dans le document
Ouvrir description longue | NVDA+d | Ouvre une nouvelle fenêtre contenant une longue description de l'élément sur lequel vous êtes s'il en a une.

### Les touches de navigation rapide

Les touches suivantes permettent d'aller à l'élément suivant. En les combinant avec maj, on retourne à l'élément précédent.

- h : titre
- l : liste
- i : élément de liste
- t : tableau
- k : lien
- n : texte hors lien
- f : champ de formulaire
- u : lien non visité
- v : lien visité
- e : zone d'édition
- b : bouton
- x : case à cocher
- c : liste déroulante
- r : bouton radio
- q : balise de citation
- s : séparateur
- m : cadre
- g : graphique
- d : région
- o : objet embarqué
- 1 ... 6 : Titres 1 ... 6.

Pour se déplacer au début ou à la fin des éléments contenants comme les listes et tableaux :

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Aller au début du conteneur | maj+virgule | Se déplace au début du conteneur (liste, tableau etc.) où le curseur est positionné
Aller après la fin du conteneur | virgule | Se déplace après la fin du conteneur (liste, tableau etc.) où le curseur se trouve

### La liste d'éléments

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Liste d'éléments du document | NVDA+f7 | Affiche une liste d'éléments contenant les liens, titres et régions du document courant

### Les objets embarqués

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Aller au document contenant l'objet | NVDA+control+espace | Retire le focus à l'objet embarqué en cours et le rend au document contenant l'objet

## Commandes NVDA spécifiques à certaines applications

### Microsoft Excel

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Définir les entêtes de colonnes | NVDA+maj+c | Appuyer une fois permet de définir la ligne contenant les entêtes de colonnes, qui devraient automatiquement être annoncés en naviguant sous cette rangée. Appuyer deux fois permet d'effacer le paramétrage.
Définir les entêtes de lignes | NVDA+maj+r | Appuyer une fois permet de définir la colonne contenant les entêtes de lignes, qui devraient automatiquement être annoncés en naviguant dans les cellules après cette colonne. Appuyer deux fois permet d'effacer le paramétrage.

### Microsoft PowerPoint

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Basculer l'arrêt de la lecture vocale | control+maj+s | Lorsque l'on est dans un diaporama en cours de lecture, cette commande basculera entre les notes du commentateur du diaporama et le contenu de celui-ci. Cela n'affecte que ce que NVDA lira, pas l'affichage à l'écran.

### Foobar2000

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Annonce du temps restant | control+maj+r | Annonce le temps restant pour le morceau en cours.

### Miranda IM

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Annonce de message récent | NVDA+control+1-4 | Annonce un des messages récents selon le chiffre appuyé; ex : NVDA+control+2 lit le second message le plus récent.

### Poedit

Nom | Touche | Description
--- | --- | ---
Annonce de la fenêtre de commentaires | control+maj+c | Annonce tout commentaire dans la fenêtre de commentaires.
Annonce des notes pour les traducteurs | control+maj+a | Annonce les notes pour les traducteurs.

## Configurer NVDA

### Préférences

#### Paramètres vocaux (NVDA+control+v)

Nom | Touche Desktop | Touche Laptop | Description
--- | --- | --- | ---
Niveau des symboles et ponctuations | NVDA+p | NVDA+p | Ceci vous permet de choisir la quantité de ponctuations et autres symboles qui seront prononcés.

#### Boucle des paramètres synthétiseur

Nom | Ordinateur de bureau | Ordinateur portable | Description
--- | --- | --- | ---
Aller au paramètre synthétiseur suivant | NVDA+control+flèchDroite | NVDA+control+maj+flècheDroite | Va au paramètre synthétiseur applicable suivant, retourne au premier après le dernier
Aller au paramètre synthétiseur précédent | NVDA+control+flècheGauche | NVDA+control+maj+flècheGauche | Va au paramètre synthétiseur applicable précédent, retourne au dernier après le premier
Augmenter le paramètre synthétiseur courant | NVDA+control+flècheHaut | NVDA+control+maj+flècheHaut | Augmente le paramètre synthétiseur sur lequel vous vous trouvez. Ex : augmente le débit, choisit la voix suivante, augmente le volume
Diminuer le paramètre synthétiseur courant | NVDA+control+flècheBas | NVDA+control+maj+flècheBas | diminue le paramètre synthétiseur sur lequel vous vous trouvez. Ex : diminue le débit, choisit la voix précédente, diminue le volume

#### Paramètres braille

Nom | Touche Desktop | Touche Laptop | Description
--- | --- | --- | ---
braille suit | NVDA+control+t | NVDA+control+t | Cette option vous permet de choisir si le braille suivra le focus système ou le curseur de l'objet navigateur.

#### Paramètres du clavier (NVDA+control+k)

Nom | Touche Desktop | Touche Laptop | Description
--- | --- | --- | ---
Echo clavier par caractère | NVDA+2 | NVDA+2 | Quand cette case est cochée, NVDA prononcera chaque caractère tapé au clavier.
Echo clavier par mot | NVDA+3 | NVDA+3 | Quand cette case est cochée, NVDA prononcera chaque mot tapé au clavier.
Dire les touches de commande | NVDA+4 | NVDA+4 | Quand cette case est cochée, NVDA annonce, lors de leur frappe, toutes les touches ne correspondant pas à des caractères. Ceci inclut les combinaisons de touches telles que "control" plus une autre lettre.

#### Paramètres de la souris (NVDA+control+m)

Nom | Touche Desktop | Touche Laptop | Description
--- | --- | --- | ---
Activer le suivi de la souris | NVDA+m | NVDA+m | Quand cette case est cochée, NVDA annonce le texte présent sous le pointeur souris, lorsqu'on la déplace sur l'écran. Cela vous permet de trouver un objet sur l'écran en déplaçant la souris au lieu de recourir à la navigation par objet.

#### Paramètres du curseur de revue

Nom | Touche Desktop | Touche Laptop | Description
--- | --- | --- | ---
Suivre le focus système | NVDA+7 | NVDA+7 | Quand cette option est activée, le curseur de revue est toujours placé dans le même objet que le focus système quand il change.
Suivre le curseur système | NVDA+6 | NVDA+6 | Quand l'option est activée, le curseur de revue suit les mouvements du curseur système.

#### Paramètres de présentation des objets

Nom | Touche Desktop | Touche Laptop | Description
--- | --- | --- | ---
Suivi des barres de progression | NVDA+u | NVDA+u | Cette option vous présente une liste déroulante qui contrôle la manière dont NVDA vous annonce l'évolution des barres de progression.
Annoncer les changements de contenu dynamiques | NVDA+5 | NVDA+5 | Active ou désactive l'annonce de nouveau contenu en particulier dans les applications telles que les terminaux ou l'historique des programmes de tchat.

#### Paramètres du mode navigation (NVDA+control+b)

Nom | Touche Desktop | Touche Laptop | Description
--- | --- | --- | ---
Utiliser l'affichage tel qu'à l'écran | NVDA+v | NVDA+v | Cette option vous permet d'indiquer si vous voulez que les objets tels que les liens ou autres champs soient placés sur leur propre ligne, ou s'ils doivent apparaître tels qu'à l'écran. Si l'option est activée, la représentation correspondra à l'aspect visuel. Sinon, chaque champ sera placé sur sa propre ligne.

### Sauvegarder et recharger la configuration

Nom | Touche Desktop | Touche Laptop | Description
--- | --- | --- | ---
Sauvegarder la configuration | NVDA+control+c | NVDA+control+c | Sauvegarde votre configuration pour qu'elle ne soit pas perdue en quittant NVDA
Réinitialiser la configuration | NVDA+control+r | NVDA+control+r | Appuyez une fois pour réinitialiser à la configuration qui existait lors de votre dernière sauvegarde. Appuyez trois fois pour revenir à la configuration par défaut de NVDA.

### Profils de configuration

#### Gestion basique

- NVDA+control+p : Afficher le dialogue "Profils de configuration".

## Terminaux braille pris en charge

### Les terminaux Focus et PAC Mate de chez Freedom Scientific

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | topRouting1 (première cellule de l'afficheur)
Défilement avant de l'affichage braille | topRouting20/40/80 (dernière cellule de l'afficheur)
Défilement arrière de l'affichage braille | barAvancerDeGauche
Défilement avant de l'affichage braille | barAvancerDeDroite
Basculer le suivi du braille | boutonGDFGauche+boutonGDFDroite
Choix de la fonction de la roulette magique gauche | Appui sur la roulette magique gauche
Retour arrière en utilisant la roulette magique gauche | roulette magique gauche vers le haut
Avancer en utilisant la roulette magique gauche | roulette magique gauche vers le bas
Choix de la fonction de la roulette magique droite | Appui sur la roulette magique droite
Retour arrière en utilisant la roulette magique droite | roulette magique droite vers le haut
Avancer en utilisant la roulette magique droite | roulette magique droite vers le bas
Aller à la cellule braille | routing
touche retour arrière | point7
touche entrée | point8
touche maj+tab | barreEspacebraille+point1+point2
touche tab | barreEspacebraille+point4+point5
touche flècheHaute | barreEspacebraille+point1
touche flècheBasse | barreEspacebraille+point4
touche control+flècheGauche | barreEspacebraille+point2
touche control+flècheDroite | barreEspacebraille+point5
flècheGauche | barreEspacebraille+point3
flècheDroite | barreEspacebraille+point6
touche orrigine | barreEspacebraille+point1+point3
touche fin | barreEspacebraille+point4+point6
touche control+début | barreEspacebraille+point1+point2+point3
touche control+fin | barreEspacebraille+point4+point5+point6
touche alt | barreEspacebraille+point1+point3+point4
touche alt+tab | barreEspacebraille+point2+point3+point4+point5
touche échap | barreEspacebraille+point1+point5
touche Windows | barreEspacebraille+point2+point4+point5+point6
touche espace | barreEspacebraille
touche Windows+d (minimiser toutes les applications) | barreEspacebraille+point1+point2+point3+point4+point5+point6
Rapporter la ligne courante | barreEspacebraille+point1+point4
menu NVDA | barreEspacebraille+point1+point3+point4+point5

Pour les nouveaux modèles de Focus qui ont des touches de bascule (focus 40, focus 80 et focus blue):

Nom | Touche
--- | ---
Déplacer l'affichage braille vers la ligne précédente | barreBasculeGaucheeHaut, barreBasculeDroiteHaut
Déplacer l'affichage braille vers la ligne suivante | barreBasculeGaucheBas, barreBasculeDroiteBas

Pour le Focus 80 seulement :

Nom | Touche
--- | ---
Défiler le braille vers l'arrière | barreBumperHaut, barreBumperHaut
Défiler vers l'avant | barreBumperBas, barreBumperBas

### Les terminaux Optelec ALVA BC640/680

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | t1
Amener l'affichage braille à la ligne précédente | t2
Amener l'affichage braille à la ligne suivante | t4
Défilement avant de l'affichage braille | t5
Aller à la cellule braille | routing
Touche maj+tab | sp1
Touche alt | sp2
Touche échap | sp3
Touche tab | sp4
Flèche haut | spUp
Flèche bas | spDown
Flèche gauche | spLeft
Flèche droite | spRight
Entrer | spEnter
Menu NVDA | sp1+sp3
Touche Windows+d (Minimiser toutes les applications) | sp1+sp4
Touche Windows | sp2+sp3
Touche alt+tab | sp2+sp4

### Les terminaux Handy Tech

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | left, up
Défilement avant de l'affichage braille | right, down
Amener l'affichage braille à la ligne précédente | b4
Amener l'affichage braille à la ligne suivante | b5
Aller à la cellule braille | routing
Touche maj+tab | esc
Touche alt | b2+b4+b5
Touche échap | b4+b6
Touche tab | enter
Touche entrée | esc+enter
Flèche haut | espace gauche
Flèche bas | espace droit
Menu NVDA | b2+b4+b5+b6
Configuration Handy Tech | b4+b8

### Le terminal MDV Lilli

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | LF
Défilement avant de l'affichage braille | RG
Amener l'affichage braille à la ligne précédente | UP
Amener l'affichage braille à la ligne suivante | DN
Aller à la cellule braille | route
Touche maj+tab | SLF
Touche tab | SRG
Touche alt+tab | SDN
Touche alt+maj+tab | SUP

### Les terminaux Baum/Humanware/APH

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière affichage braille | d2
Défilement avant affichage braille | d5
Amener l'affichage sur la ligne précédente | d1
Amener l'affichage sur la ligne suivante | d3
Aller à la cellule braille | routing

Pour les terminaux possédant un joystick:

Nom | Touche
--- | ---
Flèche haut | haut
Flèche bas | bas
Flèche gauche | gauche
Flèche droite | droite
Touche entrée | select

### hedo ProfiLine USB

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage | K1
Défilement avant de l'affichage | K3
Ligne précédente | B2
Ligne suivante | B5
Aller à la cellule braille | routing
Bascule braille suit | K2
Dire tout | B6

### hedo MobilLine USB

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage | K1
Défilement avant de l'affichage | K3
Ligne précédente | B2
Ligne suivante | B5
Aller à la cellule braille | routing
Bascule braille suit | K2
Dire tout | B6

### HumanWare Séries Brailliant BI/B

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage | gauche
Défilement avant de l'affichage | droite
Ligne précédente | haut
Ligne suivante | bas
Aller à la cellule braille | routing
Bascule d'attachement du braille | haut+bas
Touche flèche haut | espace+point1
Touche flèche bas | espace+point4
Touche flèche gauche | espace+point3
Touche flèche droite | espace+point6
Menu NVDA | c1+c3+c4+c5 (commande n)
Touche maj+tab | espace+point1+point3
Touche tab | espace+point4+point6
Touche alt | espace+point1+point3+point4 (espace+m)
Touche échap | espace+point1+point5 (espace+e)
Touche entrer | point8
Touche Windows+d (minimiser toutes les applications) | c1+c4+c5 (commande d)
Touche Windows | espace+point3+point4
alt+tab key | space+point2+point3+point4+point5 (space+t)
Dire tout | c1+c2+c3+c4+c5+c6

### HIMS braille Sense/braille EDGE Series

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | Défilement bas côté gauche
Défilement avant de l'affichage braille | Défilement bas côté droit
Amener l'affichage à la ligne précédente | Défilement haut côté gauche
Amener l'affichage à la ligne suivante | Défilement haut côté droit
Aller à la cellule braille | route (amener le curseur au caractère)
maj+touche tab | point1+point2+espace
touche alt | point1+point3+point4+espace
touche échap | point1+point5+espace
touche tab | point4+point5+espace
entrée | point8
touche effacement | point7
touche flèche haute | point1+espace
touche flèche basse | point4+espace
verrouillage majuscule | point1+point3+point6+espace
touche maj+alt+tab | avance2+avance3+avance1
touche alt+tab | avance2+avance3
touche fin | point4+point6+Espace
touche control+fin | point4+point5+point6+Espace
touche origine | point1+point3+Espace
touche control+début | point1+point2+point3+espace
touche flèche gauche | point3+espace
control+maj+flèche gauche | point2+point8+espace+avance1
touche control+flèche gauche | point2+espace
touche maj+alt+flèche gauche | point2+point7+avance1
touche alt+flèche gauche | point2+point7
touche flèche droite | point6+espace
touche control+maj+flèche droite | point5+point8+espace+avance1
touche control+flèche droite | point5+espace
touche maj+alt+flèche droite | point5+point7+avance1
touche alt+flèche droite | point5+point7
touche page précédente | point1+point2+point6+espace
touche control+page précédente | point1+point2+point6+point8+espace
touche control+maj+flèche haut | point2+point3+point8+espace+avance1
touche control+flèche haut | point2+point3+espace
touche maj+alt+flèche haut | point2+point3+point7+avance1
touche alt+flèche haut | point2+point3+point7
touche maj+flèche haut | défile bas gauche + espace
touche page suivante | point3+point4+point5+espace
touche control+page suivante | point3+point4+point5+point8+espace
touche control+maj+flèche bas | point5+point6+point8+espace+avance1
touche control+flèche bas | point5+point6+espace
touche maj+alt+flèche bas | point5+point6+point7+avance1
touche alt+flèche bas | point5+point6+point7
touche maj+flèche bas | défilement bas côté droit + espace
touche suppr | point1+point3+point5+espace
touche f1 | point1+point2+point5+espace
touche f3 | point1+point2+point4+point8
touche f4 | point7+avance3
touche Windows+b | point1+point2+avance1
touche Windows+d | point1+point4+point5+avance1

### HIMS Syncbraille

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | Défilement bas côté gauche
Défilement avant de l'affichage braille | Défilement bas droite
Aller à la cellule braille | route (amener le curseur au caractère)

### Seika braille Displays

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | gauche
Défilement avant de l'affichage braille | droite
Déplacer l'afficheur braille à la ligne précédente | B3
Déplacer l'afficheur braille à la ligne suivante | b4
Basculer le suivi braille | b5
Dire tout | b6
tab | b1
maj+tab | b2
alt+tab | b1+b2
Menu NVDA | gauche+droite
Aller à la cellule braille | route (amener le curseur au caractère)

### Nouveaux modèles de Papenmeier brailleX

Nom | Touche
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | left
Défilement avant de l'affichage braille | right
Déplacer l'afficheur braille à la ligne précédente | up
Déplacer le braille à la ligne suivante | dn
Aller à la cellule braille | routing
Lire le caractère sous le curseur de revue | l1
Activer l'objet courant du navigateur | l2
Lire le titre | l1+up
Lire la barre d'état | l2+down
Aller à l'objet parent | up2
Aller à l'objet enfant | dn2
Aller à l'objet précédent | left2
Aller à l'objet suivant | right2
Lire les informations de mise en forme | rangée de routines du haut

Nom | Touche
--- | ---
touche retour arrière | point 7
touche entrée | point 8
touche echapp | espace avec point 7
touche flèche haute | espace avec point 2
touche flèche gauche | espace avec point 1
touche flèche droite | espace avec point 4
flèche basse | espace avec point 5
touche contrôle | lt+point 2
touche alt | lt+point 3
touches contrôle+échap | espace avec les points 1 2 3 4 5 6
touche tab | espace avec points 3 7

### Papenmeier braille brailleX modèles anciens

Périphériques avec EAB :

Nom | Touche
--- | ---
Défilement affichage braille arrière | left
Défilement affichage braille avant | right
Déplacer l'affichage braille vers la ligne précédente | up
Déplacer l'affichage braille vers la ligne suivante | down
Joindre à la célule braille | routing
Annoncer le caractère courant sous la revue | l1
Activer l'objet courant du navigateur | l2
Dire titre | l1up
Lire barre d'état | l2down
Aller à l'objet contenant | up2
Aller au premier objet contenu | dn2
Aller à l'objet suivant | right2
Aller à l'objet précédant | left2
Annoncer la mise en forme du texte | routines haut

brailleX Tiny :

Nom | Touche
--- | ---
Annoncer le caractère sous le curseur de revue | l1
Activer l'objet sous le navigateur | l2
Défiler le braille vers l'arrière | left
Défiler le braille vers l'avant | right
Déplacer le braille à la ligne précédente | up
Déplacer le braille à la ligne suivante | dn
Basculer le suivi du braille | r2
Aller à l'objet contenant | r1+up
Aller au premier objet contenu | r1+dn
Aller à l'objet précédent | r1+left
Aller à l'objet suivant | r1+right
Annoncer la mise en forme | reportf

brailleX 2D Screen:

Nom | Touche
--- | ---
Annoncer le caractère sous le curseur de revue | l1
Activer l'objet sous le navigateur | l2
Basculer le suivi du braille | r2
Annoncer la mise en forme | reportf
Déplacer le braille à la ligne précédente | up
Défiler le braille vers l'arrière | left
Défiler le braille vers l'avant | right
Déplacer le braille à la ligne suivante | dn
Aller à l'objet suivant | left2
Aller à l'objet contenant | up2
Aller au premier objet contenu | dn2
Aller à l'objet précédent | right2

### brailleNote de HumanWare

Nom | touche
--- | ---
Défilement affichage braille arrière | Arrière
Défilement affichage braille avant | Avant
Déplacer l'affichage braille vers la ligne précédente | Précédent
Déplacer l'affichage braille vers la ligne suivante | Suivant
Joindre à la cellule braille | routing
Basculer le suivi de l'affichage braille | Précédent+Suivant
Touche Flèche haute | Espace+Point 1
Touche Flèche basse | Espace+Point 4
Touche Flèche gauche | Espace+Point 3
Touche Flèche droite | Espace+Point 6
Touche page précédente | Espace+Point 1+Point 3
Touche Page Suivante | Espace+Point4+Point6
Touche Origine | Espace+Point1+Point2
Touche fin | Espace+Point4+Point5
Control+Origine | Espace+Point1+Point2+Point3
Touche Espace | Espace
Control+Fin | Espace+Point4+Point5+Point6
Entrée | Espace+Point8
Touche retour arrière | Espace+Point7
Touche Tab | Espace+Point2+Point3+Point4+Point5 (Espace+t)
Maj+Tab | Espace+Point1+Point2+Point5+Point6
Touche Windows | Espace+Point2+Point4+Point5+Point6
touche alt | Espace+Point1+Point3+Point4 (Espace+m)
Basculer aide à la saisie | Espace+Point2+Point3+Point6 (Espace+h en bas)

### BRLTTY

Nom | commande BRLTTY
--- | ---
Défilement arrière de l'affichage braille | fwinlt (se déplacer à gauche d'une fenêtre)
Défilement avant de l'affichage braille | fwinrt (se déplacer à droite d'une fenêtre)
Amener l'affichage à la ligne précédente | lnup (monter d'une ligne)
Amener l'affichage à la ligne suivante | lndn (descendre d'une ligne)
Aller à la cellule braille | route (amener le curseur au caractère)