# NVDA 2014.2 felhasználói útmutató

A felhasználói útmutató elkészítésében részt vettek: Dr. Simon Gergely, Németh Dávid, Ócsvári Áron, Osztolykán Róbert, Papp László
Ez az útmutató az angol felhasználói dokumentációt figyelembe véve készült, így tartalma azzal nem megegyező.

## Tartalomjegyzék

- A kézikönyv használata
- 1. Bevezetés
  - 1.1. Általános Jellemzők
  - 1.2. Honosítás
  - 1.3. Beszédszintetizátor Támogatás
  - 1.4. Braille támogatás
  - 1.5. Licensz és Copyright
- 2. Rendszerkövetelmények
- 3. Az NVDA letöltése és telepítése
  - 3.1. A hordozható és az ideiglenes példány korlátozásai
  - 3.2. Az NVDA telepítése
    - 3.2.1. Beszédtámogatás nyújtása a Windows bejelentkező képernyők használatakor
    - 3.2.2. Parancsikon elhelyezése az asztalon és a ctrl+alt+n billentyűparancs hozzárendelése
    - 3.2.3. a hordozható változat beálításainak átmásolása az aktív felhasználói fiókba
  - 3.3. Hordozható verzió készítése
- 4. Az Első Lépések Az NVDA-val
  - 4.1. Az NVDA Elindítása
  - 4.2. Az NVDA Billentyűparancsai
    - 4.2.1. Az NVDA gombról
    - 4.2.2. Billentyűzet kiosztás beállítása
  - 4.3. NVDA Érintési Parancsok
    - 4.3.1. A képernyő tartalmának felfedezése
    - 4.3.2. Érintési Parancsok
    - 4.3.3. Érintési Módok
  - 4.4. A bevitel súgó
  - 4.5. Az NVDA Menüje
  - 4.6. Néhány alapvető NVDA parancs
  - 4.7. Rendszerinformációk bemondása
- 5. Navigáció az NVDA-val
  - 5.1. Az objektumokról
  - 5.2. Navigáció a fókusszal
  - 5.3. Navigáció a rendszerkurzorral
  - 5.4. Közlekedés az elemek között
  - 5.5. Az aktuális elem szövegének áttekintése
  - 5.6. Áttekintő Módok
    - 5.6.1. Elem Áttekintés
    - 5.6.2. Dokumentum Áttekintés
    - 5.6.3. Képernyő Áttekintés
  - 5.7. Navigáció az egérrel
- 6. A böngészőmód
  - 6.1. Navigációs gyorsbillentyűk
  - 6.2. Az elemek listája
  - 6.3. A beágyazott objektumokról
- 7. Alkalmazásfüggő NVDA billentyűparancsok
  - 7.1. Microsoft Excel
  - 7.2. foobar2000
  - 7.3. Miranda IM
  - 7.4. Poedit
- 8. Az NVDA Beállítása
  - 8.1. beállítások
    - 8.1.1. Általános beállítások (NVDA+control+g)
    - 8.1.2. Beszédszintetizátor választás (NVDA+control+s
    - 8.1.3. Beszéd beállítások (NVDA+control+v)
    - 8.1.4. Szintetizátor beállítási kör
    - 8.1.5. Braille beállítások
    - 8.1.6. Billentyűzet beállítások (NVDA+control+k)
    - 8.1.7. Az egér beállításai (NVDA+control+m)
    - 8.1.8. Áttekintő kurzor beállítások
    - 8.1.9. Objektummegjelenítési beállítások (NVDA+control+o)
    - 8.1.10. Beviteli mód beállítások
    - 8.1.11. A böngésző mód beállításai (NVDA+Control+b)
    - 8.1.12. Dokumentum Formázási beállítások (NVDA+control+d)
    - 8.1.13. Kivételszótárak beállításai
    - 8.1.14. Írásjel kiejtés
    - 8.1.15. Beviteli parancsok
  - 8.2. A Beállítások Elmentése És Betöltése
  - 8.3. Beállítási profilok
    - 8.3.1. Alapvető beállítások
    - 8.3.2. Profil készítése
    - 8.3.3. A profil kézi bekapcsolása
    - 8.3.4. Feltételek
    - 8.3.5. Profil szerkesztése
    - 8.3.6. a feltételek ideiglenes felfüggesztése
  - 8.4. A konfigurációs fájlok helye
- 9. Extra Eszközök
  - 9.1. Naplónéző
  - 9.2. Beszédnéző
  - 9.3. Bővítmények kezelése
    - 9.3.1. Pár szó a régebbi bővítményekről
  - 9.4. Python Konzol
  - 9.5. A bővitmények újratöltése
- 10. Támogatott beszédszintetizátorok
  - 10.1. Espeak
  - 10.2. Microsoft Speech API version 4 (SAPI 4)
  - 10.3. Microsoft Speech API version 5 (SAPI 5)
  - 10.4. Audiologic Tts3
  - 10.5. Newfon
  - 10.6. Vocalizer beszédhangok az NVDA-hoz
- 11. Támogatott braille kijelzők
  - 11.1. Freedom Scientific Focus/Pacmate kijelzők
  - 11.2. Optelec ALVA BC640/680
  - 11.3. Handy Tech kijelzők
  - 11.4. MDV Lilli
  - 11.5. Baum/Humanware/APH Braille kijelzők
  - 11.6. hedo ProfiLine USB
  - 11.7. hedo MobilLine USB
  - 11.8. HumanWare Brailliant BI/B sorozat
  - 11.9. HIMS Braille Sense/Braille EDGE sorozat
  - 11.10. HIMS SyncBraille
  - 11.11. Seika braille kijelzők
  - 11.12. Papenmeier BRAILLEX újabb modelljei
  - 11.13. Papenmeier Braille BRAILLEX régebbi modellek
  - 11.14. HumanWare BrailleNote
  - 11.15. BRLTTY
- 12. Haladó témák
  - 12.1. Az írásjelek haladó testreszabása
- 13. További információk
- 14. Fogalom meghatározások

## A kézikönyv használata

Tisztelt Felhasználó!

Ön most a Non Visual Desktop Access (azaz NVDA) képernyőolvasó program felhasználói kézikönyvét olvassa.

ez egy html dokumentum, amelyet webböngésző programja (Internet explorer, Firefox, stb.) nyitott meg.

Ezt a kézikönyvet háromféleképpen érheti el:

- az interneten
- az NVDA menüjében,
- a fájlrendszerben az NVDA dokumentációs mappájában.

NVDA képernyőolvasó használata esetén nyomja meg az insert-N billentyűparancsot, a menüből válassza a súgó almenüt, abban a felhasználói útmutató parancsot.

Ha ezt a kézikönyvet más képernyőolvasó programmal olvassa, kérjük, forduljon segítségért az adott képernyőolvasó súgójához, dokumentációjához vagy technikai támogató szolgálatához. Az NVDA honosító csapatnak nem áll módjában más képernyőolvasók használatához segítséget nyújtani.

Ha az NVDA képernyőolvasó programot futtatja, az NVDA billentyűparancsai nagy segítségére lesznek a dokumentumban való tájékozódáskor.

Néhány billentyűparancs a teljesség igénye nélkül:

- A tartalomjegyzékben válasszon egy hivatkozást és nyomja meg az entert, a program a kívánt dokumentumrészhez (fejezethez, alfejezethez) ugrik.
- A hivatkozások listáját az NVDA+f7 billentyűvel (insert + f7, vagy capslock+f7) kérheti le
- a tab billentyűvel hivatkozásról hivatkozásra léphet.
- A H és shift+H billentyűkkel címsorról címsorra ugrálhat előre vagy hátra
- Az L billentyűvel listát,
- az I billentyűvel listaelemet kereshet, így könnyedén megtalálja az Önt érdeklő felsorolásokat.
- Az NVDA billentyű valamelyik Insert vagy a capslock lehet, ld. később részletesen.
- Az NVDA-gomb+controll+F billentyűparanccsal tetszőleges kifejezésre kereshet
- A folyamatos felolvasást az NVDA+lenyíllal indíthatja el, a felolvasást bármikor megállíthatja a controll billentyűvel.
- Az alt-f4 a böngészőprogramot, a controll-f4 (vagy control-w) a megnyitott böngészőlapot zárja be anélkül, hogy a többi megnyitott oldal bezáródna.

## 1. Bevezetés

### 1.1. Általános Jellemzők

Az NVDA vakok és gyengénlátók számára hozzáférést biztosít a Windows operációs rendszerhez, valamint számos egyéb alkalmazáshoz egy beszédszintetizátor, vagy braille kijelző segítségével. Az NVDA programot az NV Access fejleszti. A program honosítását a Net-média Alapítvány támogatja.

Főbb jellemzői:

- Népszerű alkalmazások támogatása (ide tartoznak a webböngészők, az e-mail kliensek, különböző internetes chat programok, és az irodai szoftverek)
- Beépített beszédszintetizátor, ami több mint 40 nyelvet támogat
- A szöveg formázásának - például szöveg mérete és betűtípusa, stílus és helyesírási hibák - bemondása ahol elérhető,
- Az egérmutatónál lévő szöveg automatikus bemondása és választható hangjelzés az egér pozíciójának megállapításához
- A frissíthető braille kijelzők támogatása, a számítógépes braille bevitellel együtt
- Telepítés nélküli futtatás egy USB hordozható eszköz használatával
- Könnyen használható, beszédtámogatást nyújtó telepítő
- A felület többnyelvű támogatása
- A Windows 32 és 64 bites verzióinak támogatása
- A Windows bejelentkező és biztonsági képernyőinek támogatása
- Általános kisegítő lehetőséget biztosító felületek támogatása, mint például Microsoft Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2 és UI Automation
- A Windows Parancssor és konzolos alkalmazások támogatása

### 1.2. Honosítás

Fontos, hogy az emberek a világ bármely részén, nyelvi korlátok nélkül, egyenlően hozzáférhessenek a különböző, a technológia nyújtotta lehetőségekhez. Az NVDA jelenleg 43 nyelvre lett lefordítva, többek között: Afrikai, Amhara, Aragóniai, Albán, Arab, Brazil Portugál, Bolgár, Farsi, Horvát, Cseh, Dán, Holland, Finn, Francia, Galíciai, Görög, Grúz, Német, Héber, Indiai, Magyar, Olasz, Japán, Norvég, Kóreai, Nepáli, Lengyel, Portugál, Román, Orosz, Szerb, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Tamil, Hagyományos Kínai, Tájföldi, Ukrán és Vietnámi nyelvre, sőt még eszperantóra is.

### 1.3. Beszédszintetizátor Támogatás

Az üzenetek és a felhasználói felület többnyelvűsége mellett az NVDA lehetőséget biztosít a tartalom megfelelő nyelvű felolvasásához, amennyiben a használni kívánt beszédszintetizátor képes az adott nyelven megszólalni.

Az NVDA tartalmazza az ESpeak, beszédszintetizátor programot, amely ingyenes, nyílt forráskódú és többnyelvű. Az NVDA által támogatott többi beszédszintetizátorról a Támogatott beszéd szintetizátorok fejezetben olvashat.

### 1.4. Braille támogatás

A Braille kijelzővel rendelkező felhasználók számára az NVDA lehetőséget biztosít az információ megjelenítésére a kijelzőn. Az NVDA által támogatott braille kijelzőkről a Támogatott braille kijelzők fejezetében olvashat. Az NVDA számos nyelv braille tábláját támogatja. A legtöbb esetben az 1-es és 2-es rövidítési fokozat is rendelkezésre áll. Az angol felhasználók részére az egységes és az US braille kódok is elérhetőek.

### 1.5. Licensz és Copyright

Copyright (C) 2006-2014 NVDA Közreműködők

Copyright (C) 2008-2014 NVDA honosítási project

Az NVDA a GNU Általános Nyilvános Licensz (2-es verzió) rendelkezéseinek elfogadásával használható. A szoftver szabadon közzétehető vagy módosítható a licensz és a forráskód bárki számára elérhetővé tételével. Ez az eredeti és módosított szoftverre, valamint bármilyen a szoftver forráskódjából származó kódrészletre vonatkozik.

Ha erről többet szeretne megtudni, látogassa meg a következő (angol nyelvű) honlapot vagy nézze meg a szoftverhez mellékelt Copying.txt fájlt.

## 2. Rendszerkövetelmények

- Operációs rendszerek: a Windows XP, Windows Vista, Windows 7, és Windows 8 bármely verziója (beleértve a szerver operációs rendszereket is)
- Windows XP 32-bit esetén az NVDA igényli a Szerviz csomag 2 vagy újabb meglétét.
- Windows Server 2003 esetén az NVDA igényli a Szerviz csomag 1 vagy újabb meglétét.
- Memória: 256 mb vagy több
- Processzor sebesség: 1.0 ghz vagy gyorsabb
- Kb. 50 mb szabad hely a merevlemezen.

## 3. Az NVDA letöltése és telepítése

Ha még nincs NVDA képernyőolvasója, az NVDA hivatalos oldaláról (angol), vagy a honosítócsapat weboldaláról letöltheti azt a letöltés oldalon az NVDA legfrissebb verziójára mutató hivatkozásra kattintva.

A letöltött fájl elindításakor az NVDA egy átmeneti példánya töltődik be. Ekkor a program rákérdez a következő lépésre. Lehetősége van a program feltelepítésére a számítógépre, a hordozható verzió elkészítésére, vagy az átmeneti példány futtatására.

Ha fel szeretné telepíteni az NVDA programot, a "telepítés" gombot kell megnyomnia. Az NVDA telepítésével elérhetővé válik néhány extra funkció, úgy mint a program automatiku s elindulása a rendszer betöltésekor, vagy a Windows bejelentkező és biztonsági képernyők olvasása. Ezen felül a telepített verzió képes elkészíteni sajátmaga hordozható verzióját is.

Ha magával szeretnévinni egy hordozható eszközön az NVDA programot, válassza a "Hordozható verzió készítése" lehetőséget. A hordozható verzió fel tudja telepíteni saját magát az éppen futó számítógépre. Ha egy csak olvasható adathordozóról szeretné futtatni a programot (pl. cd/dvd), akkor a letöltött telepítőfájlt másolja fel rá, ugyanis az NVDA hordozható változata nem támogatja a csak olvasható eszközöket.

Az NVDA átmeneti példányának használata főképp demonstrációs célokat szolgál, a gép újraindulásakor ez és az ekkor megadott összes beállítás elveszik.

### 3.1. A hordozható és az ideiglenes példány korlátozásai

Azon túl, hogy az NVDA hordozható változatban és ideiglenes példányban nem képes automatikusan elindulni sem a bejelentkezés előtt, sem azt követően, az NVDA hordozható és ideiglenes példányát csak az alábbi korlátozásokkal lehet használni:

- Az NVDA ilyenkor nem képes kommunikálni a rendszergazdai jogokkal futó alkalmazásokkal, kivéve, ha maga az NVDA is rendszergazdai jogokkal fut (nem ajánlott).
- Az NVDA nem képes felolvasni a felhasználói fiók felügyeleti (UAC) képernyőket, ha egy alkalmazást rendszergazdai jogokal próbálunk meg elindítani.
- Windows 8-ban az NVDA ilyenkor nem képes támogatni az érintőképernyőről történő bevitelt.
- Windows 8-ban ilyenkor az NVDA nem képes a Windows Store alkalmazásokban visszaolvasni a begépelt karaktereket, és böngésző módban felolvasni a tartalmakat.

### 3.2. Az NVDA telepítése

AzNVDA telepítésének megkezdéséhez nyomja meg az "NVDA telepítése" gombot. Ha bezárta ezt az ablakot, vagy az NVDA hordozható verzióját használja, ugyanezt megteheti az NVDA menü -eszközök almenüjéből is.

A választható beállításokat alább részletezzük. Miután mindent beállított, a "Folytatás" gomb lenyomásával elindíthatja a program telepítését, vagy egy régebbi verzió frissítését. A telepítés sikeres befejezéséről egy párbeszédablakban ad a program tájékoztatást, ekkor egy entert nyomva a feltelepített NVDA el is indul.

#### 3.2.1. Beszédtámogatás nyújtása a Windows bejelentkező képernyők használatakor

A beállítás bekapcsolásával az NVDA képes lesz beszédtámogatást nyújtani a Windows bejelentkező képernyő használatakor (pl. jelszó bekérése). Ennek a funkciónak a segítségével olvastathatja fel a Windowsbiztonsági képernyőjét (UAC) is.

#### 3.2.2. Parancsikon elhelyezése az asztalon és a ctrl+alt+n billentyűparancs hozzárendelése

A jelölőnégyzet bejelöése után a program elhelyezi parancsikonját az asztalon, amit a ctrl+alt+n (vagy az altgr + n, azaz a jobb alt + n) billentyűparanccsal is aktiválhat. Figyelem! Néhány programozási nyelvben sokat használják a } (végkapcsos) jelet, mely a magyar billentyűzeten az NVDA billentyűparancsának felel meg.

#### 3.2.3. a hordozható változat beálításainak átmásolása az aktív felhasználói fiókba

Ez a parancs lehetővé teszi, hogy az NVDA bemásolja az éppen futó hordozható változat beállításait az aktív felhasználó felhasználói fiókjába, ha az NVDA-t a hordozható változatból telepíti. Ez a parancs nem írja felül sem a többi felhasználó, sem a windows biztonsági és bejelentkező képernyők NVDA-beálításait. Ez a parancs csak az NVDA hordozható változatából való telepítéskor érhető el, a normál telepítőcsomagban viszont nem.

### 3.3. Hordozható verzió készítése

Ha hordozható verziót szeretne létrehozni, válassza a "Hordozható verzió készítése" menüpontot az NVDA telepítő elindításakor. Ha már bezárta ezt az ablakot, vagy az NVDA telepített verzióját használja, ezt megteheti az NVDA menü -eszközök almenüjében is.

A hordozható verzió jelenleg nem futtatható írásvédett eszközökön (pl. cd-n), ilyen esetekben az NVDA telepítőcsomag használatát ajánljuk.

A felbukkanó párbeszédablakban kiválaszthatja az NVDA hordozható verziójának pontos helyét. Ez lehet egy hordozható eszköz főkönyvtára, de megadható egy könyvtár az ön gépének merevlemezén is.

Lehetősége van a felhasználói beállítások átmásolására, ekkor az összes beállítás (beleértve a használt bővítményekkel együtt) másolásra kerül. Ez csak abban az esetben érhető el, ha a hordozható verziót egy már feltelepített verzióból készíti el.

A hordozható verzió elkészítéséhez nyomja meg a "folytatás" gombot. A telepítő egy párbeszédablakban fogja tájékoztatni a telepítés sikerességéről, amit az OK gomb megnyomásával zárhat be.

## 4. Az Első Lépések Az NVDA-val

### 4.1. Az NVDA Elindítása

Ha ön az NVDA telepítős változatát használja, az NVDA a control+alt+n billentyűparanccsal (ha ezt engedélyezte a telepítéskor), vagy az enter billentyű megnyomásával a start menü NVDA almenüjéből elindítható. A futtatás menüből is elindíthatja a programot (start gomb +r), írja be a megjelenő mezőbe, hogy NVDA, majd nyomja meg az enter billentyűt.

Ha a hordozható exe fájl verziót szeretné elindítani, nyissa meg a kicsomagolt fájlok mappáját, jelölje ki az nvda.exe fájlt, nyomja meg az enter billentyűt, vagy kattintson kétszer az nvda.exe fájlra.

Az NVDA elindulását egy emelkedő hang jelzi. A program betöltődése a számítógép, vagy egy lassabb hordozható eszköz sebességétől függően akár pár percig is eltarthat. Ha ez eltér a megszokottól , az NVDA az "Az NVDA betöltése folyamatban, kérem várjon..." üzenettel tájékoztat.

Ha a program betöltődése nem így történik, hanem a Windows hibahang, vagy csökkenő hangjelzés hallható, akkor hiba történt. Ekkor kérjük, jelezze a problémát az NVDA fejlesztőknek. Az NVDA hivatalos weboldalán erről részletes információ olvasható.

Az NVDA első indításakor egy üdvözlőképernyő tájékoztat az NVDA módosítóbillentyűről (a továbbiakban: NVDA vagy NVDA billentyű), valamint az NVDA menüjéről. (A későbbiekben ezekről még lesz szó). A párbeszédablakban két jelölőnégyzet található. Az elsővel beállítható a capslock billentyű használata NVDA billentyűként, a másodikkal pedig a párbeszédablak megjelenítése az NVDA minden elindulásakor szabályozható. A capslock billentyű egyrészt a notebook-használóknak lehet hasznos, másrészt a jobbkézzel leüthető billentyűk esetén kényelmesebb használni, mint valamelyik insertet. Ha a capslockot eredeti funkciójában szeretné használni, nyomja meg gyorsan kétszer, ezzel lehet bekapcsolni, és ugyanígy kell kikapcsolni is.

### 4.2. Az NVDA Billentyűparancsai

#### 4.2.1. Az NVDA gombról

A legtöbb NVDA specifikus billentyűparancshoz szükség van az NVDA billentyűre, és egy vagy több billentyű megnyomására. Ezek közül kivételt képeznek a szövegáttekintő billentyűparancsok, melyek a numerikus billentyűzet segítségével érhetőek el, valamint a navigációs gyorsbillentyűk, melyek a virtuális kijelzőkben használhatóak.

Alapértelmezettként mind a numerikus Insert, mind pedig a normál Insert billentyű használható NVDA billentyűként. Van lehetőség azonban a capslock billentyű beállítására is NVDA billentyűként (LD feljebb).

#### 4.2.2. Billentyűzet kiosztás beállítása

Az NVDA jelenleg az asztali, és a laptop billentyűzet kiosztást támogatja. Alapértelmezetten az NVDA az asztali kiosztást használja, de ezt átállíthatja a beállítások menüben található billentyűzet menüpontot megnyitva.

Az asztali kiosztás használatakor számos NVDA specifikus billentyű a numerikus billentyűzeten érhető el (ha a numlock ki van kapcsolva). Ezzel szemben a laptopok többségén nem található meg külön a numerikus billentyűzet, -bár néhányon az fm billentyű és a betük/számok lenyomásával emulálni lehet (7 8 9 u i o j k l , stb). Ha ezt a funkciót az ön laptopja nem támogatja, akkor át kell állítania a billentyűzet kiosztást a laptop kiosztásra.

### 4.3. NVDA Érintési Parancsok

Ha az NVDA egy érintőképernyővel rendelkező számítógépen fut, Windows 8 (vagy újabb) operációs rendszer esetén lehetősége van az NVDA programot az érintőképernyő segítségével használni.

Az NVDA futása közben az összes érintőképernyő parancsot az NVDA értelmezi.

Ez azt jelenti, hogy a megszokott módon kiadott parancsok az NVDA futása közben nem működnek.

#### 4.3.1. A képernyő tartalmának felfedezése

A legalapvetőbb parancs, amit használhat a képernyő egy adott pontján található vezérlőelem vagy szöveg felolvastatása.

Ehhez érintse meg a képernyőt.

Az ujját a képernyőn tarthatja, s bármilyen irányba elmozdíthatja, az NVDA bemondja az ujja alatt lévő szöveget.

#### 4.3.2. Érintési Parancsok

A felhasználói útmutató későbbi szakaszaiban leírt parancsok némelyike rendelkezik egy érintési paranccsal, mely az érintőképernyőn elvégezhető a művelet végrehajtásához.

Az alábbiakban ezen érintési parancsok elvégzéséről olvashat.

##### Érintések

Egy vagy több ujjal érintse meg a képernyőt.

Az egy ujjas, egyszeri érintést általában érintésnek nevezzük.

A két ujjas érintés két ujjal elvégzett egyszeri érintést jelent.

Ha ugyanannyi ujjal, gyors egymásutánban többször érintjük meg a képernyőt, akkor ezt az NVDA többszörös érintésként kezeli.

A dupla érintés kétszeres, egy ujjas érintést jelent.

A tripla érintés egy ujjas, háromszori érintést jelent.

Természetesen az ujjak és az érintések száma kombinálható pl. két ujjas tripla érintés, négy ujjas érintés, stb.

##### Pöccintés

Gyorsan húzza végig az ujját a képernyőn, mintha csak egy morzsát szeretne lesöpörni.

Négy különböző pöccintés létezik, az iránytól függően: balra pöccintés, jobbra pöccintés, fel pöccintés és le pöccintés.

Ugyanúgy, mint az érintéseknél, a parancs itt is elvégezhető több ujjal.

Így tehát két ujjas fel pöccintés, vagy négy ujjas balra pöccintés is elfogadott.

#### 4.3.3. Érintési Módok

Mivel az NVDA jóval több paranccsal rendelkezik mint amit egy érintőképernyőn el lehetne végezni, az NVDA több érintési móddal rendelkezik, melyek különböző rendeltetésű parancsokat tesznek elérhetővé.

A két jelenleg használt mód az elem és szöveges mód.

A parancsok mellett előfordulhat zárójelben egy érintési mód is.

Például a fel pöccintés (szöveges mód) azt jelenti, hogy a parancs csak a szöveges módban hajtódik végre.

Ha a parancs mellett nem található mód, akkor az mindegyik módban működik.

Az érintési módok váltogatásához használja a három ujjas érintést.

### 4.4. A bevitel súgó

Rengeteg beviteli parancsról említést teszünk ebben a felhasználói útmutatóban, de a parancsok legegyszerűbb megismerése a bevitel súgó bekapcsolásával érhető el.

A bevitel súgót az NVDA+1 billentyűparancs lenyomásával kapcsolhatja ki-be. Bekapcsolás után ha funkcióval van ellátva bármely billentyű vagy érintési parancs, annak kiadásakor arról rövid tájékoztatást kaphat. A billentyűk és parancsok nem fognak a megszokott módon működni, lehetővé téve azok minnél jobb megismerését.

### 4.5. Az NVDA Menüje

A Windows bármely területén, az NVDA futása közben az NVDA menü az NVDA+n billentyűparanccsal, vagy két ujjas dupla érintéssel aktiválható.

A menü aktiválása után billentyűzet esetén használja a nyíl billentyűket a navigáláshoz, és az enter billentyűt egy menüelem aktiválásához.

Az NVDA menü a rendszertálcáról is elérhető. Kattintson a jobb egérgombbal az NVDA rendszertálcaikonjára, vagy a windowsgomb+b billentyűparanccsal ugorjon a rendszertálcára, majd a nyíl billentyűkkel keresse meg az NVDA ikonját és nyomja meg az alkalmazás billentyűt.

A beállítások almenü az NVDA beállításainak megváltoztatását teszi lehetővé. Az eszközök almenü néhány olyan hasznos alkalmazást tartalmaz, mint pl. az NVDA naplónézőjét, a bővítménykezelőt és az NVDA Python konzolt fejlesztők részére. A súgó almenüben többek között megtekintheti a felhasználói útmutatót és a billentyűparancsok listáját. Szintén az NVDA menüből mentheti el, illetve töltheti be a beállításokat. Ugyancsak ebben a menüben léphet ki az NVDA programból.

### 4.6. Néhány alapvető NVDA parancs

Funkció | Asztali billentyűparancs | Laptop billentyűparancs | Érintési parancs | Leírás
--- | --- | --- | --- | ---
Beszéd leállítása | Control | Control | 2 ujjas érintés | A beszéd azonnali leállítása
A beszéd megállítása | Shift | Shift | nincs | Az első lenyomáskor a beszéd abbamarad, de a gomb újbóli lenyomása után a beszéd a megállítás helyétől folytatódik. Ez csak azokkal a beszédszintetizátorokkal működik, amelyek támogatják ezt a funkciót.
NVDA Menü | NVDA+n | NVDA+n | 2 ujjas dupla érintés | Felugrik az NVDA menüje, ahonnan elérheti a beállításokat, a súgót, stb.
Váltás a beszédmódok között | NVDA+s | NVDA+s | nincs | Vált a beszédmódok (beszéd, hangjelzés, néma) között.
A beviteli súgó be-ki kapcsolása | NVDA+1 | NVDA+1 | nincs | Ha a bevitel súgó be van kapcsolva, és ha funkcióval van ellátva bármely parancs, akkor annak kiadása esetén arról rövid tájékoztatást kaphat.
Az NVDA bezárása | NVDA+q | NVDA+q | nincs | Bezárja a programot
Billentyűparancs átadása | NVDA+f2 | NVDA+f2 | nincs | Az ezutáni billentyűparancsot az NVDA figyelmen kívül hagyja, és átadja az aktív alkalmazásnak.
Az alvómód be- és kikapcsolása | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | nincs | Az alvómód kikapcsolja az NVDA összes billentyűparancsát és beszéd/braille kimenetét egy adott alkalmazásban. A billentyűparancs újbóli lenyomására visszaállítja azt. Ez azokban az alkalmazásokban előnyös, amelyek rendelkeznek saját beszéddel, vagy képernyőolvasó tulajdonságokkal.

### 4.7. Rendszerinformációk bemondása

Funkció | billentyűparancs | leírás
--- | --- | ---
A jelenlegi idő | NVDA+f12 | Egyszeri megnyomásra a jelenlegi időt, kétszeri (gyors) megnyomásra az aktuális dátumot mondja be.
Telep állapotának bemondása | NVDA+shift+b | Bemondja a telep állapotát és a hátralévő időt, ha töltés alatt van, akkor a töltöttségi szintet.
Vágólap szövegének bemondása | NVDA+c | Bemondja a vágólapon található szöveget, ha van.

## 5. Navigáció az NVDA-val

Az NVDA-val lehetősége van feltérképezni az operációs rendszert, mind az alapértelmezett (rendszerkurzor) módon, mind pedig az NVDA nyújtotta módszerekkel (navigátor kurzor, áttekintő kurzor, síkáttekintés).

### 5.1. Az objektumokról

Minden alkalmazás, de maga az operációs rendszer is objektumokat tartalmaz. Az objektum egy különálló elem, ami lehet összefüggő szöveg, gomb, jelölőnégyzet, csúszka, lista vagy egy szerkesztőmező.

### 5.2. Navigáció a fókusszal

A rendszerfókusz, vagy fókusz egy objektum ami fogadja a billentyűzeten leütött billentyűket. Így pl. amikor egy szerkeszthető szöveges mezőbe gépel, a fókusz az adott mezőben van.

Az NVDA-val való leggyakoribb navigációs mód a Windows fókuszának változtatásával történik. Ez esetben a Windows szabványos billentyűparancsok használhatóak:

- A tabbal és shift-tabbal lépkedhet előre-hátra a vezérlőelemek között
- Az alttal hívhatja elő a menüsort és a menükben a nyilakkal közlekedhet
- A futó alkalmazások között az alt-tabbal válthat

Ha ezek valamelyikét lenyomja, az NVDA elmond néhány információt az adott objektumról, pl. annak nevét, típusát és állapotát, értékét, leírását, billentyűparancsát és az esetleg még rendelkezésre álló további információkat.

Néhány hasznos billentyűparancs a fókusszal történő mozgás esetén:

Funkció | Asztali billentyűparancs | Laptop billentyűparancs | Leírás
--- | --- | --- | ---
aktuális objektum felolvasása | NVDA+tab | NVDA+tab | Bemondja az aktuális fókuszban lévő vezérlőelemet, vagy objektumot, kétszeri lenyomásra betűzi.
Az ablak címének bemondása | NVDA+T | NVDA+T | Felolvassa az aktív ablak címét
Az aktív ablak felolvasása | NVDA+B | NVDA+B | Felolvassa az előtérben lévő ablak tartalmát (hasznos lehet párbeszédpanelek felolvastatásakor)
Állapotsor bemondása | NVDA+end | NVDA+shift+end | Bemondja az aktív alkalmazás állapotsorát (ha az NVDA megtalálja), és a navigátor kurzort oda helyezi.

### 5.3. Navigáció a rendszerkurzorral

ha egy objektumon amely szövegben történő navigálást és/vagy szerkesztést tesz lehetővé van a fókusz, a rendszerkurzor - másnéven szerkesztő kurzor - használatával mozoghat a szövegben.

Ha a fókusz olyan objektumon áll, amely (rendszerkurzort) tartalmaz, abban a nyilakkal közlekedhet és úgy végezhet benne szerkesztési műveleteket, mint az NVDA nélkül is tenné. Az NVDA felolvassa a karakterek, szavak, sorok közti mozgást, sőt azt is, ha egy szöveg ki van jelölve, vagy a kijelölése megszűnik.

Ha a rendszerkurzorral navigál, az áttekintő kurzor követni fogja azt.

Az NVDA a következő billentyűparancsokat biztosítja a rendszerkurzor mozgatásához:

Funkció | Asztali billentyűparancs | Laptop billentyűparancs | Leírás
--- | --- | --- | ---
folyamatos felolvasás | NVDA+lenyíl | NVDA+a | A rendszerkurzor aktuális pozíciójától a szöveg végéig olvas.
Aktuális sor felolvasása | NVDA+felnyíl | NVDA+l | Felolvassa a kurzornál lévő sort, kétszer megnyomva betűzi azt.
A kijelölt szöveg felolvasása | NVDA+Shift+felnyíl | NVDA+shift+s | Felolvassa a kijelölt szöveget.
A karakter formázásának bemondása | NVDA+f | Bemondja a formázási beállítását annak a karakternek, melyen a rendszerkurzor éppen áll.

Ha egy táblázatban áll, a következő billentyűparancsok érhetők el:

Funkció | Billentyűparancs | Leírás
--- | --- | ---
ugrás az előző oszlophoz | control+alt+balranyíl | A rendszerkurzort az azonos sorban lévő előző oszlophoz helyezi.
Ugrás a következő oszlophoz | control+alt+jobbranyíl | A rendszerkurzort a következő, ugyanabban a sorban lévő| oszlophoz helyezi.
Ugrás az előző sorhoz | control+alt+felnyíl | A kurzort ugyanabban az oszlopban az előző sorhoz helyezi.
Ugrás a következő sorhoz | control+alt+lenyíl | A kurzort ugyanabban az oszlopban a következő sorra helyezi.

### 5.4. Közlekedés az elemek között

Előfordulhat, hogy akár egy alkalmazást, akár az operációs rendszert a fókusz elmozdítása nélkül szeretné bejárni. Szintén ebbe a kategóriába tartoznak azok az elemek melyek a billentyűzet segítségével nem érhetőek el a megszokott módon. Ezekben az esetekben használható a navigátor kurzor.

A navigátorkurzor segítségével lépkedhet az egyes elemek (objektumok) között, elolvashatja szövegüket és egyéb információkat kérdezhet le. Egy elemre lépéskor az NVDA a rendszerkurzornál megszokott módon mondja be az elemek nevét, típusát (ha ismert). A képernyőn található teljes szöveg áttekintésére használhatja a síkáttekintő módot.

Az egymás melletti elrendezés helyett (főként az oda-vissza mozgás elkerüléseként), az objektumok hierarchikus csoportba vannak rendezve. Ez azt eredményezi, hogy ha egy adott objektum több objektumot tartalmaz, először az első gyermekobjektumra kell lépni, ekkor a tartalma is hozzáférhetővé válik. pl. ha a képernyőn egy lista szerepel, a listaelemek megtekintéséhez először a lista első gyermekelemére (azaz a lista első elemére) kell lépnie. Ekkor a lépés az előző/következő objektumra billentyűparancsok a listaelem objektumai (elemei) között fognak lépkedni. A listaobjektumhoz visszatérve ezek a billentyűparancsok ismét a listával egy szinten lévő objektumokon lépkednek. Hasonlóképpen, egy eszköztár vezérlőelemeinek megtekintéséhez az eszköztár első gyermekobjektumára (vezérlőelemére) kell lépnie.

Az elemek közötti közlekedéshez használja a következő parancsokat:

Funkció | asztali billentyűparancs | Laptop billentyűparancs | Érintési parancs | Leírás
--- | --- | --- | --- | ---
az aktuális objektum bemondása | NVDA+5 a numerikus billentyűzeten | NVDA+shift+o | Nincs | Felolvassa az aktuális objektumot, kétszeri megnyomásra betüzi azt, háromszori lenyomásra pedig az objektum nevét és értékét a vágólapra másolja.
Az objektum szülőelemére lépés | NVDA+8 a numerikus billentyűzeten | NVDA+shift+felnyíl | felfelé pöccintés (elem mód) | A szülő elemre lép (egy szinttel visszalép a fanézet gyökere felé).
az előző elemre lépés | NVDA+4 a numerikus billentyűzeten | NVDA+shift+balranyíl | balra pöccintés (elem mód) | Az előző, a jelenlegivel azonos szinten lévő elemre lép.
A következő elemre lépés | NVDA+6 a numerikus billentyűzeten | NVDA+shift+jobbranyíl | jobbra pöccintés (elem mód) | A következő, a jelenlegivel azonos szinten lévő elemre lép
Az első gyermekelemre lépés | NVDA+2 a numerikus billentyűzeten | NVDA+shift+lefelenyíl | lefelé pöccintés (elem mód) | Az aktuális objektum első gyermekelemére lép.
A navigátor kurzor és az áttekintő kurzor áthelyezése | NVDA+minusz a numerikus billentyűzeten | NVDA+backspace | nincs | A navigátor kurzort az aktuális fókuszhoz, az áttekintő kurzort ha lehetséges, a kurzor aktuális pozíciójához helyezi.
Az aktuális objektum aktiválása | NVDA+enter a numerikus billentyűzeten | NVDA+enter | dupla érintés | Aktiválja az aktuális elemet (pl. enter, szimpla vagy dupla kattintás).
A kurzor áthelyezése a navigátor kurzorhoz | NVDA+shift+Minusz a numerikus billentyűzeten | NVDA+shift+backspace | nincs | A kurzort egyszeri lenyomásra a navigátor kurzorhoz, háromszori lenyomásra pedig az áttekintő kurzorhoz helyezi
Elem pozíciójának bemondása | NVDA+delete a numerikus billentyűzeten | NVDA+delete | nincs | Felolvassa az adott elem pozícióját a képernyőn

Megjegyzés: A funkciók megfelelő működéséhez A numlock billentyűnek kikapcsolt állapotban kell lennie.

Ha a fókusszal navigál, a navigátor kurzor alatt lévő elem a fókusszal együtt változik. Ha azt szeretné, hogy a navigátor kurzor egy adott helyen maradjon, kapcsolja ki a fókusz követését a navigátor kurzorral lehetőséget az NVDA+7 billentyűparanccsal.

### 5.5. Az aktuális elem szövegének áttekintése

Az NVDA lehetővé teszi, hogy a navigátor kurzornál lévő elem tartalmát (ide tartozik a sík áttekintés is) betűről betűre, szóról szóra, sorrol sorra átolvassa. Ez hasznos pl. parancssorablakban, vagy olyan helyen, ahol csak korlátozott rendszerkurzor aktív, esetleg ha ilyen nem található.

Ha mozgatja az áttekintő kurzort, a rendszer kurzor nem követi azt. Ezzel szemben az áttekintő kurzor követi a rendszer kurzor mozgását, amit természetesen kikapcsolhat.

Az áttekintő kurzor parancsai:

Funkció | Asztali billentyűparancs | Laptop billentyűparancs | Érintésiparancs | Leírás
--- | --- | --- | --- | ---
ugrás a szöveg első sorára | Shift+7 a numerikus billentyűzeten | NVDA+control+home | nincs | Az áttekintő kurzort a szöveg első sorára viszi.
Ugrás az előző sorra | 7 a numerikus billentyűzeten | NVDA+felnyíl | felfelé pöccintés (szöveges mód) | Az áttekintő kurzort az előző sorra viszi.
Az aktuális sor felolvasása | 8 a numerikus billentyűzeten | NVDA+shift+. (pont) | nincs | Felolvassa az áttekintő kurzornál lévő sort, háromszor megnyomva betűzi azt
Ugrás a következő sorra | 9 a numerikus billentyűzeten | NVDA+lefelenyíl | lefelé pöccintés (szöveges mód) | Az áttekintő kurzort a szöveg következő sorára helyezi.
alsó sor felolvasása | Shift+9 a numerikus billentyűzeten | NVDA+control+end | nincs | Az áttekintő kurzort a szöveg alsó sorához helyezi
Ugrás az előző szóhoz | 4 a numerikus billentyűzeten | NVDA+control+balranyíl | két ujjas pöccintés balra (szöveges mód) | Az áttekintő kurzort a szöveg előző szavához helyezi.
jelenlegi szó felolvasása | 5 a numerikus billentyűzeten | NVDA+control+. (pont) | nincs | Bemondja az áttekintő kurzornál lévő szót. Kétszeri lenyomásra betűzi, háromszori lenyomásra a karakter leírással betűzi azt.
Ugrás a következő szóhoz | 6 a numerikus billentyűzeten | NVDA+control+jobbranyíl | két ujjas jobbra pöccintés (szöveges mód) | Az áttekintő kurzort a következő szóhoz helyezi.
Ugrás a sor elejére | Shift+1 a numerikus billentyűzeten | NVDA+home | nincs | Az áttekintő kurzort az aktuális sor elejére helyezi.
Ugrás az előző karakterre | 1 a numerikus billentyűzeten | NVDA+balranyíl | pöccintés balra (szöveges mód) | Az áttekintő kurzort az előző karakterhez helyezi.
Jelenlegi karakter felolvasása | 2 a numerikus billentyűzeten | NVDA+. (pont) | nincs | Bemondja azt a karaktert, ahol az áttekintő kurzor található. Kétszeri lenyomásra a karakterhez tartozó szót, háromszori lenyomásra a decimális és a hexadecimális kódját mondja be.
Ugrás a következő karakterre | 3 a numerikus billentyűzeten | NVDA+jobbranyíl | jobbra pöccintés (szöveges mód) | Az áttekintő kurzort a következő, az aktuális sorban lévő karakterre helyezi.
áttekintő kurzor a sor végéhez | Shift+3 a numerikus billentyűzeten | NVDA+end | nincs | Az áttekintő kurzort a sor végéhez helyezi.
Folyamatos felolvasás az áttekintő kurzorral | + (plusz) a numerikus billentyűzeten | NVDA+shift+a | három ujjas lefelé pöccintés | Folyamatos olvasás az aktuális pozíciótól az elem tartalmának végéig.
Szöveg másolásának megkezdése az áttekintő kurzorral | NVDA+f9 | NVDA+f9 | nincs | Megjelöli az áttekintő kurzor aktuális pozícióját.
A kijelölt szöveg vágólapra másolása | NVDA+f10 | NVDA+f10 | nincs | A megadott kezdőponttól az áttekintő kurzor jelenlegi pozíciójáig lévő szöveget a vágólapra másolja.
Szöveg formázásának bemondása | NVDA+f | NVDA+f | nincs | Bemondja az áttekintő kurzornál található formázási információkat

Megjegyzés: a numerikus billentyűzet billentyűi akkor működnek megfelelően, ha a numlock ki van kapcsolva.

A könnyű megjegyezhetőség érdekében igyekeztünk logikus struktúrát kialakítani. Az asztali billentyűzetkiosztás használatakor a gombok elhelyezkedése egyfajta táblázatként is felfoghatók. Így a soronkénti felosztás a következő:

sor | szó | karakter

Az oszloponkénti felosztás pedig a következő:

előző | jelenlegi | következő

Ha a fókusz szerkesztőmezőn áll és a rendszerkurzor mozog, az áttekintő kurzor követi azt. Ha azt szeretné, hogy az áttekintő kurzor egy adott helyen maradjon és ne kövesse a rendszerkurzort, kapcsolja ki az NVDA+6 billentyűparanccsal az áttekintő kurzor követi a rendszerkurzort opciót.

Előfordulhat, hogy egy szöveg bizonyos részeit szeretné kimásolni, amelyet az áttekintő kurzorral épp tanulmányoz. Pl. egy internetcímet, amit mások egy üzenetküldő programmal küldtek. A művelet megkezdéséhez helyezze az áttekintő kurzort a másolandó szöveg első karakteréhez, majd nyomja meg az NVDA+f9 billentyűkombinációt. Menjen el a másolandó szöveg végére, itt nyomja meg az NVDA+f10 billentyűkombinációt. (Ezzel megadta a kezdő és zárójelölőt úgy, ahogyan a régi típusú, pl. Ms-dos alatt futó szövegszerkesztőkben (Pl. Norton Editor) jelölt ki szöveget). A szöveget az NVDA automatikusan a vágólapra másolja, ahonnan azt szabványos vindows művelettel beillesztheti (control-v) bármelyik programba. Tartsa azonban szem előtt, hogy ha a program normál rendszerkurzort használ és lehetővé teszi a szabványos kijelölési és másolási parancsokat (controll+C), akkor használja inkább a szabványos parancsokat, mert azokkal esetenként jobb eredményt érhet el (pl. formázás megtartása, stb).

### 5.6. Áttekintő Módok

Az NVDA Szöveg áttekintő parancsai segítségével áttekinthető a navigátor kurzornál található elem, az aktuális dokumentum, vagy a képernyő, a kiválasztott áttekintési módtól függően. Az áttekintő módok az NVDA régebbi verzióiban található sík áttekintést helyettesítik.

Az alábbi parancsokkal válthat az áttekintő módok között:

Név | Asztali Billentyűparancs | Laptop Billentyűparancs | Érintési parancs | Leírás
--- | --- | --- | --- | ---
Váltás a következő áttekintő módra | NVDA+numpad7 | NVDA+pageUp | Két ujjas felfelé pöccintés | Átvált a következő elérhető áttekintő módra
Váltás az előző áttekintő módra | NVDA+numpad1 | NVDA+pageDown | 2 ujjas lefelé pöccintés | Átvált az előző elérhető áttekintő módra

#### 5.6.1. Elem Áttekintés

Elem áttekintő módban kizárólag a navigátor kurzornál található elem tartalma érhető el. Szerkesztőmezők, vagy egyéb szövegmezők esetén ez általában a vezérlőelemekben található szöveg. Egyéb elemek esetén a tartalom lehet a vezérlőelemek neve és/vagy értéke is.

#### 5.6.2. Dokumentum Áttekintés

Ha az aktuális elem egy böngészőmóddal rendelkező dokumentum (pl. egy weboldal) vagy egyéb összetett dokumentum (pl. egy Lotus Symphony dokumentum), a dokumentum áttekintés mód elérhető. A dokumentum áttekintés mód segítségével egy dokumentum teljes egészében elolvasható, áttekinthető.

Elem áttekintésről dokumentum áttekintésre váltáskor az áttekintő kurzor a navigátor kurzor jelenlegi pozíciójához kerül. Az áttekintési parancsok használatakor a navigátor kurzor az áttekintő kurzornál található elemhez kerül.

Az NVDA elem áttekintés mód használatakor automatikusan Dokumentum Áttekintés módra vált, ha egy böngészőmóddal rendelkező dokumentumra lépünk.

#### 5.6.3. Képernyő Áttekintés

A Képernyő Áttekintés mód segítségével áttekintheti a képernyő teljes tartalmát úgy, ahogyan az egy adott alkalmazás esetén a képernyőn is megjelenik. Ez a funkció hasonlóan működik más, Windows képernyőolvasókban megszokott funkciókhoz (pl. egér kurzor).

Képernyő Áttekintés módra váltáskor az áttekintő kurzor a navigátor kurzor pozíciójánál található elemhez kerül. Az áttekintési parancsok használatakor a navigátor kurzor az áttekintő kurzornál található elemhez kerül.

Néhány újabb alkalmazás használatakor az NVDA esetenként nem képes felismerni a képernyőn található szöveg részét, vagy egészét. Ez az újabb képernyő kirajzoló technológiáknak köszönhető, melyek támogatása jelenleg nem lehetséges.

### 5.7. Navigáció az egérrel

Ha az egeret mozgatja, az NVDA automatikusan felolvassa az egérmutató alatt lévő szöveget, ahogy elhalad fölötte.

Ha ez támogatva van, az NVDA képes egész bekezdéseket is felolvasni annak ellenére, hogy más elemek szövegét sorról sorra olvassa.

Az NVDA beálítható úgy is, hogy felolvassa annak a vezérlőelemnek a típusát, amelyen az egérmutató áthalad. Ez hasznos lehet a teljesen vak felhasználók számára, akiknek a vezérlőelemek szövegének felolvasása nem elég.

Az NVDA képes hanggal is tájékoztatni a felhasználót az egér pozíciójáról. Minél magasabb a hang, az egérmutató annál közelebb van a képernyő felső, minél mélyebb, az alsó széléhez. A képernyő bal és jobb széléhez való közelítést a hang irányából lehet megállapítani, ha sztereó fejhallgatót használ.

Kiegészítő megjegyzés: A képernyő sötétebb vagy világosabb részeiről az NVDA a hangjelzés hangerejével tájékoztat. Minél hangosabb a hangjelzés, annál világosabb az adott képernyőterület.

Ezek a funkciók alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva, de ha ki szeretné használni ezek előnyeit, az egér beállításai párbeszédpanelen ezek bekapcsolhatóak. A párbeszédpanelt az NVDA menü beállítások almenüjében érheti el. Bár az egér használatához egy fizikai egér (vagy más mutatóeszköz, pl. Trackball) szükséges, az NVDA rendelkezik néhány billentyűparanccsal a könnyebb használat érdekében.

Funkció | Asztali billentyűparancs | Laptop billentyűparancs | Leírás
--- | --- | --- | ---
bal egérgomb kattintás | Numerikus / | NVDA+ő | Egyszeri kattintást végez a bal egérgombbal. Dupla kattintáshoz nyomja le kétszer egymás után gyorsan.
bal egérgomb zárolása és feloldása | Shift+numerikus / | NVDA+control+ő | Zárolja a bal egérgombot, következő lenyomásra feloldja. Ez ugyanazt a funkciót látja el, mintha kézzel nyomva tartaná a bal egérgombot.
jobb egérgomb kattintás | Numerikus * | NVDA+ú | Egyszeri kattintást végez a jobb egérgombbal.
Jobb egérgomb zárolása és feloldása | Shift +numerikus * | NVDA+control+ú | Zárolja a jobb egérgombot, a következő lenyomásra feloldja azt. Ez ugyanazt a funkciót látja el, mintha kézzel nyomva tartaná a jobb egérgombot.
Az egérmutató áthelyezése a navigátor kurzorhoz | NVDA+numerikus per | NVDA+shift+m | Az egérmutatót a navigátor kurzornál található elemhez helyezi.
A navigátor kurzor áthelyezése az egérmutatóhoz | NVDA+numerikus csillag | NVDA+shift+n | A navigátor kurzort az egérmutatónál lévő elemhez helyezi.

## 6. A böngészőmód

Az összetett csak olvasható dokumentumok, pl. a weblapok, az NVDA-ban a virtuális kijelzőben jelennek meg.

A virtuális kijelző egy egyszerűsített nézetét tartalmazza pl. egy weboldalnak, amelyben a nyilakkal mozoghat. A különböző információkat, pl. ha az adott szövegrész egy hivatkozás, a címsorokat, és egyéb információkat az NVDA a szöveggel együtt olvassa.

A virtuális kijelzőben az NVDA kétféleképpen használható. Böngésző módban egy virtuális kurzor segítségével mozoghat a szövegben, interaktív módban viszont közvetlenül vihet információkat a böngészőbe, pl. írhat a szerkesztőmezőkbe, választhat a kombinált listákon, bejelölheti az egyik választógombot, tehát ugyanazokat a billentyűket használhatja, amelyeket egyébként is használna. Az NVDA böngésző módból automatikusan interaktív módba kapcsol, ha olyan vezérlőelemre lép, amelynek használatához erre van szükség. Kézzel is átválthat interaktív módra az NVDA+szóköz billentyűparanccsal. Ha az NVDA automatikusan interaktív módra váltott egy tab vagy egy kattintás miatt, automatikusan visszavált böngésző módba, ha olyan elemre lép, amely csak így tekinthető meg. Ha viszont kézzel kapcsolta be az NVDA+szóközzel az interaktív módot, az NVDA mind addig interaktív módban marad, amíg az escape-pel vagy az NVDA+szóköz billentyűparanccsal vissza nem vált böngésző módba. A böngészőmód beálításai párbeszédpanelen (NVDA menü beállítások almenüjében) tiltani lehet az interaktív és böngésző mód automatikus váltását.

Funkció | billentyűparancs | leírás
--- | --- | ---
Váltás a virtuális kijelző módjai között | NVDA+szóköz | Vált az interaktív és a böngészőmód között
Kilépés az interaktív módból | escape | Visszavált az interaktív módból böngésző módra.
A virtuális kijelző frissítése | NVDA+f5 | Frissíti a virtuális kijelző tartalmát. Ez akkor lehet hasznos, ha egy oldal hiányosan töltődött be.
Keresés | NVDA+control+f | A felbukkanó ablak segítségével egy szövegrészletre kereshet rá az adott oldalon.
Ugrás a következő találatra | NVDA+f3 | Az ön által keresett kifejezés következő előfordulására ugrik.
Ugrás az előző találatra | NVDA+shift+f3 | Az ön által keresett kifejezés előző előfordulására ugrik.

Az NVDA jelenleg a Mozilla Firefoxban, a Microsoft Internet Explorerben, a Google chromeban, az Adobe Readerben, és az Adobe flashben használ virtuális kijelzőt a dokumentumok olvasásához.

### 6.1. Navigációs gyorsbillentyűk

Böngésző módban az NVDA a gyorsabb navigáció érdekében egykarakteres navigációs gyorsbillentyűket tartalmaz a virtuális kijelző meghatározott területére történő ugráshoz. Egymagukban a következő, a shifttel együtt használva az előző területre ugranak:

- H: címsor
- L: lista
- i: listaelem
- T: táblázat
- K: hivatkozás
- F: űrlapmező
- U: meg nem látogatott hivatkozás
- V: meglátogatott hivatkozás
- E: szerkesztőmező
- B: gomb
- X: jelölőnégyzet
- C: kombinált listamező
- R: választógomb
- Q: idézetblokk
- S: elválasztó
- M: keret
- G: ábra
- D: Jelzőpont
- N: hivatkozás nélküli szöveg
- O: beágyazott objektum
- 1-től 6-ig: elsőtől hatodikig terjedő szintű címsorokra történő ugrás

Első vagy utolsó elemre ugrás (listák vagy táblázatok esetében):

Funkció | billentyűparancs | leírás
--- | --- | ---
Egy elemblokk első elemére ugrás | shift+vessző | Egy elemblokk (pl. lista vagy táblázat) elejére lép
Egy elemblokk utolsó elemére ugrás | vessző | Egy elemblokk (pl. lista vagy táblázat) végéhez lép

Kiegészítő megjegyzés: a navigációs gyorsbillentyűket könnyebb megjegyezni, ha megjegyezzük azoknak a fogalmaknak az angol megfelelőjét, amire utalnak. Pl.: edit box: szerkesztőmező, radio button: választógomb.

### 6.2. Az elemek listája

Az aktuális virtuális kijelzőben az elemek listájának megjelenítéséhez nyomja meg az NVDA+f7 billentyűparancsot. Ez a hivatkozások, címsorok, és a jelzőpontok listáját tartalmazza. Egy választógombbal lehet kiválasztani, hogy melyik típusú elemek listáját szeretné megjeleníteni. A "szűrés" mezőbe beírhatja a keresett elem első pár karakterét, így a shift+tabbal visszalépve csak a feltételnek megfelelő elemek listája jelenik meg. Egy elemet az enterrel, vagy az "aktiválás" gombbal aktiválhat. Az "Ugrás gomb" lenyomásakor a kurzor arra az elemre ugrik, de nem aktiválja azt.

Funkció | billentyűparancs | leírás
--- | --- | ---
A virtuális kijelző elemeinek listája | NVDA+f7 | A billentyűparancs lenyomására egy ablak bukkan fel, amely tartalmazza a virtuális kijelző címsorainak, hivatkozásainak, és jelzőpontjainak listáját.

### 6.3. A beágyazott objektumokról

Azokon a weblapokon, amelyeken szórakoztató tartalmak találhatóak (Pl Youtube videók), és az Adobe Flash vagy a Sun Java technológiát használják, az NVDA a "beágyazott objektum" kifejezés bemondásával jelez. Ha ekkor entert nyom, és ez az objektum akadálymentes, a tab vagy a nyíl billentyűk használatával lépkedhet az elemeken (legtöbbször gombokon), amit az enter, vagy a szóköz billentyűvel aktiválhat. A következő billentyűparanccsal visszaléphet a beágyazott objektumot tartalmazó dokumentumra:

Funkció | Billentyűparancs | leírás
--- | --- | ---
Visszalépés a virtuális kijelzőbe | NVDA+control+szóköz | A fókuszt a beágyazott objektumról az azt tartalmazó dokumentumra helyezi.

## 7. Alkalmazásfüggő NVDA billentyűparancsok

Az NVDA néhány alkalmazásban saját billentyűparanccsal rendelkezik, melyek megkönnyítik a szoftverek akadálymentes használatát.

### 7.1. Microsoft Excel

Funkció | Billentyűparancs | Leírás
--- | --- | ---
Oszlopfejek beállítása | NVDA+shift+c | Egyszer megnyomva az NVDA-nak megadható, hogy a táblázatnak ez a sora tartalmazza az oszlopfejeket, így az NVDA ezeket automatikusan felolvassa, ha az alatta lévő sorokban oszlopról oszlopra lépünk. Kétszer gyorsan megnyomva törli ezt a beállítást.
Sorfejek beállítása | NVDA+shift+r | Egyszer megnyomva az NVDA-nak megadható, hogy a táblázatnak ez az oszlopa tartalmazza a sorfejeket, így az NVDA ezeket automatikusan felolvassa, ha a utána álló oszlopokban sorról sorra lépünk. Kétszer gyorsan megnyomva törli ezt a beállítást.

### 7.2. foobar2000

Funkció | Billentyűparancs | Leírás
--- | --- | ---
A hátralévő idő bemondása | control+shift+r | Bemondja a hátralévő időt az éppen lejátszandó fájlból.

Megjegyzés: A hátralévő idő bemondása csak akkor lehetséges, ha a Foobar alapértelmezett állapotsor formázási beállítása van használatban.

### 7.3. Miranda IM

Funkció | Billentyűparancs | Leírás
--- | --- | ---
Aktuális üzenet bemondása | NVDA+control+1-3 | Bemondja a számmal meghatározott üzenetet, így pl. az NVDA+control+2 billentyűparancs megnyomására az utolsó előtti üzenet hangzik el.

### 7.4. Poedit

Funkció | Billentyűparancs | Leírás
--- | --- | ---
A megjegyzés ablak felolvasása | control+shift+c | Felolvassa a megjegyzés ablak tartalmát.
A megjegyzések fordítóknak felolvasása | control+shift+a | Felolvassa a fordítóknak szánt megjegyzéseket.

## 8. Az NVDA Beállítása

### 8.1. beállítások

A legtöbb beállítást az NVDA menüjének beállítások almenüjéből érheti el. Egy beállítás véglegesítéséhez nyomja meg az Igen, a módosítás visszavonásához a mégsem gombot. Számos beállításhoz gyorsgomb is tartozik, amit az alábbi fejezetekben fel is sorolunk.

#### 8.1.1. Általános beállítások (NVDA+control+g)

Az általános beállítások az NVDA beállítások almenüjében található. A párbeszédpanel a következő beállításokat tartalmazza:

###### Nyelv

Ebben a kombinált listamezőben kiválaszthatja az NVDA felhasználói felület és az üzenetek nyelvét. A lista sok nyelvet tartalmaz, ám az alap beállítás a "User default, Windows". E beállítás esetén az NVDA a windows területi és nyelvi beállításaihoz igazítja saját beállításait (Ld. vezérlőpult, területi és nyelvi beállítások).

Fontos: a nyelv megváltoztatása csak az NVDA újbóli elindításával következik be. AzNVDA rákérdez, hogy szeretné-e ezt a műveletet. Nyomja meg az igen gombot, és az NVDA újraindul.

###### A beállítások elmentése kilépéskor

Ez egy jelölőnégyzet, amivel vezérelheti az NVDA-t, hogy elmentse-e a beállításokat kilépéskor. Alapértelmezetten ez be van kapcsolva.

###### Figyelmesztetés megjelenítése az NVDA bezárásakor

Ennek a jelölőnégyzetnek a bejelölése esetén az NVDA kilépéskor egy figyelmeztető párbeszédpanelt jelenít meg. A nem gombbal tovább használhatja az NVDA-t, az igen gomb hatására a program kilép. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, az NVDA+Q vagy a menüparancsok hatására az NVDA ereszkedő hangjelzést ad és kérdés nélkül bezárul.

###### Naplózási szint

Ez egy kombinált listamező, ahol kiválaszthatja, hogy milyen szinten engedélyezze a futás közbeni naplózást. Általában a felhasználóknak nem szükséges ezt beállítani, de ha egy hibáról szóló állapotjelentést szeretne elküldeni a fejlesztőknek, netán az NVDA fejlesztője vagy tesztelője, akkor ezzel nagy mértékben segítheti a fejlesztési, tesztelési munkát.

###### Az NVDA automatikus elindítása a Windows bejelentkezése után

Ez a beállítás csak az NVDA telepített verziójában érhető el. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, az NVDA a Windows betöltése után magától elindul.

###### Az NVDA elindítása a Windows bejelentkező képernyő használatakor

A jelölőnégyzet bejelölése után az NVDA minden rendszer indításkor a bejelentkező ablakban beszédtámogatást nyújt (a beállításhoz rendszergazdai jog szükséges)

##### Az aktuális beállítások használata a bejelentkező és egyéb biztonsági képernyőkön

A gomb megnyomásának hatására az aktuális beállításokat fogja használni az NVDA a bejelentkező és egyéb biztonsági képernyőkön (hangkarakter, beszédtempó, stb.). Győződjön meg arról, hogy elmentette-e az aktuális beállításokat (control+NVDA+c, vagy a beállítások elmentése az NVDA menüjében megtörtént-e), ugyanis a legutolsó mentett beállítások másolódnak át. Ez a beállítás csak a telepített verzióban érhető el.

##### NVDA Frissítések automatikus ellenőrzése

A beállítás bekapcsolásakor az NVDA bizonyos időközönként frissítéseketkeres az interneten. Ha talál, erről tájékoztatja a felhasználót, aki dönthet a frissítés feltelepítéséről, elhalasztásáról vagy elutasításáról. Az ellenőrzést kézzel is elvégezheti az NVDA menü -súgó almenüjében a frissítés ellenőrzése menüparanccsal.

#### 8.1.2. Beszédszintetizátor választás (NVDA+control+s

A beszédszintetizátor párbeszédpanelen, mely megtalálható Beszédszintetizátor néven a beállítások almenüben, vagy megnyitható az NVDA+Control+S billentyűparancs leütésével, kiválasztható, hogy az NVDA melyik beszédszintetizátort használja.

##### Beszédszintetizátor

A Beszédszintetizátor kombinált listamező tartalmazza a választható beszédszintetizátorokat. Használja a fel-le nyilakat a kívánt beszédszintetizátor kiválasztásához.

Ha valami hiba történt a szintetizátor betöltésekor, a program egy felugró üzenetben értesíti önt, és visszatölti a régi beállításokat. Az NVDA a következő beszédszintetizátorokat támogatja:

eSpeak, SAPI4, SAPI5, Audiologic, és csendes üzemmód.

Az Espeak szintetizátor közvetlenül van beépítve az NVDA-ba, így nem függ semmilyen speciális drivertől, vagy a Sapi telepítésétől. Az NVDA indításkor az Espeak-et használja alapértelmezetten. Ennek a szintetizátornak minden olyan rendszeren működnie kell, amin az NVDA fut, így különböző rendszereken futtathatja, akár Pendrive-ról, vagy cd-ről is.

A Sapi4 a Sapi4 csatolófelületű szintetizátorokat tudja használni. Ezek a sapi4 alá integrált hangok, mint pl. az Elokvence hangok, valamint a többi sapi4 hang, amelyeket telepített a számítógépére.

A Sapi5 szintetizátor a Microsoft hangokat használja, amelyek be vannak építve az ön rendszerébe. Windows XP esetén az alapértelmezett hang a Microsoft Sam, Windows Vista esetén pedig a Microsoft Anna. Természetesen feltelepíthet más sapi 5-ös szintetizátorokat is.

A csendes üzemmódban (silence) az NVDA nem nyújt beszédtámogatást futás közben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a többi sapi 4 és sapi 5-ös hang csak a számítógépre való telepítés után jelenik meg a szintetizátor listában.

##### Kimeneti hangeszköz

A kimeneti hangeszköz kombinált listamezőben meghatározhatja, hogy a kiválasztott beszédszintetizátor melyik hangkártyán vagy hangeszközön szólaljon meg. Windows Xp és windows 7 esetén a Microsoft hangleképző az alapértelmezettként beállított eszközt használja, de a listában a telepített hangeszközök bármelyikét kiválaszthatja. Így pl. a gépbe épített hangkártyát, usb-s hangszórót vagy fejhallgatót, illetőleg minden olyan hangeszközt, amelyet a Windows felismer és kezel és képes legalább arra, hogy hangkimenetként viselkedjen.

Az NVDA képes arra is, hogy átváltson az idő közben csatlakoztatott hangeszközre. Ha pl. egy usb-s fejhallgatót használ alapértelmezett hangeszközként, de ezt csak menet közben csatlakoztatja, az NVDA képes átváltani rá, a fejhallgató kihúzásakor pedig képes visszaváltani egy másik használható hangeszközre.

#### 8.1.3. Beszéd beállítások (NVDA+control+v)

A Beszéd beállításai, amely a beállítások menüben található, azokat a lehetőségeket tartalmazza, amelyekkel megváltoztathatja a beszéd hangját. Egy alternatív megoldás is létezik a beszéd paraméterei gyors megváltoztatására, ehhez kérjük olvassa el a beszédkör beállításai alcímet.

A hangbeállítások párbeszédpanel a következő elemeket tartalmazza:

###### Hangkarakter

A párbeszédpanel első eleme egy kombinált listamező, mely felsorolja az aktuálisan telepített beszédszintetizátor hangkaraktereit. A nyílbillentyűkkel meghallgathatja az egyes lehetőségeket. A fel és bal nyíl billentyűkkel felfelé, a jobbra és le nyilakkal lefelé mozoghat a listában.

###### Változat

Ha az Espeak beszédszintetizátort használja, mely alapértelmezésként megtalálható az NVDA-ban, ebben a kombinált listamezőben lehetősége van kiválasztani, milyen változatot kíván használni. Az egyes variációk eltérő beszédparamétereket jelentenek, pl férfi vagy női hang.

###### Tempó

A felolvasás sebességének beállítását lehet itt elvégezni. A csúszka értéke 0-tól 100-ig állítható, 0 a leglassabb, 100 a leggyorsabb.

###### Sebesség fokozás

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, az Espeak a megszokottnál gyorsabb beszédre képes.

###### Magasság

Ez a beállítás lehetővé teszi a beszédhang hangmagasságának állítását. A csúszkát 0-tól 100-ig lehet állítani, 0 a legmélyebb, 100 a legmagasabb hang.

###### Hangerő

A csúszkával a hangerő állítható 0 és 100 között. 0 a leghalkabb, 100 a leghangosabb hangerőt jelenti.

###### Intonáció

Ezzel a csúszkával beállítható a beszédszintetizátor hangsúlyozása (a hangmagasság növelése és csökkentése). (Az egyetlen beszédszintetizátor amely használja ezt a beállítást jelenleg az eSpeak). 0 esetén teljesen monoton, 100 esetén a legnagyobb mértékben hangsúlyoz.

###### Írásjel szintjének állítása

Billentyűparancs: NVDA+p

Az NVDA minden írásjel szintnek megfelelően képes az írásjeleket különálló szavanként kezelni. A szintek között a billentyűparancs többszöri lenyomásával tud váltani.

###### A hangmagasság megemelése nagybetűknél

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az NVDA megemeli a hangmagasságot a nagybetűknél.

###### Nagybetűk szóbeli jelzése

Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, az NVDA a "nagy" szót kimondja minden nagybetű előtt, nyilakkal történő kiválasztás, kimondás vagy begépelés esetén. Általában az NVDA megemeli a hangmagasságot nagybetűhöz érve, de néhány beszédszintetizátor nem támogatja ezt a funkciót, ebben az esetben hasznos lehet ez a beállítás.

###### Nagybetűk jelzése hangjelzéssel

Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, egy rövid csipogó hang hallható a nagybetűk előtt. A "Nagybetűk szóbeli jelzése" jelölőnégyzethez hasonlóan ez a beállítás hasznos olyan beszédszintetizátorok használata esetén, melyek nem képesek a hangmagasságot megemelni a nagybetűknél.

#### 8.1.4. Szintetizátor beállítási kör

Lehetősége van a beszéd beállítások párbeszédablak megnyitása nélkül is megváltoztatni a beszéd különböző paramétereit. Ehhez a következő billentyűparancsok állnak rendelkezésére:

Funkció | Asztali billentyűparancs | Laptop billentyűparancs | Leírás
--- | --- | --- | ---
Ugrás a következő szintetizátor beállításra | NVDA+control+jobbnyíl | NVDA+shift+control+jobbra nyíl | A következő beszéd beállításra ugrik. Ha elérte az utolsót, akkor az elsőre lép.
Ugrás az előző szintetizátor beállításra | NVDA+control+balnyíl | NVDA+shift+control+balra nyíl | Az előző beszéd beállításra ugrik. Ha elérte az utolsót, akkor az elsőre lép.
Az aktuális beállítás értékének növelése | NVDA+control+fel nyíl | NVDA+shift+control+felnyíl | A gomb megnyomására nő az aktuális beszéd beállítás (hangkarakter, intonáció, beszéd tempó, stb.) értéke.
Az aktuális beállítás értékének csökkentése | NVDA+control+le nyíl | NVDA+shift+control+lenyíl | A gomb megnyomására csökken az aktuális beszéd beállítás (hangkarakter, intonáció, beszéd tempó, stb.) értéke.

#### 8.1.5. Braille beállítások

A braille beállítások párbeszédpanel a beállítások menüben található meg.

###### Braille kijelző

A braille kijelző kombinált listamezőben a kijelző típusát állíthatja be. Ez számos elemet tartalmaz, amelyek között a le és a fel nyilakkal mozoghat:

A Nincs Braille kijelző azt jelenti, hogy nem használ braille kijelzőt.

További információért tekintse meg a Támogatott braille kijelzők fejezetet.

##### Kimeneti tábla

A következő beálítás ezen a párbeszédpanelen a braille kimeneti tábla kombinált listamező. Ebben a kombinált listamezőben a különböző nyelvek braile kimeneti tábláit találhatjuk meg, beleértve a normál és a különböző rövidítési szinteket. A program a kiválasztott kimeneti táblát használja arra, hogy a szövegeket átalakítsa és braille-ban a braille kijelzőn megjelenítse. A listában a nyíl billentyűk segítségével lehet kimeneti braile tábláról kimeneti braille táblára lépni.

##### Beviteli Tábla

Az előző parancshoz hasonlóan, a következő parancs a braile beviteli tábla kombinált listamező. A program a kiválasztott táblát használja arra, hogy a braille kijelző Perkins-stílusú billentyűzetén braille-ban bevitt információt szöveggé alakítsa át. Az NVDA egyelőre csak a számítógépes braille beviteli módot támogatja, így a listában csak a nyolcpontos braile beviteli táblák jelennek meg. a listában a nyíl billentyűkkel léphetünk bemeneti braille tábláról bemeneti braille táblára.

Vegyük figyelembe, hogy ez a beállítás csak akor használható, ha a braille kijelzőnek van Perkins-stílusú braile billentyűzete, és a braille kijelző eszközillesztő programja támogatja ezt a funkciót. Ha a braille kijelzőnek van bilentyűzete, de ez a funkció nem érhető el, ezt a támogatott Braille kijelzők című szakaszban jelezzük.

##### Port

Ha ez a parancs elérhető, segítségével meghatározható, hogy a kiválasztott braille kijelző milyen porton keresztül, illetve milyen csatlakozási móddal legyen használható a gép és a kijelző közötti kommunikáció során. Ez egy kombinált listamező, amely a braille kijelzőhöz elérhető választási lehetőségeket tartalmazza.

az NVDA alapértelmezés szerint az automatikus portválasztást alkalmazza, amely azt jelenti, hogy automatikusan álítja fel a kapcsolatot a gép és a braille kijelző között, ellenőrizve, hogy a kijelző usb-vel vagy bluetooth-szal csatlakozik-e a rendszerhez. Bizonyos braile kijelzőknél azonban előfordulhat, hogy ki kell választani, hogy az NVDA melyik portot használja. Az általános beállítás az automatikus (ez az NVDA-t arra kényszeríti, hogy az automatikus beállítás ellenőrzési eljárását alkalmazza), "USB", "Bluetooth" és legacy serial kommunikációs portok választhatók, ha a braille kijelző támogatja ezeket a kommunikációs megoldásokat.

Ez a beálítás nem érhető el, ha a braille kijelző csak az automatikus portbeállítást támogatja.

Kérjük, tanulmányozza az Ön braille kijelzőjére vonatkozó információkat a Támogatot Braille kijelzők című szakaszban a további részletekért a kommunikáció támogatott típusai és az elérhető portok meghatározásához.

###### A kurzornál lévő szó átalakítása számítógépes braille kóddá

Ez a beállítás azt jelenti, hogy a kurzor alatt lévő karaktert mindenképp megjeleníti a kijelzőn, még akkoris, ha nincs a táblában hozzárendelve a braille kódja. (ilyenkor az ascii kódot írja ki).

###### A kurzor villogási sebessége

Ebben a mezőben megadhatja, hogy a kurzor hány ezred másodpercenként villogjon

###### Üzenet megjelenésének időtartama(másodperc)

Itt beállíthatja, hogy a felugró üzenetek hány másodpercig jelenjenek meg a kijelzőn.

###### A kurzor követése

Billentyűparancs: NVDA+control+t

Itt beállítható, mi jelenjen meg a braille kijelzőn. A két beállítási lehetőség: KURZOR, és az áttekintő kurzor követése. A kurzor megjeleníti a kurzornál lévő elemeket, míg az áttekintő kurzor megjeleníti a képernyő tartalmát. A különböző beállítások között a Control+NVDA+T billentyűparancsal váltogathat.

#### 8.1.6. Billentyűzet beállítások (NVDA+control+k)

Ez a párbeszédpanel a beállítások menüben a "billentyűzet beállítások..." parancs alatt található. A következő beállításokat tartalmazza:

###### Billentyűzetkiosztás

Ez a kombinált listamező lehetővé teszi, hogy kiválasszuk, az NVDA milyen billentyűzetkiosztást használjon. Jelenleg két kiosztás: az asztali számítógép és a laptop közül lehet választani.

###### A capslock használata NVDA módosító billentyűként

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a capslock NVDA billentyűként használható.

###### A normál insert használata Nvda billentyűként

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a normál insert billentyű használható NVDA billentyűként. Az insert általában a nyilak felett található a home és az end billentyűk mellett.

###### A numerikus insert használata NVDA billentyűként

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a numerikus billentyűzeten lévő insert használható Nvda billentyűként.

Ha egyik lehetőséget se jelölte be NVDA gombként, nem lesznek elérhetőek az NVDA specifikus billentyűparancsok. Az ablak bezárásakor az NVDA erről értesíti is a felhasználót.

###### Betűk bemondása gépeléskor

Billentyűparancs: NVDA+2

E jelölőnégyzet bejelölése esetén az NVDA minden begépelt karaktert visszamond.

###### Begépelt szavak bemondása

Billentyűparancs: NVDA+3

E jelölőnégyzet bejelölése esetén az Nvda elmondja a begépelt szavakat. A szavakat értelemszerűen a szóközök és az írásjelek határolják el egymástól.

===== A beszéd megszakítása karakterek begépelésekor ==== Ha be van kapcsolva, ez a parancs azt idézi elő, hogy a beszéd minden egyes karakter beírásakor megszakad. Ez az alapértelmezett beállítás.

===== A beszéd megszakítása az enter bilentyű megnyomásakor ==== Ha be van kapcsolva, ez a parancs azt idézi elő, hogy a beszéd minden alkalommal megszakad, ha az entert megnyomjuk. Ez az alapértelmezett beállítás.

###### Az átfutó felolvasás engedélyezése folyamatos felolvasás közben

Ha ez a funkció be van kapcsolva, bizonyos navigációs parancsok (pl. böngészőmódban a gyors navigációs billentyűk, vagy a sorról sorra, bekezdésről bekezdésre lépés) nem állítja meg a folyamatos felolvasást, hanem a folyamatos felolvasáskor a program az új pozícióra ugrik, és a felolvasást onnan folytatja.

###### Hangjelzés kisbetűk gépelésekor a capslock bekapcsolt állapotában

A jelölőnégyzet bejelölése után ha a Capslock be van kapcsolva, és a betű gépelésekor lenyomja a shift billentyűt, a program egy éles csippanással figyelmeztet. Egyes helyzetekben a felhasználók nem veszik észre, hogy a caps lock be maradt kapcsolva, ezért került bele a programba ez a funkció.

###### Parancsbillentyűk bemondása

Billentyűparancs: NVDA+4

E jelölőnégyzet bejelölése esetén az NVDA bemond minden olyan billentyűt, amely nem valamilyen karakter, hanem egy gyors billentyű. Pl. controll+valamilyen betű.

##### Alkalmazások billentyűleütéseinek kezelése

Ennek az opciónak a segítségével szabályozható, hogy az NVDA kezelje-e le a például virtuális billentyűzet vagy szövegfelismerő alkalmazások billentyűleütéseit. Az opció alapértelmezés szerint engedélyezve van, azonban egyesek valószínűleg letiltják azt, például akik a Vietnami Unikey beviteli módot használják, mivel így az hibás karakterbevitelt eredményezne.

#### 8.1.7. Az egér beállításai (NVDA+control+m)

Az egér beállításai párbeszédpanel a beálítások menü "Egérbeállítások..." menüparanccsal érhető el, és a következő beállítási lehetőségeket tartalmazza:

###### Az egérmutató alakváltozásának bemondása

E jelölőnégyzet bejelölése esetén az NVDA mindig bemondja, ha az egérmutató alakja megváltozik. A Windowsban az egérmutató alakjának változása bizonyos információkat közöl a felhasználókkal. Ilyen pl. szerkeszthető szöveg, vagy az éppen betöltődő alkalmazás (homokóra), stb. jelzése.

###### Az egérmutató alatti szöveg felolvasása

Billentyűparancs: NVDA+m

E jelölőnégyzet bejelölése esetén az NVDA bemondja azt a szöveget, amely az egérmutató alatt van, annak mozgásakor a képernyőn. Ez lehetővé teszi, hogy az egér valódi mozgatásával térképezze fel a képernyőt, ne pedig az elemek közötti navigációval.

###### Szöveg feldolgozási egység

Ha az NVDA úgy van beállítva, hogy bemondja a szöveget az egér mozgása közben, akkor ezzel a beállítással beállítható, hogy az NVDA mennyi szöveget olvasson fel. A beállítás lehet karakter, szó, sor, és bekezdés.

###### Vezérlőelem típusának bemondása az egérmutató mozgásakor

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az NVDA bemondja az egérmutató alatt lévő vezérlőelem típusát.

###### Általános tudnivalók az Nvda hangjelzéséről az egér mozgatásakor

Az Nvda az egérmutató mozgását hangjelzéssel jelezheti. A hangjelzések három információt tartalmaznak:

- Az egér vízszintes pozícióját (a hang balról jobbra halad),
- Függőleges pozícióját: (lefelé mélyül, felfelé emelkedik),
- Az elem fényerejét (ha világosabb, hangosabb, ha sötétebb, halkabb).

###### Az egérmutató mozgásának jelzése hangjelzéssel

E jelölőnégyzet bejelölése azt eredményezi, hogy az NVDA kis hangjelzéseket ad, ahogy az egérmutató mozog. Ezzel a felhasználó figyelemmel kísérheti, hogy az egérmutató a képernyő mely részén van.

###### A képernyőn lévő elemek fényerejének jelzése az egér mozgatása közben

Ha "Az egérmutató mozgásának jelzése hangjelzéssel" jelölőnégyzet be van jelölve, e jelölőnégyzet bejelölése esetén az NVDA hangjelzése attól függően hangosabb vagy halkabb, hogy az egérmutató alatt a képernyő világosabb vagy sötétebb. Mivel ez a funkció Windows Vista alatt teljesítménycsökkenést okozhat, alapértelmezés szerint nincs bejelölve.

#### 8.1.8. Áttekintő kurzor beállítások

A beállítás a beállítások/áttekintő kurzor menüelemmel érhető el. Ez a párbeszédablak az alábbi beállításokat tartalmazza:

##### A billentyűzet követése

Billentyűparancs: NVDA+7

A beállítás engedélyezésével az áttekintő kurzor mindig az aktív elem szövegét mutatja, vagyis azt, ahol a rendszerkurzor található.

##### A rendszer kurzor követése

Billentyűparancs: NVDA+6

A beállítás engedélyezésével az áttekintőkurzor a rendszerkurzor pozíciójához kerül, és követi azt.

##### Az egérkurzor követése

A beállítás engedélyezésével az áttekintő kurzor mindig az egér alatt lévő szöveghez kerül.

##### Egyszerű áttekintő mód

A beállítás engedélyezésével az NVDA kiszűri a közvetlenül nem hozzáférhető és használható objektumokat, egyszerűbbé téve ezzel a navigálást a navigátor kurzorral.

#### 8.1.9. Objektummegjelenítési beállítások (NVDA+control+o)

Ez a párbeszédpanel a beállítások menü objektummegjelenítési beállítások parancsával érhető el, és a következő beállítási lehetőségeket tartalmazza:

###### Eszköztippek bemondása

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az NVDA bemondja az eszköztippeket, amint azok megjelennek. Egyes ablakok és vezérlőelemek rövid üzeneteket vagy eszköztippeket jelenítenek meg, ha az egérmutató föléjük kerül, vagy ha a fókuszt rájuk helyezi.

###### Súgóbuborékok felolvasása

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az NVDA felolvassa a súgóbuborékokat, amint megjelennek. A súgóbuborékok olyanok, mint az eszköztippek, de általában nagyobbak, és rendszerint valamilyen rendszereseményről tájékoztatnak. Ilyen pl. hálózati kábel kihúzásakor felugró tájékoztatás vagy windows biztonsági figyelmeztetés.

###### Elem gyorsgombjának felolvasása

Ha e jelölőnégyzet be van jelölve, az NVDA felolvassa az elemhez vagy vezérlőelemhez társított billentyűparancsot. pl. egy program menüsorában a fájl menü az alt+F billentyűparanccsal is előhívható.

###### Elem pozíciójának felolvasása

Ezzel a beállítással kiválasztható, hogy az objektum pozicíója elhangozzon-e, amikor a fókusz vagy a navigátor kurzor az objektumhoz kerül.

###### Az elem pozíciójának meghatározása

A jelölőnégyzet bejelölésekor az NVDA megpróbálja kitalálni azoknak az elemeknek a pozícióját, amik alapértelmezettként nem hozzáférhetőek. Ez a funkció olykor pontatlanul működik.

###### Elem leírásának felolvasása

Kapcsolja ki ezt a jelölőnégyzetet, ha nem kívánja, hogy az NVDA felolvassa az elemhez tartozó leírást.

###### Hangjelzés folyamatjelző változásakor

Billentyűparancs: NVDA+u

A folyamatjelző egy olyan vezérlőelem, amely egy vonalzóra hasonlít. Egy lassú folyamat esetén a folyamatjelző a feladat előrehaladtával folyamatosan kivilágosodik, továbbá százalékban mutatja, hogy a munka hol tart. Folyamatjelzők pl. weboldal betölltődésekor, e-mailek lehívásakor vagy hangfájlok feldolgozásakor jelennek meg. Az NVDA képes hanggal jelezni, hogy hol tart a folyamat, a hang egyre emelkedik. Ez néha jobb, mintha számokat hallanánk. Egy kombinált listamezőben választhatja ki, hogy az NVDA milyen tájékoztatást adjon a folyamatjelzőkről.

Folyamatjelző állapotának jelzési módjai:

- Nincs folyamatjelző: Nem tájékoztat a folyamatjelzők állapotáról.
- A folyamatjelzők változásának jelzése beszéddel: A folyamatjelzőket beszéddel (százalékokban) jelzi.
- A folyamatjelzők változásának jelzése hangjelzéssel: A már feljebb írt hangjelzéssel jelzi a folyamatjelzők változását.
- A folyamatjelzők változásának jelzése hangjelzéssel és beszéddel: Százalékokban bemondja, de hangjelzéssel is jelzi a folyamatjelzők állapotát.

###### A háttérben lévő folyamatjelzők változásának jelzése

Ha ezt a jelölőnégyzetet bejelöli, és lerakja kis méretre az ablakot, az NVDA akkoris jelezni fogja a változást, így több folyamat előrehaladását is figyelemmel kísérheti.

##### Frissülő tartalom bemondása

Billentyűparancs: NVDA+5

Ki és bekapcsolhatja a frissülő tartalom bemondását bizonyos objektumokban, pl. parancssor ablakok, vagy chat programok előzmény ablakai.

#### 8.1.10. Beviteli mód beállítások

A Beviteli mód beállítások párbeszédablakot a Beállítások menüben találja. Ebben a párbeszédablakban beállíthatja, hogy az NVDA hogyan kezelje az ázsiai írásjegyek bevitelére szolgáló különböző beviteli módokat. Ahhoz, hogy igazán gyorsan tudjon gépelni, valószínűleg minden egyes használt beviteli módnál egyedileg kell megadnia ezeket a beállításokat, mivel az egyes beviteli módok nagyon különböző szolgáltatásokat nyújtanak, és más-más módon kommunikálnak a felhasználóval.

##### Az összes javaslat automatikus bemondása

Ezzel a beállítással (ami alapértelmezésben be van kapcsolva) megadhatja, hogy az NVDA felolvassa-e automatikusan az összes megjelenő javaslatot javaslati lista megjelenésekor, vagy amikor lapoz a javaslati listában. Hasznos lehet, ha az írásjegyek alakjára épülő beviteli módoknál (mint amilyen például a kínai New ChangJie, vagy a Boshiami) bekapcsolja ezt a beállítást, hiszen akkor azonnal hallhatja a javasolt írásjegyeket, és hogy egy-egy jel milyen sorszámot visel a listán, és már rögtön választhat is. Azonban a kiejtésre épülő beviteli módoknál (amilyen például a kínai New Phonetic), célszerű inkább kikapcsolni ezt a beállítást, mert a megjelenő írásjegyek azonosan hangzanak, és csak akkor tud választani a javaslatok közül, ha a nyílbillentyűkkel lépkedve a listán egyenként meghallgatja az írásjegyekhez tartozó magyarázatot.

##### A kijelölt javaslat bemondása

Ezzel a beállítással (ami alapértelmezésben be van kapcsolva) eldöntheti, hogy az NVDA felolvassa-e a kiválasztott javaslatot javaslati lista megjelenésekor, vagy akkor ha másik javaslatot választ ki a listában. Azoknál a beviteli módoknál, ahol a nyílbillentyűkkel választhat a javaslatok közül (ilyen például a kínai New Phonetic), be kell kapcsolnia ezt a beállítást, más beviteli módoknál azonban célszerűbb lehet kikapcsolni. Megjegyzés: az áttekintő kurzor akkor is a kiválasztott elemre kerül, ha ez a beállítás ki van kapcsolva, így az NVDA erre szolgáló parancsaival mindig átnézheti a javaslatokat (nemcsak a kiválasztott javaslatot).

##### Mindig mondja be a rövid karakterleírást javaslatok felolvasásakor

Ezzel a beállítással (ami alapértelmezésben be van kapcsolva) megadhatja, hogy az NVDA fűzzön-e rövid magyarázatot a javasolt írásjegyhez (akár kiválasztáskor, akár az összes megjelenő javaslat felolvasásakor). Megjegyzés: egyes nyelveknél (például a kínainál) a kiválasztott javaslathoz tartozó magyarázat elhangzása nem függ ettől a beállítástól. Ez a beállítás a koreai, vagy a japán nyelvhez készített beviteli módoknál lehet hasznos.

##### Az olvasási szöveg változásának bemondása

Egyes beviteli módok (például a kínai New Phonetic és a New ChangJie) ún. olvasási szöveget is használnak (ezt néha bevitel előtti szövegnek is nevezik). Ezzel a beállítással eldöntheti, hogy az NVDA felolvassa-e az olvasási szövegbe beírt írásjegyeket. Ez a beállítás alapértelmezésben be van kapcsolva. Megjegyzés: egyes régebbi beviteli módok (például a kínai ChangJie) bevitel előtt nem az olvasási szövegben, hanem közvetlenül a beviteli szövegben tárolják a bevitt írásjegyeket. A beviteli szöveg felolvasását a következő beállítással szabályozhatja.

##### A beviteli szöveg változásának bemondása

A legtöbb beviteli mód, miután előállította a kívánt írásjegyet, azt átmenetileg egy ún. beviteli szövegben tárolja a korábban beírt írásjegyekkel együtt mindaddig, amíg be nem illeszti ezt a szöveget a dokumentumba. Ezzel a beállítással megadhatja, hogy az NVDA bemondja-e a beviteli szövegbe kerülő új írásjegyeket. Ez a beállítás alapértelmezésben be van kapcsolva.

#### 8.1.11. A böngésző mód beállításai (NVDA+Control+b)

A Böngésző mód beállításai párbeszédpanel a beállítások almenü böngésző mód... almenüjében nyitható meg. A párbeszédpanel a következő beállítási lehetőségeket tartalmazza:

###### Soronkénti karakterek maximális száma

E mezőben beállítható, hogy a virtuális kijelző egy-egy sorában maximum hány karakter legyen. Nem biztos, hogy minden sor belefér, de a legtöbb igen.

###### Sorok maximális száma egy oldalon

Annak ellenére, hogy a virtuális kijelzőben valójában nincsenek lapok, ebben a mezőben lehet megadni, hogy a page up és page down billentyűk megnyomásakor hány sort lépjen az NVDA a virtuális kijelzőn.

###### Képernyő elrendezés használata

Billentyűparancs: NVDA+v

Ezzel a beállítással megadható, hogy a virtuális kijelzőben az elemek és a mezők külön sorban legyenek, vagy tartsák meg a képernyőn lévő helyüket. Ha ez a beállítás engedéllyezve van, akkor minden a képernyőn látható módon jelenik meg, de ha le van tiltva, akkor az elemek külön sorban fognak megjelenni.

###### rétegződő táblázatok jelzése

Amikor ez a lehetőség le van tiltva, akkor az NVDA csak táblázatos adatokat jelez, (ahol szükséges a táblázatos elrendezés). Ha a lehetőség engedéllyezve van, az NVDA ezek mellett azokat a táblázatokat is jelzi, amellyek csak a látvány célját szolgálják, (Pl egy weboldal navigációs menüje egy táblázatban).

###### Automatikus váltás interaktív módba a fókusz változásakor

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a fókusz változásakor az NVDA automatikusan interaktív módba lépjen. pl., ha egy weboldalon egy űrlapmezőre lép a tab billentyűvel, az NVDA automatikusan interaktív módba lép, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.

###### Automatikus interaktív módba lépés a kurzor mozgatásakor

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az NVDA a nyíl billentyűk mozgatása közben automatikusan vált interaktív és böngésző mód között. Ha pl. egy weboldalon lefelé halad a le nyíl segítségével és az NVDA talál egy szerkesztőmezőt, automatikusan interaktív módba lép. Ha azonban a szerkesztőmezőt elhagyja, visszavált böngésző módba.

###### Az interaktív és a böngésző mód jelzése hangjelzéssel

Ha bekapcsolja ezt a beállítást, akkor az interaktív és a böngésző mód közötti váltást hangjelzéssel jelzi a program.

#### 8.1.12. Dokumentum Formázási beállítások (NVDA+control+d)

E párbeszédpanel a beállítások almenü dokumentum formázás... parancsával nyitható meg. Az itt található jelölőnégyzetekkel lehet beállítani, hogy az NVDA milyen formázási információkat olvasson fel, ha egy Word vagy Wordpad dokumentumban mozog a nyíl billentyűkkel. pl.: ha bejelöli a betűtípus bemondása jelölőnégyzetet, az NVDA bemondja a betűtípus nevét, ha a kurzorral új betűtípusú szövegrészre lép. Be lehet állítani a:

- betűtípus,
- betűméret,
- betűtípus állapota,
- színek jelzése,
- szövegigazítás,
- szerkesztői változások jelzése,
- helyesírási hibák,
- oldalszámok,
- sorok száma,
- táblázatok,
- táblázat sor/oszlop fejlécei,
- táblázat sor/oszlop koordinátái,
- címsorok,
- hivatkozások,
- listák,
- idézetblokkok,
- jelző pontok

bemondását.

##### A kurzor pozíciójánál lévő formázások változásának jelzése

E jelölőnégyzet engedélyezésével az NVDA a sorok felolvasásakor bemondja a formázási változásokat (pl. eltérő betűméret, betűtípus, stb). Ez az NVDA lassabb működését eredményezheti.

Alapértelmezettként az NVDA az aktuális karakter formázásait észleli (rendszer vagy áttekintő kurzor használatakor), esetenként az egész sorra kiterjedő formázást is, ha az nem vezet az NVDA működésének lelassulásához. Engedélyezze ezt a lehetőséget pl. Microsoft Word esetén, ahol fontos a formázás.

#### 8.1.13. Kivételszótárak beállításai

A beállítások menüben található kivételszótárak menü olyan lehetőségeket tartalmaz, melyekkel megadható, hogy az NVDA miként ejtsen ki egyes szavakat, kifejezéseket. Jelenleg háromféle szótártípus létezik:

- Alapértelmezett: az itt megadott szabályok az NVDA minden hangkarakterére érvényesek.
- Hangkarakter: az itt megadott szabályok csak az éppen használt hangkarakterre érvényesek.
- Ideiglenes: az itt megadott szabályok az NVDA minden hangkarakterére érvényesek, de csak a jelenlegi munkameneten belül. A szabályok csak átmeneti jellegűek, melyek az NVDA újraindításakor érvényüket vesztik.

Minden párbeszédablak tartalmaz egy szabálylistát, mely a szöveg feldolgozása közben hajtódik végre. Itt szintén elérhető a hozzáadás, szerkesztés és az eltávolítás gomb is.

Új szabály hozzáadásához használja a hozzáadás gombot. Töltse ki a mezőket a felbukkanó párbeszédablakban, majd nyomja meg az OK gombot. A szabály megjelenik a szabályok listájában. A szótár mentéséhez nyomja meg az OK gombot, ha végzett a szabályok hozzáadásával/szerkesztésével.

A szabályok az NVDA kivételszótáraiban lehetővé teszik, hogy egy szövegrészt behelyettesítsen egy másik szövegrésszel. Egy egyszerű példa erre, ha az NVDA a madár szó helyett béka szót mond. A szabály hozzáadása párbeszédablakban a tényleges kifejezés mezőbe írja be: madár. A behelyettesített kifejezés mezőbe pedig a béka szó kerüljön. Megadhatja a szabály leírását a megjegyzés mezőben (pl.: a madár helyett békát mond).

Az NVDA kivételszótárai azonban ennél jóval többre képesek. A párbeszédablak tartalmaz egy kis- és nagybetűk megkülönböztetése jelölőnégyzetet, mely bejelölése esetén az NVDA különbséget tesz a kis- és nagybetűk között. Alapértelmezettként az NVDA figyelmen kívül hagyja a kis- és nagybetűket. Egy másik jelölőnégyzettel beállítható, hogy a kifejezés egy "szabályozott kifejezés" legyen-e. Egy szabályozott kifejezés egy speciális karaktereket tartalmazó kifejezés, mellyel egyszerre töb karakterre, számra, vagy csak betűkre is rákereshet. A szabályozott kifejezések nem képezik az útmutató részét, de rengeteg leírás létezik, melyekkel bővebben megismerheti a használatukat.

#### 8.1.14. Írásjel kiejtés

Ezen a párbeszédablakon beállítható, hogy a különböző írásjelek szintenként hogyan hangozzanak el a program használatakor. Az írásjelek listából kiválasztható az önnek megfelelő írásjel. Egy tab billentyű lenyomásával a behelyettesített kifejezésre léphet, ahol átírható az ottlévő kifejezés. A tab billentyű ismételt lenyomásával megadható az írásjel szintje, mely az írásjel a beállított szinttől kezdődő kiejtését határozza meg. Az Igen gomb lenyomásával elmenthetők a változtatások, a mégsem gomb lenyomásával pedig visszatérhet az előző állapothoz.

#### 8.1.15. Beviteli parancsok

Ezen a párbeszédpanelen testre szabhatók az NVDA beviteli parancsai (a billentyűparancsok a billentyűzeten, a gombokhoz kötött funkciók a braille kijelzőn, stb.) az NVDA parancsainak használatához. A program csak azokat a parancsokat mutatja, amelyek azonnal alkalmazhatók, mielőtt a párbeszédpanelt megnyitjuk. Például, ha a böngészőmódhoz kapcsolódó parancsokat szeretnénk megváltoztatni, a párbeszédpanelt úgy kell megnyitnunk, hogy már böngészőmódban vagyunk.

a párbeszédablakban lévő fanézet kategóriák szerint csoportosítva listázza az összes alkalmazható NVDA-parancsot. Minden beviteli parancs egy vezérlőparancshoz van társítva. Ahhoz, hogy egy vezérlőparancshoz egy beviteli parancsot hozzáadjunk, válasszuk ki a vezérlőparancsot, nyomjuk meg a hozzáadás gombot, majd adjuk meg azt a beviteli parancsot, amelyet a vezérlőparancshoz kívánunk társítani, például nyomjunk meg egy billentyűt a billentyűzeten, egy gombot a braille kijelzőn. Gyakran előfordul, hogy egy vezérlőparancshoz több beviteli parancsot kell társítanunk. Például: ha ilyenkor leütünk egy billentyűt a billentyűzeten, meghatározhatjuk, hogy az a használt billentyűzet-kiosztásban (asztali vagy laptop), netán az összes kiosztásban alkalmazandó legen. Ebben az esetben egy menü jelenik meg, melyen kiválaszthatjuk a kívánt működési módot.

Egy beviteli parancsot úgy választhatunk le a vezérlőparancsról, ha kiválasztjuk és az eltávolítás gombot megnyomjuk.

Ha befejeztük a változtatásokat, az igen gombbal mentsük el azokat, ha szeretnénk őket elvetni, használjuk a mégsem gombot.

### 8.2. A Beállítások Elmentése És Betöltése

Az NVDA elmenti automatikusan a módosításokat, amit a beállítások menüben kikapcsolhat. Ha az NVDA csak olvasható fájlrendszerből - pl. CD-ről - fut, a beállításokat nem lehet elmenteni.

Ha a beállítások megváltoztatása után vissza szeretne térni az elmentett beállításokhoz, aktiválhatja az "Az elmentett beállítások visszaállítása" menüelemet az NVDA menüjében. Ha az eredeti beállításokat szeretné életbe léptetni, az NVDA menüjében erre is van lehetősége.

Néhány billentyűparancs a segítségére lehet:

Funkció | Asztali billentyűparancs | Laptop billentyűparancs | Leírás
--- | --- | --- | ---
A beállítások elmentése | NVDA+control+c | NVDA+control+c | Elmenti az aktuális beállításokat, így azok nem vesznek el az NVDA bezárásakor.
Az elmentett beállítások visszaállítása | NVDA+control+r | NVDA+control+r | Egyszeri megnyomásra a visszaállítja az utoljára elmentett beállításokra, háromszori lenyomásra az alap beállításokra.

### 8.3. Beállítási profilok

Néha a különböző helyzetekben különböző beállításokra van szükség. Például szükségünk van arra, hogy a program felolvassa az igazításokat és betűtípusokat szövegszerkesztéskor vagy a szöveg formázásának vagy helyesírásának ellenőrzésekor. Az NVDA lehetővé teszi ezt a beállítás-profilok (a továbbiakban: profil) használatával.

Egy profil csak azokat a beállításokat tartalmazza, amelyek a profil szerkesztésekor megváltoztak. A profilokban szinte minden beállítás megváltoztatható, kivéve az általános beállításokat, mert azok az NVDA egészére hatással vannak.

a profilokat kézzel lehet aktiválni. A profilok automatikusan is aktiválhatók, ha megadjuk a profil alkalmazási feltételeit (a továbbiakban: feltétel), például ilyen feltétel, hogy a profil csak az adott alkalmazásra lépéskor vagy az alkalmazás indításakor lépjen működésbe.

#### 8.3.1. Alapvető beállítások

a profilokat az NVDA menü profilok testreszabása párbeszédpanelén lehet létrehozni, szerkeszteni, törölni stb. A párbeszédpanelt a következő billentyűparanccsal is megnyithatjuk:

- NVDA+kontrol+p: Megjeleníti a Profilok testreszabása párbeszédpanelt

az első vezérlőelem ezen a párbeszédpanelen a profilok listája, melyből kiválaszthatjuk a rendelkezésre álló profilt. A párbeszédpanel megnyitásakor az aktuálisan szerkesztett profilt jelöli ki a program. A profilokhoz további információkat is megjeleníthet a képernyőolvasó. Például, hogy kézzel kell bekapcsolni, feltételtől függően kapcsol be, vagy éppen szerkesztés alatt van.

A profil törléséhez vagy átnevezéséhez értelemszerűen nyomjuk meg a törlés vagy az átnevezés gombot. A párbeszédpanel bezárásához nyomjuk meg a bezárás gombot.

#### 8.3.2. Profil készítése

Profil készítéséhez nyomjuk meg az új gombot. az új profil párbeszédpanelen adjuk meg a profil nevét. Kiválasztható, hogy a profilt hogyan használjuk. Ha a profilt kézi használatúra szeretnénk állítani (a továbbiakban: kézi profil), a "használja ezt a profilt a következőhöz" kombinált listamezőben válasszuk ki a "kézi aktiválás" lehetőséget, ez az alapértelmezett beállítás. Egyéb esetben válasszunk egy feltételt, amely automatikusan alkalmazza a profilt (a továbbiakban: automatikus profil). Ha nem töltjük ki a profil nevét, de választunk egy feltételt, a program - kényelmi okokból - a profilt a feltételnek megfelelően nevezi el. További információkért tanulmányozza a feltételekről szóló fejezetet.

Az ok gomb megnyomásával a profil létrejön és a párbeszédpanel bezáródik. Ettől kezdve a profil szerkeszthető.

#### 8.3.3. A profil kézi bekapcsolása

a profilt úgy lehet kézzel bekapcsolni, hogy a profilok testreszabása párbeszédpanelen kiválasztjuk, és megnyomjuk a kézi aktiválás gombot. Ha a profil aktív, további profilokat is bekapcsolhat a program, ha fennállnak annak feltételei, azonban a kézzel aktivált profil beállításai élveznek előnyt. Így pl. ha van nekünk egy az aktuális alkalmazáshoz rendelt profilunk amiben a hivatkozások jelzése be van kapcsolva, de a kézzel aktivált profilban ez ki van kapcsolva, akkor a linkek nem kerülnek bemondásra. Ha megváltoztatta a beszéd paramétereit a feltételhez kötött profilban, de a kézzel aktiváltban ezen nem módosított, akkor a feltétel kiváltásakor a feltételhez kötött profil beszédparaméterei lépnek életbe. Minden beállítás módosítás a kézzel aktivált profilba kerül elmentésre.

A kézi profil kikapcsolásához a profilok testreszabása párbeszédpanelen válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg a kézi kikapcsolás gombot.

#### 8.3.4. Feltételek

a profilok testreszabása párbeszédpanelen a feltételek gomb megnyomását követően megváltoztathatók az automatikus profilok.

A feltételek listája tartalmazza az elérhető feltételeket, melyek a következők:

- aktuális alkalmazás: akkor aktiválja a megadott profilt, ha az aktuális alkalmazásra kapcsolunk.
- Folyamatos felolvasás: akkor kapcsolja be a profilt, ha a folyamatos felolvasás parancsot alkalmazzuk.

Ha szeretnénk megváltoztatni egy automatikus profilt, válasszuk ki a feltételt, majd a feltételhez tartozó profilok listájából azt a profilt, amelyet meg szeretnénk változtatni.

Ha azt szeretnénk, hogy az adott feltétel ne kapcsoljon be egy profilt sem, válasszuk ki a feltételt a feltételek listájából, majd az alapértelmezett beállítás lehetőséget a profil kombinált listamezőből. Ezt követően a bezárás gombbal térhetünk vissza a profilok testreszabása párbeszédpanelhez.

#### 8.3.5. Profil szerkesztése

Ha kézzel aktiváltunk egy profilt, a program minden változtatást ebbe a profilba ment el. Egyéb esetben a program a leggyakrabban használt automatikus profilokba menti a változtatásokat.

Ha például a jegyzettömbhöz készítettünk egy profilt és átkapcsolunk a jegyzettömbre, a program minden változtatást a jegyzettömb profiljába ment el. Végül, ha sem kézi, sem automatikus profilt nem készítettünk, a program a változtatásokat az alapértelmezett profilba menti el.

ahhoz, hogy a folyamatos felolvasás profilját szerkesszük meg, kézzel be kell kapcsolnunk azt.

#### 8.3.6. a feltételek ideiglenes felfüggesztése

Néha szükség lehet arra, hogy minden feltételt felfüggesszünk. Ilyen eset, ha például szerkeszteni szeretnénk egy kézi profilt, vagy az alapértelmezett konfiguráció beállítását szeretnénk megváltoztatni anélkül, hogy ütközne bármely automatikus profillal. Ezt úgy érhetjük el, ha a profilok testreszabása párbeszédpanelen bejelöljük az összes feltétel ideiglenes kikapcsolása jelölőnégyzetet.

### 8.4. A konfigurációs fájlok helye

A hordozható verziókban az összes beállítás, driver és script egy userconfig könyvtárban kapott helyet, ami az NVDA könyvtárában található.

Ezzel szemben a telepítős változat fájljai a felhasználó profiljának könyvtárában találhatóak. Ez azt jelenti, hogy ha ugyanazon a gépen több felhasználó is telepítette az NVDA programot, a beállításaikat az NVDA külön kezeli. Ezt a mappát elérheti a start menü-programok-NVDA-A felhasználói beállítások tallózása menüpontot megnyitva.

Az NVDA beállításai a bejelentkező képernyők használatához a program könyvtárában található. A konfiguráció módosítása kívülről nem ajánllott. A megváltoztatáshoz állítsa be a kívánt beállítást az NVDA programban, mentse el a módosításokat, majd nyomja meg a "Az aktuális beállítások használata a bejelentkező és egyéb biztonsági képernyőkön" gombot az általános beállítások menüben.

## 9. Extra Eszközök

### 9.1. Naplónéző

A naplónéző segítségével az NVDA elindításakor létrejött napló tartalmát tekintheti meg. Ez főleg a hibák feltérképezésekor lehet hasznos, ugyanis innen megtudható, hogy mikor milyen hibaüzenetet írt ki a program.

A napló megtekintésén kívül annak tartalma másolható, vagy elmenthető. A naplónéző az eszközök menüben található meg.

### 9.2. Beszédnéző

Látó fejlesztők vagy az NVDA bemutatásának megkönnyítésére látó emberek számára elérhető egy úgynevezett beszédnéző, mely egy lebegő ablakban folyamatosan megjeleníti az éppen elhangzó szöveget.

E funkció engedélyezéséhez jelölje be a beszédnéző lehetőséget az eszközök menüben. Letiltásához törölje a jelölést a menüelemről.

A beszédnéző használatakor a lebegő ablak tartalma folyamatosan frissül, attól függően, mit mond épp a beszédszintetizátor. Ha azonban az ablakon belülre kattint, az ablak tartalma nem frissül, lehetővé téve annak tartalmát áttekinteni vagy másolni.

### 9.3. Bővítmények kezelése

A bővítmény kezelőben (amelyet az NVDA menü -eszközök almenüjében érhet el) megnézheti a feltelepített bővítmények listáját, hozzáathat egy újat, vagy eltávolíthatja őket a programból. Ezeket az NVDA közössége készíti, amivel a program funkcióit igyekeznek kibővíteni. Lehet ez egy egyszerűbb script (időjárás jelentés lekérdező program), vagy egy új beszédszintetizátor támogatása is.

A bővítmény kezelő egy listában jeleníti meg a már feltelepített bővítményeket. A csomag nevét és annak verzióját már a listából is megtudhatja, a kiegészítő hosszabb leírását a "bővítmény névjegye" gomb aktiválásával érheti el.

Egy új bővítmény telepítéséhez nyomja meg a "hozzáadás" gombot. Ekkor egy fájlválasztó ablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja a telepítendő bővítmény fájlját. Amikor ez megtörtént, a "bezárás" gomb aktiválásával tudja véglegesíteni a műveletet. A bővítmény betöltéséhez az NVDA újraindítása szükséges, ezt a bezárás után fel is ajánlja a program.

Figyelem! Az ön és adatainak biztonsága érdekében csak olyan bővítményt telepítsen fel, ami megbízható forrásból származik!

Egy bővítmény eltávolításához válassza ki azt a kurzor mozgató billentyűk segítségével, majd aktiválja az "eltávolítás" gombot. Ekkor az NVDA rákérdez még egyszer a bővítmény eltávolítása előtt. A művelet befejezéséhez a program újraindításaszükséges, addig a listában az "eltávolítás" jelenik meg a kiegészítő státuszaként.

#### 9.3.1. Pár szó a régebbi bővítményekről

Az NVDA kiegészítő fájl megjelenése előtt is lehetőség volt egyes kiegészítők hozzáadására az NVDA programhoz, amelyeket a felhasználó NVDA konfigurációs mappájába kellett bemásolni. Ezeket a bővítmény kezelő nem mutatja, bár a program betölti őket, de a zavartalan működés érdekében kérjük, távolítsa el a program mappájából, és ha létezik, telepítse fel a csomagok hivatalos változatát.

### 9.4. Python Konzol

Az NVDA Python konzol, mely az NVDA eszközök menüjében található, egy fejlesztői eszköz mely hasznos az NVDA összetevőinek futás közbeni megvizsgálásakor, esetenként egy alkalmazás hozzáférhetőségi hierarchiájának megállapításakor. Részletes információért tekintse meg az angol nyelvű NVDA fejlesztői dokumentációt.

### 9.5. A bővitmények újratöltése

A menüelem aktiválásával az NVDA az összes bővítményt újratölti, anélkül hogy a program újraindulna. Ez főként a fejlesztőknek hasznos.

## 10. Támogatott beszédszintetizátorok

Ez a fejezet az NVDA által támogatott beszédszintetizátorokról nyújt bővebb tájékoztatást. Friss információkért látogassa meg az NVDA Ezzel foglalkozó weboldalát.

### 10.1. Espeak

Az eSpeak egy ingyenes beszédszintetizátor, ami bele van építve az NVDA programba. Ennek egyik nagy előnye az, hogy az NVDA egy USB eszközön is kiválóan fut, ugyanis nincs szüksége semmilyen driver telepítésére. A beszédszintetizátor több mint húsz nyelvet támogat, és a felhasználóknak lehetőségük van a hang különböző változatainak kiválasztására is.

### 10.2. Microsoft Speech API version 4 (SAPI 4)

A SAPI4 a Windows egy régebbi szabványa a különböző beszédszintetizátorokhoz. Ha ön egy SAPI 4-es szintetizátort használ, akkor a hozzátartozó hangkaraktereket a beszéd... beállításainál, vagy a szintetizátor körön tudja módosítani, miután aktiválta a SAPI 4 szabványt a Beszédszintetizátor párbeszédablakon. Ha ön már feltelepített SAPI 4-es szintetizátorokat, de azok nem jelennek meg az NVDA listájában, kérjük, telepítse fel a SAPI 4.0 runtime binaries kiegészítőt, amit innen letölthet: http://activex.microsoft.com/activex/controls/sapi/spchapi.exe.

### 10.3. Microsoft Speech API version 5 (SAPI 5)

A SAPI5 egy Windows szabvány a beszédszintetizátor programokhoz. Sok szintetizátor támogatja ezeket, néhány ingyenes, és számos fizetős található a piacon. Ezeknek többségét a gyártó honlapjáról letöltheti/megrendelheti. Ha ön egy SAPI 5-ös szintetizátort használ, akkor a hozzátartozó hangkaraktereket a beszéd... beállításainál, vagy a szintetizátor körön tudja módosítani, miután aktiválta a SAPI 5 szabványt a Beszédszintetizátor párbeszédablakon.

### 10.4. Audiologic Tts3

Ez egy fizetős szintetizátor, ami kizárólag olasz nyelven érhető el. Az NVDA-val való használat előtt ezt telepítenie kell a számítógépére. Bővebb információért keresse fel az AudioLogic weboldalát: www.audiologic.it

### 10.5. Newfon

A Newfon Sergey Shishmintzev által készített ingyenes, de kereskedelmi beszédszintetizátor, ami az orosz és ukrán nyelveket támogatja. A szintetizátor letöltéséhez kérjük látogassa meg az NVDA orosz oldalát: http://ru.nvda-community.org/?page_id=10

### 10.6. Vocalizer beszédhangok az NVDA-hoz

A Nuance Vocalizer egy magas minőségű, kereskedelmi beszédszintetizátor, amit a Nuance Communications, Inc. készített. A hozzátartozó drivert a Tiflotecnia, Lda. készítette. A szintetizátorhoz több mint 50 külön böző beszédhangot telepíthet fel, mintegy harminc különböző nyelven. Mindegyik beszédhang kiegészítőként telepíthető, így a hordozható verzióval is használható. A hangokról és a vásárlás menetéről bővebb információt olvashat a magyar forgalmazó oldalán. Az összeg egy részét az NVDA további fejlesztésére fordítják.

## 11. Támogatott braille kijelzők

Ebben a fejezetben az NVDA által támogatott braille kijelzőkről olvashat.

### 11.1. Freedom Scientific Focus/Pacmate kijelzők

A Freedom Scientific Focus/Pacmate kijelzőket tudja használni az NVDA programmal. Csak akkor jelenik meg a kijelzők listájában, ha fel van telepítve a Freedom Scientific braille driver. Ezeket a Freedom Scientific hivatalos braille driverek angol nyelvű oldalán érheti el, a driverek telepítési információival együtt. Ez ugyan a Focus Blue kijelzőkhöz készült, de támogatja az összes többi Freedom Scientific terméket is. Megjegyzés: Ha ön 64 bites operációs rendszert használ, amire már fel van telepítve a kijelző drivere egy másik képernyőolvasóval együtt, az NVDA programhoz külön telepíteniekell az eszköz illesztőprogramját.

Alapbeálítás szerint az NVDA ezeket a kijelzőket képes automatikusan felismerni és csatlakoztatni usb-n és bluetoothon keresztül is. Azonban a kijelző beállításainál kifejezetten meghatározható, hogy a kijelzőt bluetoothon vagy usb-n kívánja-e használni, ezzel tehát korlátozni lehet a kijelző használatát a kiválasztott csatolófelületre. Ez például hasznos lehet akkor, ha a Focus braille kijelzőt bluetooth-szal kívánja használni, de usb-n keresztül kívánja feltölteni.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kijelzőn lévő parancsbillentyűket (és a hozzájuk tartozó parancsokat), amiket az NVDA programban használhat. A kijelző dokumentációjában találhatja meg, hogy ezek a billentyűk hol helyezkednek el.

Leírás | billentyű
--- | ---
Bal oldali görgő lenyomási műveletének váltása | Bal WizWheel Nyomva
Mozgás egy kijelzőnyivel visszafelé a bal oldali görgővel | bal WizWheel felfelé
Mozgás egy kijelzőnyivel előre a bal oldali görgővel | Bal WizWheel lefelé
Jobb oldali görgő lenyomási műveletének váltása | jobb WizWheel nyomva
mozgás egy kijelzőnyivel visszafelé a jobb oldali görgővel | Jobb WizWheel felfelé
Mozgás egy kijelzőnyivel előre a jobb oldali görgővel | Jobb WizWheel lefelé
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése | routing

### 11.2. Optelec ALVA BC640/680

Az Optelec ALVABC 640 és 680 kijelzőket támogatja az NVDA. Nem kell semmilyen drivert telepítenie, mivel ezeket már az NVDA tartalmazza, csak csatlakoztassa a braille kijelzőjét a számítógéphez és végezze el az NVDA-ban a szükséges beállításokat a kijelző használatba vételéhez.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kijelzőn lévő parancsbillentyűket (és a hozzájuk tartozó parancsokat), amiket az NVDA programban használhat. A kijelző dokumentációjában találhatja meg, hogy ezek a billentyűk hol helyezkednek el.

Leírás | Billentyű
--- | ---
Egy kijelzőnyivel visszalépés | t1
A kijelzőt az előző sorhoz helyezi | t2
A kijelzőt a következő sorhoz helyezi | t4
Egy kijelzőnyivel visszalép | t5
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése | routing
shift+tab billentyű | sp1
alt billentyű | sp2
Escape billentyű | sp3
tab billentyű | sp4
felnyíl| spUp
lenyíl| spDown
balra nyíl | spLeft
jobbra nyíl | spRight
enter billentyű | spEnter
NVDA Menü | sp1+sp3
windows+d (az összes alkalmazás kisméretre helyezése) | sp1+sp4
windows billentyű | sp2+sp3
alt+tab | sp2+sp4

### 11.3. Handy Tech kijelzők

Az NVDA az összes Handy Tech kijelzőt támogatja. Ha ön egy usb-s kijelzőt használ, fel kell telepítenie a Handy Tech usb driverét a rendszerére. Továbbá telepítenie kell a Handy Tech általános driverét, amit a következő címről tölthet le: ftp://ftp.handytech.de/public/Software/BrailleDriver/bsd1206a.exe

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kijelzőn lévő parancsbillentyűket (és a hozzájuk tartozó parancsokat), amiket az NVDA programban használhat. A kijelző dokumentációjában találhatja meg, hogy ezek a billentyűk hol helyezkednek el.

Leírás | Billentyű
--- | ---
Egy kijelzőnyivel visszalép | left, up
Egy kijelzőnyivel előrelép | right, down
A kijelzőt az előző sorhoz helyezi | b4
A kijelzőt a következő sorhoz helyezi | b5
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése | routing
shift+tab | esc
alt billentyű | b2+b4+b5
escape billentyű | b4+b6
tab billentyű | enter
enter billentyű | esc+enter
felnyíl | leftSpace
lenyíl | rightSpace
NVDA Menü | b2+b4+b5+b6
Handy Tech konfigurációs beállítások | b4+b8

### 11.4. MDV Lilli

Az NVDA támogatja az MDV által forgalmazott Lilli braille kijelzőket. A használathoz nincs szükség semmilyen driver telepítésére, egyszerűen csak csatlakoztassa a kijelzőt a számítógépéhez, és végezze el az NVDA programban a szükséges beállításokat.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kijelzőn lévő parancsbillentyűket (és a hozzájuk tartozó parancsokat), amiket az NVDA programban használhat. A kijelző dokumentációjában találhatja meg, hogy ezek a billentyűk hol helyezkednek el.

Leírás | Billentyű
--- | ---
Egy kijelzőnyivel visszalép | LF
Egy kijelzőnyivel előrelép | RG
A kijelzőt az előző sorhoz helyezi | UP
A kijelzőt a következő sorhoz helyezi | DN
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése | route
shift+tab | SLF
tab billentyű | SRG
alt+tab | SDN
alt+shift+tab | SUP

### 11.5. Baum/Humanware/APH Braille kijelzők

Néhány Baum, HumanWare és APH kijelzőkkel az NVDA képes együttműködni, ha ezek usb vagy bluetooth kapcsolódással csatlakoznak a számítógéphez. A következőket tartalmazzák:

- Baum: SuperVario, PocketVario
- HumanWare: Brailliant, BrailleConnect
- APH: Refreshabraille

Néhány egyéb Baum kijelző is működhet, bár ezek nem voltak tesztelve a programmal. Az APH Refreshabraille használata előtt az USB mód serial állapotban kell hogy legyen.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kijelzőn lévő parancsbillentyűket (és a hozzájuk tartozó parancsokat), amiket az NVDA programban használhat. A kijelző dokumentációjában találhatja meg, hogy ezek a billentyűk hol helyezkednek el.

Leírás | Billentyű
--- | ---
Egy kijelzőnyivel visszalép | d2
Egy kijelzőnyivel előrelép | d5
A kijelzőt az előző sorhoz helyezi | d1
A kijelzőt a következő sorhoz helyezi | d3
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése | routing

A joystick-kal rendelkező kijelzőkhöz:

Leírás | Billentyű
--- | ---
felnyíl | up
lenyíl | down
balra nyíl | left
jobbra nyíl| right
enter billentyű | select

### 11.6. hedo ProfiLine USB

Az NVDA támogatja a hedo ProfiLine USB kijelzőt (gyártó: hedo Reha-Technik). Használat előtt telepítse a gyártótól kapott USB vezérlőprogramot.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kijelzőn lévő parancsbillentyűket (és a hozzájuk tartozó parancsokat), amiket az NVDA programban használhat. A kijelző dokumentációjában találhatja meg, hogy ezek a billentyűk hol helyezkednek el.

Parancs | Parancsbillentyű
--- | ---
Léptetés visszafelé | K1
Léptetés előre | K3
A kijelző az előző sort mutatja | B2
A kijelző a következő sort mutatja | B5
Braille cella aktiválása | cellákhoz tartozó gombok
Beállítja, hogy mit kövessen a kijelző | K2
Folyamatos olvasás | B6

### 11.7. hedo MobilLine USB

Az NVDA támogatja a hedo MobilLine USB kijelzőt (gyártó: hedo Reha-Technik). Használat előtt telepítse a gyártótól kapott USB vezérlőprogramot.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kijelzőn lévő parancsbillentyűket (és a hozzájuk tartozó parancsokat), amiket az NVDA programban használhat. A kijelző dokumentációjában találhatja meg, hogy ezek a billentyűk hol helyezkednek el.

Parancs | Parancsbillentyű
--- | ---
Léptetés visszafelé | K1
Léptetés előre | K3
A kijelző az előző sort mutatja | B2
A kijelző a következő sort mutatja | B5
Braille cella aktiválása | cellákhoz tartozó gombok
Beállítja, hogy mit kövessen a kijelző | K2
Folyamatos olvasás | B6

### 11.8. HumanWare Brailliant BI/B sorozat

Az NVDA támogatja a Brailliant BI és B sorozatába tartozó kijelzőket (gyártó: HumanWare). Ez a sorozat magában foglalja a BI 32, BI 40 és a B 80 modelleket, mind USB, mind bluetooth csatlakoztatási módban. Ha a kijelzőt USB-n keresztül csatlakoztatja, használat előtt telepítse a gyártótól kapott USB vezérlőprogramot.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kijelzőn lévő parancsbillentyűket (és a hozzájuk tartozó parancsokat), amiket az NVDA programban használhat. A kijelző dokumentációjában találhatja meg, hogy ezek a billentyűk hol helyezkednek el.

Parancs | Parancsbillentyű
--- | ---
Léptetés visszafelé | bal
Léptetés előre | jobb
A kijelző az előző sort mutatja | fel
A kijelző a következő sort mutatja | le
Braille cella aktiválása | cellákhoz tartozó gombok
Beállítja, hogy a kijelző mit kövessen | fel+le
Felnyíl szimulálása| szóköz+1-es
Lenyíl szimulálása | szóköz+4-es
Balnyíl szimulálása | szóköz+3-as
Jobbnyíl szimulálása | szóköz+6-os
NVDA Menü előhívása | c1+c3+c4+c5 (n parancs)
shift+tab szimulálása | szóköz+1-es+3-as
tab szimulálása | szóköz+4-es+6-os
alt szimulálása | szóköz+1-es+3-as+4-es (szóköz+m)
escape szimulálása | szóköz+1-es+5-ös (szóköz+e)
enter szimulálása | 8-as
windows+d szimulálása (az összes alkalmazás kis méretre állítása) | c1+c4+c5 (d parancs)
windows gomb szimulálása | szóköz+3-as+4-es
alt+tab szimulálása | szóköz+2-es+3-as+4-es+5-ös (szóköz+t)
Folyamatos olvasás | c1+c2+c3+c4+c5+c6

### 11.9. HIMS Braille Sense/Braille EDGE sorozat

Az NVDA támogatja a Braille Sense és Braille EDGE kijelzőket (gyártó: Hims), mind USB, mind bluetooth csatlakoztatási módban. Ha a kijelzőt USB-n keresztül csatlakoztatja, használat előtt telepítse a gyártótól kapott USB vezérlőprogramot. Ezt letöltheti a HIMS Resource Centerből: http://www.hims-inc.com/resource-center/ Válassza ki az eszközét, majd töltse le a hozzátartozó drivert a Window-eyes szekcióból. Ez egy általános usb driver, így a felteleíptés után a kijelző működik az NVDA-val.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kijelzőn lévő parancsbillentyűket (és a hozzájuk tartozó parancsokat), amiket az NVDA programban használhat. A kijelző dokumentációjában találhatja meg, hogy ezek a billentyűk hol helyezkednek el.

Parancs | Parancsbillentyű
--- | ---
Léptetés visszafelé | bal oldali scroll down
Léptetés előre | jobb oldali scroll down
A kijelző az előző sort mutatja | bal oldali scroll up
A kijelző a következő sort mutatja | jobb oldali scroll up
Braille cella aktiválása | cellákhoz tartozó gombok
shift+tab szimulálása | 1-es+2-es+szóköz
alt szimulálása | 1-es+3-as+4-es+szóköz
escape szimulálása | 1-es+5-ös+szóköz
tab szimulálása | 4-es+5-ös+szóköz
enter szimulálása | 8-as
backspace szimulálása | 7-es
felnyíl szimulálása | 1-es+szóköz
lenyíl szimulálása | 4-es+szóköz
capsLock | 1-es+3-as+6-os+szóköz
shift+alt+tab szimulálása | advance2+advance3+advance1
alt+tab szimulálása | advance2+advance3
end szimulálása | 4-es+6-os+szóköz
Control+end szimulálása | 4-es+5-ös+6-os+szóköz
home szimulálása | 1-es+3-as+szóköz
control+home szimulálása | 1-es+2-es+3-as+szóköz
balnyíl szimulálása | 3-as+szóköz
control+shift+balnyíl szimulálása | 2-es+8-as+szóköz+advance1
control+balnyíl szimulálása | 2-es+szóköz
shift+alt+balnyíl szimulálása | 2-es+7-es+advance1
alt+balnyíl szimulálása | 2-es+7-es
jobbnyíl szimulálása | 6-os+szóköz
control+shift+jobbnyíl szimulálása | 5-ös+8-as+szóköz+advance1
control+jobbnyíl szimulálása | 5-ös+szóköz
shift+alt+jobbnyíl szimulálása | 5-ös+7-es+advance1
alt+jobbnyíl szimulálása | 5-ös+7-es
pageUp szimulálása | 1-es+2-es+6-os+szóköz
control+pageUp szimulálása | 1-es+2-es+6-os+8-as+szóköz
control+shift+felnyíl szimulálása | 2-es+3-as+8-as+szóköz+advance1
control+felnyíl szimulálása | 2-es+3-as+szóköz
shift+alt+felnyíl szimulálása | 2-es+3-as+7-es+advance1
alt+felnyíl szimulálása | 2-es+3-as+7-es
shift+felnyíl szimulálása | bal oldali scroll down + szóköz
pageDown szimulálása | 3-as+4-es+5-ös+szóköz
control+pagedown szimulálása | 3-as+4-es+5-ös+8-as+szóköz
control+shift+lenyíl szimulálása | 5-ös+6-os+8-as+szóköz+advance1
control+lenyíl szimulálása | 5-ös+6-os+szóköz
shift+alt+lenyíl szimulálása | 5-ös+6-os+7-es+advance1
alt+lenyíl szimulálása | 5-ös+6-os+7-es
shift+lenyíl szimulálása | jobb oldali scroll down + szóköz
delete szimulálása | 1-es+3-as+5-ös+szóköz
f1 szimulálása | 1-es+2-es+5-ös+szóköz
f3 szimulálása | 1-es+2-es+4-es+8-as
f4 szimulálása | 7-es+advance3
windows+b szimulálása | 1-es+2-es+advance1
windows+d szimulálása | 1-es+4-es+5-ös+advance1

### 11.10. HIMS SyncBraille

Az NVDA támogatja a SyncBraille kijelzőt (gyártó: HIMS). Használat előtt telepítse a HIMS cég USB vezérlőprogramját.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kijelzőn lévő parancsbillentyűket (és a hozzájuk tartozó parancsokat), amiket az NVDA programban használhat. A kijelző dokumentációjában találhatja meg, hogy ezek a billentyűk hol helyezkednek el.

Parancs | Parancsbillentyű
--- | ---
Léptetés visszafelé | bal oldali scroll down
Léptetés előre | jobb oldali scroll down
Braille cella aktiválása | cellákhoz tartozó gombok

### 11.11. Seika braille kijelzők

Az NVDA támogatja a Seika 3, 4 és 5 (40 cellás), valamint a Seika80 (80 cellás) braille kijelzőket (gyártó: Nippon Telesoft). A http://www.seika-braille.com/ weboldalon bővebb információt talál ezekről a kijelzőkről. Használat előtt telepítse a gyártótól kapott USB vezérlőprogramot.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kijelzőn lévő parancsbillentyűket (és a hozzájuk tartozó parancsokat), amiket az NVDA programban használhat. A kijelző dokumentációjában találhatja meg, hogy ezek a billentyűk hol helyezkednek el.

Parancs | Parancsbillentyű
--- | ---
Léptetés visszafelé | bal
Léptetés előre | jobb
A kijelző az előző sort mutatja | B3
A kijelző a következő sort mutatja | B4
Beállítja, hogy mit kövessen a kijelző | B5
Folyamatos olvasás | B6
tab | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
NVDA Menü előhívása | bal+jobb
Braille cella aktiválása | cellákhoz tartozó gombok

### 11.12. Papenmeier BRAILLEX újabb modelljei

Az NVDA ezek közül az alábbi kijelzőket támogatja:

- BRAILLEX EL 40c, EL 80c, EL 20c, EL 60c (USB)
- BRAILLEX EL 40s, EL 80s, EL 2d80s, EL 70s, EL 66s (USB)
- BRAILLEX Trio (USB és bluetooth)

Ha a BrxCom program telepítve van, az NVDA használni fogja azt. A BrxCom programmal képernyőolvasó használata nélkül is lehetősége van braille bevitelre a kijelzőn. A Papermeier cég hamarosan ki fog adni egy olyan új BrxCom verziót, ami kompatibilis az NVDA-val. Azomban a braille bevitel a BrxCom használata nélkül is lehetésges a Trio eszközökön.

A legtöbb modell rendelkezik egy egyszerűsített kezelést biztosító felülettel (easy access bar, EAB), amely szinte magától értetődő és gyors kezelést tesz lehetővé. Ezen a felületen négy irányban mozoghat, és minden irányhoz általában két kapcsolóállás tartozik. Csak a C sorozat tagjai működnek ettől eltérően.

A C sorozat tagjain és még néhány kijelzőn a cellákhoz két gomb is tartozik: a felső a formázási információ lekérdezésére szolgál. Ha a C sorozat tagjain egyidejűleg megnyom egy cellához tartozó felső gombot, és használja az EAB felületet, akkor ezzel szimulálhatja az EAB-on a második kapcsolóállást. A bal, jobb, fel, le gomb (vagy az EAB) lenyomásával és nyomva tartásával a hozzájuk tartozó művelet ismételtethető.

Ezeken a kijelzőkön általában az alábbi gombokat találja:

Elnevezés | hol található
--- | ---
l1 | elülső bal oldali gomb
l2 | hátsó bal oldali gomb
r1 | elülső jobb oldali gomb
r2 | hátsó jobb oldali gomb
up | fel, első állás
up2 | fel, második állás
left | balra, első állás
left2 | balra, második állás
right | jobbra, első állás
right2 | jobbra, második állás
dn | le, első állás
dn2 | le, második állás

Az NVDA-val az alábbi Papermeier parancsbillentyűket használhatja:

Parancs | Parancsbillentyű
--- | ---
Léptetés visszafelé | left
Léptetés előre | right
A kijelző az előző sort mutatja | up
A kijelző a következő sort mutatja | dn
Braille cella aktiválása | cellákhoz tartozó gombok
Megmutatja az áttekintő kurzornál lévő karaktert | l1
Aktiválja a navigátor kurzornál lévő elemet | l2
Kiírja az ablak címét | l1+up
Megjeleníti az állapotsort | l2+down
Az aktuális elemet magában foglaló elemhez lép | up2
Az első olyan elemhez lép, ami benne van az aktuális elemben | dn2
Az előző elemhez lép | left2
A következő elemhez lép | right2
Kiírja az adott cellához tartozó formázási információt | cellához tartozó felső gomb

### 11.13. Papenmeier Braille BRAILLEX régebbi modellek

A következő Braille kijelzők támogatottak:

- BRAILLEX EL 80, EL 2D-80, EL 40 P
- BRAILLEX Tiny, 2D Screen

Megjegyzés: ezek a kijelzők csak soros port használatával csatlakoztathatóak. Így ki kell jelölnie azt a portot ahová a kijelzőt csatlakoztatta, miután ezt az illesztőprogramot kiválasztotta a Braille Beállítások párbeszédpanelen. Ezen eszközök közül néhány rendelkezik egy egyszerű hozzáférési sávval (EAB Easy Access Bar), mely intuitív és gyors működést tesz lehetővé. A sáv négy irányba mozgatható, melyeken belül általában két kapcsoló található. A fel, le, jobbra vagy balra gombok lenyomásával és lenntartásával, vagy az EAB-bal a kapcsolódó művelet megismételtethető. A régebbi eszközök nem tartalmaznak ilyen sávot. Azokon az első gombok használhatóak az EAB helyett. Általában a következő billentyűk találhatóak a Braille kijelzőkön:

Név | Billentyű
--- | ---
l1 | Bal első gomb
l2 | Bal hátsó gomb
r1 | Jobb első gomb
r2 | Jobb hátsó gomb
up | 1 lépés felfelé
up2 | 2 lépés felfelé
left | 1 lépés balra
left2 | 2 lépés balra
right | 1 lépés jobbra
right2 | 2 lépés jobbra
dn | 1 lépés lefelé
dn2 | 2 lépés lefelé

A következők az NVDA Papenmeier parancshozzárendelései EAB-ot tartalmazó kijelzők:

Név | Billentyű
--- | ---
A Braille kijelzés görgetése visszafelé | left
A Braille kijelzés görgetése előre | right
A Braille kijelzés mozgatása az előző sorra | up
A Braille kijelzés mozgatása a következő sorra | dn
Áthelyezés a Braille cellához | routing
Aktuális karakter bejelentése | l1
A navigátor kurzornál lévő objektum aktiválása | l2
Cím bejelentése | l1up
Státuszsor bejelentése | l2down
Mozgatás a tartalmazó objektumhoz | up2
Mozgatás az első tartalmazott objektumhoz | dn2
Mozgatás a következő objektumhoz | right2
Mozgatás az előző objektumhoz | left2
Szövegformázás bejelentése | Upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Név | Billentyű
--- | ---
Az aktuális karakter bejelentése az áttekintő módban | l1
A navigátor kurzornál lévő objektum aktiválása | l2
A Braille kijelzés görgetése visszafelé | left
A Braille kijelzés görgetése előre | right
A Braille kijelzés mozgatása az előző sorra | up
A Braille kijelzés mozgatása a következő sorra | dn
A Braille követés ki- és bekapcsolása | r2
Mozgatás a tartalmazó objektumra | r1+up
Mozgatás az első tartalmazott objektumra | r1+dn
Mozgatás az előző objektumra | r1+left
Mozgatás a következő objektumra | r1+right
Szövegformázás bejelentése | reportf

BRAILLEX 2D Screen:

Név | Billentyű
--- | ---
Aktuális karakter bejelentése az áttekintő módban | l1
A navigátor kurzornál lévő objektum aktiválása | l2
A Braille követés ki- és bekapcsolása | r2
Szövegformázás bejelentése | reportf
A Braille kijelzés mozgatása az előző sorra | up
A Braille kijelzés görgetése visszafelé | left
A Braille kijelzés görgetése előre | right
A Braille kijelzés mozgatása a következő sorra | dn
Mozgatás a következő objektumra | left2
Mozgatás a tartalmazó objektumra | up2
Mozgatás az első tartalmazott objektumra | dn2
Mozgatás az előző objektumra | right2

### 11.14. HumanWare BrailleNote

Az NVDA támogatja a Humanware BrailleNote jegyzetelőket [http://www.humanware.com] képernyőolvasóhoz történő kijelző terminálként való használat során. A következő tipusok támogatottak:

- BrailleNote Classic (Csak soros kapcsolattal)
- BrailleNote PK (Soros és Bluetooth kapcsolattal)
- BrailleNote MPower (Soros és Bluetooth kapcsolattal)
- BrailleNote Apex (USB és Bluetooth kapcsolattal)

Ha az eszköze egynél több csatlakozási módot támogat, az NVDA-hoz való csatlakoztatás során meg kell adnia a Braille terminál portot a Braille terminál beállításoknál (Braille terminal options). A részletekért kérjük olvassa át a BrailleNote kézikönyvét.

Az NVDA Braille beállítások párbeszédpanelén valószínűleg szintén ki kell választania a használni kívánt portot. Ha az eszközt USB vagy Bluetooth kapcsolat segítségével csatlakoztatja, a portot beállíthatja az "Automatikus", "USB" vagy "Bluetooth" értékek valamelyikére, függően az elérhető lehetőségektől. Ha az előzőek közül egyik lehetőség sem jelenik meg, esetleg szabvány soros port, vagy egy USB-soros port átalakító segítségével csatlakoztatja az eszközt, a hardveres portok listájából pontosan ki kell választani a használni kívánt portot.

A BrailleNote Apex USB kapcsolaton történő használata előtt telepítenie kell a HumanWare által kiadott illesztőprogramokat. A következő BrailleNote parancshozzárendelések használhatók az NVDA programban Az egyes billentyűk elhelyezkedésével kapcsolatosan kérjük tekintse át a BrailleNote dokumentációját.

Név | Billentyű
--- | ---
A Braille kijelzés görgetése visszafelé | back
A Braille kijelzés görgetése előre | advance
A Braille kijelzés mozgatása az előző sorra | previous
A Braille kijelzés mozgatása a következő sorra | next
Áthelyezés Braille cellához | routing
A Braille követés ki- és bekapcsolása | previous+next
Felfelé nyílbillentyű | Szóköz+1-es pont
Lefelé nyílbillentyű | Szóköz+4-es pont
Balra nyílbillentyű | Szóköz+3-as pont
Jobbra nyílbillentyű | Szóköz+6-os pont
Page up billentyű | Szóköz+1-es pont+3-as pont
Page down billentyű | Szóköz+4-es pont+6-os pont
Home billentyű | Szóköz+1-es pont+2-es pont
End billentyű | Szóköz+4-es pont+5-ös pont
Control+home | Szóköz+1-es pont+2-es pont+3-as pont
Control+end | Szóköz+4-es pont+5-ös pont+6-os pont
Space billentyű | Szóköz
Enter billentyű | Szóköz+8-as pont
Backspace billentyű | Szóköz+7-es pont
Tab billentyű | Szóköz+2-es pont+3-as pont+4-es pont+5-ös pont (Szóköz+t)
Shift+tab | Szóköz+1-es pont+2-es pont+5-ös pont+6-os pont
Windows billentyű | Szóköz+2-es pont+4-es pont+5-ös pont+6-os pont (Szóköz+w)
Alt billentyű | Szóköz+1-es pont+3-as pont+4-es pont (Szóköz+m)
Beviteli súgó ki- és bekapcsolása | Szóköz+2-es pont+3-as pont+6-os pont (Szóköz+h lecsúsztatva)

### 11.15. BRLTTY

A BRLTTY egy különálló program, amely számos braille kijelzőt támogat. A használatához fel kell telepítenie a BRLTTY Windows-os változatát. Töltse le az ezen az oldalon található legfrissebb verziót (pl. brltty-win-4.2-2.exe). A kijelző beállításaikor figyeljen oda, hogy melyik portot használja. Ugyanis ez gyártónként változhat, különösen ha USB-s, és már fenn vannak a hozzátartozó driverek. Alább a BRLTTY billentyűparancsait olvashatja, a kijelzők helyes beállításához kérjük olvassa el a BRLTTY ide tartozó dokumentációját:

Leírás | BRLTTY billentyűparancs
--- | ---
Egy kijelzőnyivel visszalép | fwinlt
Egy kijelzőnyivel előrelép | fwinrt
A kijelzőt az előző sorhoz helyezi | lnup
A kijelzőt a következő sorhoz helyezi | lndn
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése | route

## 12. Haladó témák

### 12.1. Az írásjelek haladó testreszabása

Az írásjelek és egyéb szimbólumok egyénileg testreszabhatóak, azon túl ami az NVDA Írásjel Kiejtés párbeszédablakában megadható. Beállíthatja, hogy egy adott írásjel átadódjon a beszédszintetizátornak (pl. szünet vagy hangsúly megadásához), valamint egyéni szimbólumokat is létrehozhat.

Ehhez az NVDA írásjel konfigurációs fájl szerkesztése szükséges, melyet az NVDA felhasználói beállítások könyvtárában talál. A fájl neve symbols-xx.dic, ahol xx a nyelvi kódot helyettesíti (pl. hu). A fájl formája az NVDA fejlesztői útmutatójának Írásjelkiejtés fejezetében található, olvassa el hozzá az [NVDA fejlesztői dokumentációt. Érdemes megjegyezni, hogy összetett szimbólumok megadása jelenleg nem lehetséges.

## 13. További információk

Mivel az NVDA-t folyamatosan frissítik, nem lehet szavatolni, hogy az e felhasználói kézikönyvben írott útmutatások mindegyike alkalmazható lesz. Ha bármilyen észrevétele van az e kézikönyvben írott útmutatásokkal kapcsolatban, kérjük, magyar nyelvű javaslata, kérése, kérdése esetén látogassa meg az: NVDA Honosítási project weboldalát, angol nyelvű kérés, kérdés, javaslat esetén pedig az NVDA hivatalos weboldalát további segítségért.

## 14. Fogalom meghatározások

Ebben a dokumentumban a következő fogalmakon az alábbi meghatározásokat értjük:

- Numerikus billentyűzet: A billentyűzet elkülönülő részén lévő, számok bevitelére, műveletek végzésére szolgáló billentyűzetrész, notebookokon a notebook billentyűzet jobb oldalán, általában az "M", "J", "U" betűktől indulva, rendszerint az FN-numlock bekapcsolásával érhető el. ez esetben a numerikus billentyűzet kurzorvezérlő vagy numerikus billentyűzetként viselkedik attól függően, hogy a numlock be van-e kapcsolva. Ideiglenesen az FN nyomvatartásával is használhatja. Szükség esetén külön, erre a célra készített billentyűzetet is csatlakoztathat notebookjához.
- FN-billentyű: A notebook (hordozható számítógép) olyan speciális billentyűje, amellyel a notebookon nem lévő billentyűket hívhat elő más billentyűkkel együtt, illetve más billentyűkkel együtt használva a hordozható számítógép speciális funkcióit érheti el (pl. hibernálás, készenlét, monitor kikapcsolása).
- NVDA gomb: Beállítástól függően a capslock (nagybetűzár), a normál insert, valamint a numerikus billentyűzeten lévő insert. Mind a három egyszerre is használható. Segítségükkel, más billentyűkkel együtt, az NVDA speciális billentyűparancsait érheti el.
- NVDA menü: Az NVDA+N billentyűparancsra előugró, az NVDA képernyőolvasó program speciális menüje.
- alfanumerikus, vagy normál billentyűzet: Tartalmazza az összes betűt, írás- és műveleti jelet, számot, számítógépvezérlő- és parancsbillentyűket, beleértve a funkcióbillentyűket, az enter és escape billentyűket, szövegszerkesztő és más hasonló billentyűket is.
- Kiterjesztett billentyűzet: A normál billentyűzetnek az a része, amely a szerkesztő és kurzormozgató billentyűket tartalmazza, ide tartoznak pl.: a nyilak, a home és end, page up / down, a normál insert és normál del, a printscreen, pause / break és a scroll lock.
- Beszédszintetizátor: Olyan szoftver, illetőleg hardver vagy szoftver együttese, amely az elektronikus szöveget az emberi beszédhez hasonló, a kiválasztott nyelv szabályai szerint képezett, hangzó beszéddé alakítja és valamilyen hangeszközön, leggyakrabban hangkártyán megjeleníti.
- Braille kijelző: Olyan készülék, amely az elektronikus szöveget a pontírás szabályai szerint, kidomborodó, tapintható jelek sorozataként írja ki.
- Képernyőolvasó: Olyan szoftver, amely a vakok (és gyengénlátók) számára - a beszédszintetizátorra vagy a braille kijelzőre küldve - közli a számítógépen zajló és a képernyőn látható lényeges eseményeket.
- Interfész: Az alkalmazásoknak és az operációs rendszernek azon, rendszerint a képernyőn látható része, amely lehetővé teszi az alkalmazással, operációs rendszerrel való emberi kommunikációt.
- Elem: Az alkalmazás vagy az operációs rendszer interfészének olyan logikailag elkülönült része, amely meghatározott információt közöl vagy meghatározott vezérlőelemet vagy vezérlőelemeket tartalmaz.
- Vezérlőelem: Olyan elem, amelynek segítségével tetszőlegesen irányíthatja az alkalmazás működését.
- Virtuális kijelző: Olyan speciális memóriaterület (puffer), amelyre a képernyőolvasó az összetett dokumentumok (pl. html, pdf) leegyszerűsített, átalakított képét másolja abból a célból, hogy azt egy látássérült felhasználó könnyebben áttekinthesse.
- Böngésző mód: A képernyőolvasó olyan módja, amely segítségével a dokumentum a virtuális kijelzőben olvasható.
- Interaktív mód: A képernyőolvasónak az a módja, amely közvetlenül lehetővé teszi a böngészőben vagy pdf-olvasóban megjelenő vezérlőelemek kezelését. E mód segítségével lehet űrlapokat (formokat) kitölteni, illetőleg egyéb vezérlő műveleteket végezni (pl. távoli szolgáltatások beállításai).
- Navigációs gyorsbillentyűk: A böngésző módban használható olyan egybillentyűs parancsok, amelyek az összetett dokumentum meghatározott részére helyezik a képernyőolvasó virtuális (böngésző) kurzorát.
- parancsikon: olyan speciális fájl, amellyel anélkül indíthat el egy programot vagy végezhet el egy műveletet, hogy a program indítófájlját meg kellene keresnie vagy a művelet parancsait be kellene gépelnie.
- A futtatás ablak: A Windowsnak az a része, ahová begépelhet egy parancsot, iletve kitallózhat egy indítandó programot, ha ahhoz nem tartozik ikon.
- Parancssor: A Windows olyan speciális alrendszere, mely karakteres üzemmódú működést tesz lehetővé, és parancsok, kulcsszavak begépelésével teszi lehetővé a számítógép használatát. Az MS-Dos, az OS/2 és más rendszerek parancsait tartalmazza.
- Konzol (vagy parancssori) alkalmazás: Olyan karakteres üzemmódú alkalmazás, mely a parancssori alrendszerben (vagy konzolon) fut.
- Asztal: A Windows fő képernyője, rendszerint parancsikonokkal, a tálcával és a start gombbal.
- Start menü: A Windows speciális menüje, amelyben az asztalon el nem férő ikonokat találja mappákba (almenükbe) szervezve.
- Menü: Az operációs rendszer, illetve az alkalmazások olyan része, amelyekben hierarchikus struktúrában szervezve találja meg az adott alkalmazással vagy a rendszer adott részével végezhető műveleteket, parancsokat.
- Almenü: A menünek az az elágazó része, amely további almenüket vagy parancsokat tartalmaz.
- Menüparancs: A menünek az a része, amely közvetlenül valamilyen műveletet végez vagy párbeszédpanelt nyit meg. A párbeszédpanelt megnyitó parancsot "..." jelzi.
- Ablak: A képernyőnek egy meghatározott területe, amelyben adott alkalmazás, vagy annak része jelenik meg. Rendszerint saját címsort és saját menüt is tartalmaz.
- Párbeszédpanel: Olyan speciális, rendszerint kis méretű ablak, amely az operációs rendszer adott része vagy egy program beállításainak megváltoztatását vagy információk bevitelét teszi lehetővé.
- Szerkesztőmező: Olyan terület, amely szövegek, információk bevitelére szolgál. Lehet
- egysoros
- többsoros
- "rich text" (összetet formázást lehetővé tevő)
- csak olvasható: amelybe nem lehet írni, csak információt jelenít meg
- jelszó bevitelére alkalmas: amely a begépelt karakterek helyett csillagokat jelenít meg a képernyőn, de a programnak a valódi karaktersort adja át).
- Kombinált: írhat bele, de tetszés szerint a korábban beírt lehetőségeket is kiválaszthatja (az alt le nyíllal megnyitva, korábbi lehetőséget kiválasztva és az alt-felnyíllal bezárva).
- Léptető: a nyilakkal fel-le lépkedve automatikusan csökkenti vagy növeli a bele írt értéket, de ezt tetszés szerint át is írhatjuk. -Jelzőpont: A weblap készítője által a látássérültek számára elhelyezett pont, ezek elősegítik a gyorsabb navigációt a weboldalakon. -Beágyazott objektum: Adobe Flash vagy Sun Java alkalmazás -Objektum: A windows minden, a képernyőn megjelenő eleme. Ez lehet vezérlőelem, elemek csoportosítására szolgáló elemcsoport, gördítősáv, ablak, menü, stb. -Szülőobjektum: A hierarchikus elrendezésben egy objektumot tartalmazó objektum. Ez lehet egy listaelemet tartalmazó lista, egy gombokat tartalmazó eszköztár, stb. -Gyermekobjektum: A hierarchikus elrendezésben egy objektum, amely része egy másik objektumnak.
- Csúszka: Olyan vezérlőelem, amelyet az egérrel tolva / húzva (vagy valamelyik nyílpáros, fel-le vagy jobbra-balra segítségével) egy adott értéket állíthat be.
- Gomb: Olyan vezérlőelem, amelyre kattintva (vagy a szóközt használva) azt "megnyomva" valamilyen funkciót érvényesít, pl. menti a változtatásokat, vagy elveti azokat, újabb párbeszédpanelt nyit meg, stb).
- Füles panel: A füles panel segítségével a képernyőn el nem férő, de egymáshoz szorosan kapcsolódó párbeszédpaneleket jeleníthet meg a fülre kattintva, a fülsoron jobbra-balra lépkedve és a szóközt megnyomva vagy a control-tabbal lapról lapra haladva.
- Jelölőnégyzet: Olyan vezérlőelem, mely két állapot között enged választani, az egérrel vagy a szóközzel jelölheti be vagy veheti ki a jelölést.
- választógomb (rádiógomb): Olyan gombsor, amely több választható lehetőség közül egyet enged kiválasztani, a nyilak segítségével válthatjuk.
- Lista: Olyan vezérlőelem, amely meghatározott rend szerint rendezi csoportba az ugyanolyan jellemzőkkel rendelkező objektumokat (pl. fájllista). A nyilakkal mozoghat benne, de rendszerint az elem kezdőbetűinek begépelésével az adott elemre vagy a hozzá legközelebb esőre ugrik.
- kombinált listamező: Olyan lista, amelyből egyszerre csak egy elem választható. Használjuk a biztonságosab kijelöléshez az alt le parancsot, ezzel megnyitva a listamezőt, jelölje ki a kívánt értéket, majd az alt felnyíllal zárja be. A változtatások ekkor lépnek életbe. -Többes kijelölésű lista: Olyan lista, amelyben egyszerre több elem is kijelölhető. A shift+nyilakkal a szomszédos, a controllt nyomva tartva és a kívánt elemen szóközt nyomva az egymástól távol eső elemeket jelölheti ki. A controlt csak a kijelölések legvégén engedje fel.
- Fanézet: Olyan vezérlőelem, melyen sok elem közül lehet választani, ezért az elemek logikailag, hierarchikusan vannak elrendezve. A fanézet legyezőszerű, ágakra, alágakra és végpontokra bomlik, a végpontokon érhetőek el az egyes lehetőségek, pl. súgótémakörök. A fel-le nyíllal lépkedhet az ágakon, a jobbra nyíllal kinyithatjuk őket, a balra nyíl először a nyitott ág tetejére tér vissza, másodszor megnyomva a nyitott ágat bezárja.